{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Dane firmy","WarunkiGwarancji","Szkolenia","SSP"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":50,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dane firmy","index":0,"n_rows":55,"n_cols":10,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"CENNIK"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Cennik obowiązuje od 23 marca 2020"]
[null,null,null,null,null,"Wszystkie ceny  netto w PLN"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Uwaga: Kopiowanie, powielanie i redystrybucja bez zgody firmy UTC F&S jest zabronione"]
[]
[null,null,null,"Siedziba firmy",null,null,null,null,"Godziny pracy:"]
[null,null,null,"UTC Fire&Security Polska Sp. z o.o.",null,null,null,null,"Od poniedziałku do piątku"]
[null,null,null,"ul. Jana Heweliusza 18, 80- 890 Gdańsk.",null,null,null,null,"  8.00 - 16.00"]
[null,null,null,"NIP: 583-10-05-698"]
[null,null,null,"REGON: 190476985"]
[null,null,null,"BH S.A. O/Gdańsk 74 1030 1117 0000 0000 5154 2201"]
[]
[null,null,null,"Kontakt:"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 80 Centrala"]
[null,null,null,"tel: 58 301 38 31 Centrala"]
[]
[null,null,null,"Dział Handlowy:",null,null,null,"Wsparcie Techniczne:"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 12 Dział Handlowy",null,null,null,"tel: 58 760 64 92 Dział Techniczny"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 99 Ewa Formela -kierownik Działu",null,null,null,"tel: 58 760 64 99 Ewa Formela -kierownik Działu"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 88 Rafał Adamski",null,null,null,"tel: 58 760 59 50 Sebastian Nowak"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 14 Chrystian Robakowski",null,null,null,"tel: 58 760 64 90 Wojciech Wiktorowski"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 12 Reklamacje",null,null,null,"tel: 58 762 87 50 Marcin Kurczewski"]
[]
[]
[null,null,null,"Składanie zamówień:"]
[null,null,null,"orderspl@carrier.com"]
[]
[null,null,null,"Oddział w Warszawie"]
[null,null,null,"ul. Konstruktorska 13"]
[null,null,null,"02-673 Warszawa"]
[null,null,null,"tel: 22 810 00 03"]
[]
[]
[null,null,null,"Regional Account Managers - Fire"]
[null,null,null,"WARSZAWA",null,"Konrad Lipiec",null,504144491,null,"konrad.lipiec@carrier.com"]
[]
[]
[null,null,null,"Informacje o produktach w Internecie",null,null,null,null,null,"https://pl.firesecurityproducts.com "]

{"sheet":"WarunkiGwarancji","index":1,"n_rows":102,"n_cols":2,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Procedura Zwrotów I Napraw Gwarancyjnych UTC F&S Polska"]
[]
["Wersja 5.2 – Grudzień 2012 rev. Październik 2019"]
[]
["Wprowadzenie"]
[]
["Procedura zwrotów i napraw gwarancyjnych ma zastosowanie dla sprzętu UTC F&S, zakupionego bezpośrednio od UTC F&S. Jeśli sprzęt UTC F&S został nabyty poprzez dystrybutora, wówczas sprzęt należy zwrócić do miejsca zakupu. "]
["Procedura może ulec zmianie, proszę skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta celem uzyskania najnowszej procedury."]
["W przypadku pytań lub niejasności prosimy Państwa o kontakt z właściwym Przedstawicielem"]
["Regionalnym lub Działem Obsługi Klienta UTC F&S Polska."]
[]
["Zwrot wyrobów"]
[]
["Zwrot towarów nowych, nieużywanych, w oryginalnych opakowaniach i nadających się do odsprzedaży może nastąpić nie później niż 90 dni od daty sprzedaży, na podstawie numeru RMA nadanego przez Dział Obsługi Klienta. Każda prośba o RMA jest akceptowana indywidualnie na podstawie procedur UTC Fire & Security i podlega opłacie za ponowne składowanie (restocking fee) w wysokości 15% wartości zwrotu."]
["Ważne:  Produkty specjalne na zamówienie, zestawy promocyjne, urządzenia z wyprzedaży,software czy akumulatory nie podlegają zwrotom."]
[]
["Zanim dokonają Państwo zwrotu wyrobu, należy w Dziale Obsługi Klienta UTC F&S Polska uzyskać tzw numer RMA (Return Material Authorization). Dotyczy to zarówno zwrotów gwarancyjnych, pogwarancyjnych jak i zwrotów nowych, nieużywanych produktów.W celu jego otrzymania, należy przesłać drogą mailową dane o wyrobie tj. numer produktu, data zakupu oraz czytelny opis usterki do Działu Obsługi Klienta UTC F&S Polska. W odpowiedzi otrzymają Państwo numer RMA, który należy załączyć do odsyłanego wyrobu. Zwroty, które nie będą miały przypisanych numerów RMA zostaną odesłane na koszt nadawcy."]
["Przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie numeru RMA należy upewnić się czy istnieje uaktualnienie"]
["oprogramowania (Firmware) do wskazanego produktu dostępne na stronie"]
["http://www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades/. W razie problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy."]
["Po otrzymaniu numeru RMA należy zapakować produkt i dołączyć dokument RMA w widocznym miejscu na opakowaniu. Produkty należy odesłać na adres:"]
["CEVA LOGISTICS"]
["T.a.v. Returns UTC"]
["Holtum Noordweg 11-3"]
["6121 RE Born"]
["Netherlands"]
["Urządzenia muszą być zwrócone w ciągu 30 dni od otrzymania RMA."]
["Zwracane urządzenia:"]
["- nie mogą nosić znamion użytkowania;"]
["- powinny być opakowane w oryginalne opakowania;"]
["- muszą zawierać wszystkie elementy stanowiące wyposażenie dodatkowe oraz załączone instrukcje"]
["W przypadku nie spełnienia powyższych warunków wyrób zostanie odesłany na koszt nadawcy."]
["Dział napraw dokona technicznej oceny zwróconego wyrobu."]
["Jeśli zwrócony wyrób będzie zawierał elementy, które nie nadają się do użycia lub naprawy, wówczas skontaktujemy się w celu omówienia rozwiązania lub zwrotu materiałów."]
["UTC F&S nie zaakceptuje żadnych dodatkowych kosztów, które wynikną z błędnego, niekompletnego lub nieefektywnego wypełnienia formularza lub braku RMA."]
[]
["Gwarancja naprawy/wymiany"]
[]
["W okresie gwarancji, UTC F&S dokonuje naprawy bądź wymiany wyrobu, w zależności od jego rodzaju, na własny koszt. Produkt objęty jest gwarancją od daty wyprodukowania."]
["Czas trwania gwarancji zależy od typu wyrobu – patrz tabela nr 1. Każdy produkt objęty jest dodatkowo 6- cio miesięczną gwarancją, od daty wyprodukowania do daty zakupu."]
["Podczas napraw gwarancyjnych UTC F&S będzie odpowiedzialne za dostarczenie części zamiennych oraz robociznę. Produkt zostanie zwrócony w standardowy sposób stosowany w UTC F&S."]
[]
["Urządzenia niesprawne od nowości"]
["UTC F&S zapewni nowy produkt nieodpłatnie w przypadku wykrycia uszkodzenia w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury. Do dokonania wymiany urządzenia niezbędne jest dostarczenie kopii oryginału faktury oraz czytelnego opisu usterki. *) W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta."]
[]
["Naprawy pogwarancyjne"]
[]
["Naprawy pogwarancyjne są płatne, wykonywane po akceptacji kosztów i terminu przez nabywcę."]
["Dla wszystkich napraw pogwarancyjnych, UTC F&S zastosuje cenę, która zawiera opłatę za części,"]
["robociznę i koszty wysyłki. Naprawy pogwarancyjne dają gwarancję na 12 miesięcy od daty naprawy."]
[]
["Wadliwy wyrób"]
[]
["W przypadku wadliwego towaru, UTC F&S dostarczy bezpłatnie nowy produkt . Do wymiany wyrobu"]
["niezbędna jest kopia oryginalnej faktury. W kwestii powyższego procesu proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta"]
[]
["Opakowanie przesyłki"]
[]
["Po stronie nabywcy leży odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie wyrobu przed uszkodzeniem w czasie wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji w przypadku nie zastosowania się do poniższych wymagań:"]
["Wszystkie elektroniczne komponenty powinny zostać zapakowane w oryginalne (w przypadku zwrotu wyrobu) lub zamienne elektrostatyczne i ochronne opakowania"]
["W celu uniknięcia mechanicznych uszkodzeń wszystkie części muszą być zapakowane w kartony"]
["Opakowanie zewnętrzne musi być odpowiednie, aby mogło ochronić zawartość przed ryzykiem wynikającym z transportu"]
["Oryginalnego opakowania nie wolno opisywać ani oklejać"]
[]
["Okres gwarancji"]
[]
["Okres gwarancyjny dla większości sprzętu UTC F&S znajduje się w Tabeli nr 1. Jeśli na liście brakuje interesujących Państwa pozycji proszę o kontakt z Biurem Obsługi Klienta."]
[]
["Ograniczenia Gwarancyjne"]
[]
["1. UTC F&S zastrzega, że wszelkie produkty są wolne od jakichkolwiek defektów i materiały użyte do ich produkcji pochodzą od producenta. W przypadku produktów pochodzących od UTC F&S, stosuje się umowę gwarancyjną zawartą w Tabeli nr 1. UTC F&S nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które wynikły z przyczyn niezależnych od UTC F&S, tj. zużycia materiału, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, zlej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nie przestrzegania terminów serwisu danego produktu. Gwarancji nie podlegają baterie zastosowane do podłączenia innych, niż objętych gwarancją, produktów."]
["2. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty warunkami ograniczonej gwarancji, UTC F&S zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów. UTC F&S zastrzega sobie prawo do wymiany produktu objętego gwarancją na nowy lub na ponownie wytworzony. UTC F&S nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty (włączając w to koszty robocizny) związane z wymontowaniem, odinstalowaniem lub ponownym zamontowaniem i zainstalowaniem produktu przez oryginalnego nabywcę lub jakiegokolwiek pośrednika działającego w jego imieniu. Naprawione lub wymienione produkty są objęte gwarancją, zgodnie z warunkami ograniczonej gwarancji, na czas pozostały do zakończenia oryginalnej gwarancji lub przez 12 miesięcy, przy czym obowiązuje dłuższy z tych okresów. Aby zrealizować roszczenie z tytułu gwarancji, nabywca powinien skontaktować się z działem obsługi klienta i otrzymać autoryzację umożliwiająca zwrot produktu."]
["3. Poprzedzające punkty tego dokumentu gwarancyjnego zawierają wyczerpującą listę możliwych dla klienta opcji w przypadku wystąpienia defektu, awarii, nieprawidłowego funkcjonowania lub braku funkcjonowania produktu, niezależnie od tytułu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Po wygaśnięciu gwarancji wszelka odpowiedzialność UTC F&S ulega zakończeniu, a strona kupująca ma jeszcze 30 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji, aby pisemnie poinformować UTC F&S o wszelkich defektach, awariach, nieprawidłowym funkcjonowaniu lub braku funkcjonowania, które miały miejsce w okresie trwania gwarancji. W żadnym wypadku UTC F&S nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie bądź celowe zniszczenia produktów powstałe po stronie klienta. W zakresie zgodnym z prawem powyższa gwarancja jest wyłącznym dokumentem gwarancyjnym i przekreśla wcześniejsze ustne, pisemne czy zasugerowane przez przedstawicieli handlowych zobowiązania gwarancyjne UTC F&S. "]
[]
["Tabela nr 1"]
[]
["Produkty","Gwarancja"]
["Czujniki przewodowe SSWiN","5 lat"]
["Czujniki bezprzewodowe SSWiN","2 lata"]
["Centrale i kontrolery","2 lata"]
["Oprogramowanie SSWiN","2 lata"]
["Akumulatory","3 miesiące"]
["Czujki zasysające Modulaser ","5 lat"]
["Akcesoria (syreny, karty,itd.)","2 lata"]
["Czujniki przewodowe SAP","2 lata"]
["Czujniki bezprzewodowe SAP","2 lata"]
["Centrala SAP","2 lata"]
["Czujniki liniowe SAP","2 lata"]
["Oprogramowanie SAP","2 lata"]
["Akcesoria SAP","2 lata"]
["Kamery","3 lata"]
["Rejestratory cyfrowe","3 lata"]
["Multipleksery","3 lata"]
["Monitory LCD I CRT","2 lata"]
["Akcesoria","2 lata"]
["Produkty AccesPoint","2 lata"]
["Produkty Automotive","2 lata"]
["Produkty Traccess","2 lata"]
["Urządzenia Visiowave","3 lata"]
["Oprogramowanie","3 miesiące"]
["Urządzenia sieciowe (Network)","3 lata"]
["Urządzenia i karty światłowodowe","5 lat"]

{"sheet":"Szkolenia","index":2,"n_rows":18,"n_cols":1,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Firma UTC Fire & Security wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów przygotowała cykl szkoleń, obejmujących podstawowe systemy znajdujące się w naszej ofercie. Większość realizowanych przez naszą firmę szkoleń jest bezpłatnych. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. Szkolenia prowadzimy w siedzibie głównej Carrier w Gdańsku ul. Sadowa 8 w godzinach od 9.00 do 15.00."]
[]
[]
["AKTUALNIE PROWADZONE SZKOLENIA"]
[]
["Dział Fire"]
[]
["System sygnalizacji pożaru FP / 2X - dwudniowe szkolenie obejmuje swoją tematyką najnowszy system sygnalizacji pożaru jaki znajduje się w ofercie naszej firmy 2X jak i popularny system FP1200/2000. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem urządzeń, projektowaniem, konfiguracją i programowaniem central i urządzeń pętlowych oraz podstawy obsługi obu systemów . "]
[]
["Systemy zasysające ModuLaser i detekcja liniowa ciepła - dwudniowe szkolenie obejmuje podstawy doboru modułowych czujek zasysających Edwards Modulaser oraz liniowych czujek ciepła Alarmline. Podczas zajęć kursanci będą korzystali z programów narzędziowych do projektowania i konserwacji urządzeń."]
[]
["W kwestii zapisów na szkolenia działu Fire prosimy o kontakt e-mail: Sebastian.Nowak@carrier.com "]
[]
["https://pl.firesecurityproducts.com/pl/support/pl"]
[]
[]
["UWAGA:"]
["UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny."]

{"sheet":"SSP","index":3,"n_rows":733,"n_cols":9,"rows_kept":733,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[684,1,684,4],[699,1,699,4],[714,1,714,4],[570,1,570,4],[613,1,613,4],[626,1,626,4],[654,1,654,7],[659,1,659,4],[677,1,677,4],[278,1,278,7],[367,1,367,7],[500,1,500,7],[524,1,524,7],[545,1,545,4],[492,1,492,7],[279,2,279,7],[299,2,299,7],[313,2,313,7],[322,2,322,7],[292,2,292,7],[141,1,141,7],[139,1,139,7],[151,1,151,7],[168,1,168,7],[182,1,182,7],[140,1,140,7],[237,2,237,7],[196,1,196,7],[212,2,212,7],[227,2,227,7],[175,1,175,7],[78,1,78,7],[18,1,18,7],[20,1,20,7],[59,1,59,7],[19,1,19,7],[60,1,60,7]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU"]
[]
[null,"LEGENDA"]
[null,"CPD -  produkt posiada certyfikat europejski CPD"]
[null,"CZ - Certyfikat Zgodności CNBOP"]
[null,"AT - polska Aprobata Techniczna CNBOP"]
[null,"SD - świadectwo dopuszczenia CNBOP (rozp. Min. Spraw wew.)"]
[null,"Ex - zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem (iskrobezpieczne), certyfikaty BASEEFA, ATEX"]
[null,"IR - analiza w paśmie podczerwieni"]
[null,"UV - analiza w pasmie ultrafioletowym"]
[]
[null,"MTS - towar dostęny w przeciągu tygodnia"]
[null,"MTO - towar dostępny do 8 tygodni"]
[]
["1.","SYSTEMY ADRESOWALNE"]
[null,"1.1. SYSTEM  ADRESOWALNY ANALOGOWY 2X"]
[]
[null,null,"Centrale sygnalizacji pożaru serii 2X",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"2X-F1-FB2-S-18","Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy),mała obudowa, miejsce na wskaźnik LED 24, miejsce na akumulatory 2x7Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, główne przeznaczenie - panel wyniesiony do 24h",2667,"MTO","SD","CPD",null,"3613/2019\n0832-CPD-1544"]
[null,"2X-F1-FB2-18","Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy),miejsce na wskaźnik LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową",2667,"MTO","SD","CPD",null,"3613/2019\n0832-CPD-1544"]
[null,"2X-F2-FB2-18","Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), miejsce na wzkaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod.kartą sieciową",3785,"MTO","SD","CPD",null,"3614/2019\n0832-CPD-1546"]
[null,"2X-F2-FB2-PRT-18","Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), wbudowana drukarka, miejsce na wzkaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod.kartą sieciową",5632,"MTO","SD","CPD",null,"3614/2019\n0832-CPD-1546"]
[null,null,"Moduły rozszerzeń do central rodziny 2X i akcesoria"]
[null,"2010-2-NB","Karta sieciowa 2X, 2 porty RS485 - topologia ring, do 16 central i 32 pętli w sieci",956,"MTS"]
[null,"2X-LB","Karta 2 dodatkowych pętli - tylko centrale 2X-F2",1625,"MTS"]
[null,"2X-ZI-20","Karta wskaźników 2X LED 20 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S)",382,"MTS"]
[null,"2X-ZI-40","Karta wskaźników 2X LED 40 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S)",554,"MTS"]
[null,"2X-ZI-24-S","Karta wskaźników 2X LED 24 stref, maks.1 karta w centrali (tylko obudowa S)",382,"MTS"]
[null,"2010-2-232-KIT","Interfejs 2X drukarki szeregowej zewnętrznej RS232 (nie zawiera drukarki)",612,"MTS"]
[null,"2010-2-PIB","Karta rozszerzeń 2X - 8 wejść / 8 wyjść nadz. / 4 wyj. przekaź., maks. 1 karta w centrali",1137,"MTS"]
[null,"2010-2-PIB-8I","Karta rozszerzeń 2X - 8 wejść, maks. 1 karta w centrali",611,"MTO"]
[null,"2010-2-PIB-8I8O","Karta rozszerzeń 2X - 8 wejść / 8 wyjść nadz., maks. 1 karta w centrali",1034,"MTS"]
[null,"2010-2-PIB-8O","Karta rozszerzeń 2X - 8 wyjść. nadzorowanych, maks. 1 karta w centrali",705,"MTO"]
[null,null,"Klucze aktywacyjne (dodatkowe funkcje) do 2X:"]
[null,"2010-2-PAK-900","Klucz aktywacyjny: protokół czujek serii 900",1875,"MTS"]
[null,"2010-2-PAK-NET128","Klucz aktywacyjny: rozszerzenie sieci do 32 węzłów / 128 pętli",949,"MTS"]
[null,"2010-2-PAK-NET256","Klucz aktywacyjny: rozszerzenie sieci do 64 węzłów / 256 pętli",2168,"MTO"]
[null,"2010-2-PAK-RMSDK","Klucz aktywacyjny: SDK po IP",1672,"MTS"]
[null,"2010-2-PAK-RMBN","Klucz aktywacyjny: BACNET po IP",2033,"MTO"]
[null,"2010-2-PAK-RMMB","Klucz aktywacyjny: MODBUS po IP",2033,"MTS"]
[null,"2010-2-PAK-RMOH","Klucz aktywacyjny: Contact ID po IP",452,"MTS"]
[null,"2010-2SW-FS","Klucz aktywacyjny: Sewer serwisowej aplikacji mobilnej",452,"MTO"]
["N","2010-2-PCC-CF","Klucz aktywacyjny: Funkcje kontrolne PCC (klucz do komputera)",456,"MTS"]
[null,null,"Akcesoria"]
[null,"2010-C-CEG","Przepusty kablowe obudowy (opakowanie 20szt.)",74,"MTO"]
[null,"2010-2T-19","Zestaw do montażu 2X w szafach RACK 19\"",964,"MTO"]
[null,"2010-2T-19-S","Zestaw do montażu 2X w szafach RACK 19\", mała obudowa",911,"MTO"]
[null,"2010-2T-FM","Zestaw do montażu 2X wpuszczanego",752,"MTO"]
[null,"2010-2T-FM-S","Zestaw do montażu 2X wpuszczanego, mała obudowa",699,"MTS"]
[null,"2X-D-FB2-TP","Drzwi frontowe z dodatkowymi drzwiami transparentnymi osłaniającymi pole obsługi centrali, obudowa normalna",1494,"MTO"]
[null,"2X-D-FB2-TP-S","Drzwi frontowe z dodatkowymi drzwiami transparentnymi osłaniającymi pole obsługi centrali, obudowa mała",1302,"MTO"]
[null,null,"Materiały eksploatacyjne"]
["N","2010-2-PRT-3P","Papier do drukarki - 3 rolki",169,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"1.2. SYSTEM  ADRESOWALNY ANALOGOWY FP1200/FP2000"]
[null,"Centrale od 2 z rozbudową do 8 pętli adresowalnych, do 128 adresów na pętli\nWskazania LED dla 16 stref, możliwość rozbudowy do 64 stref tylko dla FP2864\nGraficzne odwzorowanie pracy czujek na wyświetlaczu LCD, \nStandardowo 4 wyjścia nadzorowane oraz 4 wyjścia NO/NC programowalne\ntryb dzień/noc ze zmianą poziomu czułości czujek\nPraca central w sieci Arcnet, poprzez opcjonalną kartę sieciową\nPraca central jako repetytory lokalne i globalne poprzez sieć Arcnet\n2 porty RS232, możliwość podłaczenia wew. i zew drukarki raportującej\nduże możliwości programowania wejść i wyjść poprzez tablicę logiczną, koincydencje strefowe, czujkowe, itp.\nObsługa protokołów 2000 i 950 dla urządzeń adresowalnych (wybrany protokół obowiązuje dla całej centrali)"]
[null,null,"Centrale sygnalizacji pożaru serii FP1200 / FP2000",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"FP1216C-18","Centrala adresowalna 2 pętle (maks. 4 pętle) lub 4 linie adresowalne w klasie B (maks. 8), wskazania LED 16 stref, możliwa praca jako repetytor z NC2051, miejsce na akumulatory 2x17Ah (maksymalnie 45Ah w zewnętrznej obudowie)",6474,"MTS","SD","CPD",null,"2329/2015\n1134-CPD-069"]
[null,"FP2864C-18","Centrala adresowalna 2 pętle (maks. 8 pętli) lub 4 linie adresowale w klasie B (maks. 16), wskaźnik LED 16 stref (maks. 64), opcjonalna drukarka wewnętrzna, miejsce na akumulatory 2x17Ah (maksymalnie 45Ah w zewnętrznej obudowie)",10809,"MTS","SD","CPD",null,"2329/2015\n1134-CPD-069"]
[null,null,"Moduły rozszerzeń do central rodziny FP1200 /FP2000 i akcesoria",0]
[null,"LC1502","Karta pętli adresowalnych, analogowych (2 pętle) do modeli FP2864C-18 oraz FP1216C-18",776,"MTS"]
[null,"ZE2016","Karta diod LED - wskazania kolejnych 16 stref, tylko dla centrali FP2864C-18",604,"MTS"]
[null,"NC2011","Interfejs sieci ARCNET (1 port RS485)",1081,"MTS"]
[null,"NE2011","Rozszerzenie o 1 port karty NC2011",228,"MTS"]
[null,"NC2051","Interfejs sieci ARCNET (1 port światłowodowy wielomodowy, złącze ST)",1926,"MTS"]
[null,"NE2051","Rozszerzenie o 1 port światłowodowy karty NC2051",904,"MTS"]
[null,"PR2000C","Wewnętrzna drukarka tylko do FP2864C-18, w komplecie kable, 1 rolka papieru, uchwyty montażowe.",2437,"MTS"]
[null,"PR1200C","Zewnętrzna drukarka tylko do FP1216C-18",3976,"MTO"]
[null,"RB2016","Karta 18 przekaźników programowanych, 18 wyść NC lub NO, dowolnie programowanych",1280,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"CAB2000","Przewód połączeniowy RS232 do programowania centrali z PC (opcjonalny)",367,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"1.3. Urządzenia adresowalne serii 2000 do central FP1200/FP2000/2X "]
[null,null,"Czujki adresowalne serii 2000 i akcesoria",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"DP2061N","Czujka optyczna dymu, adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43",160,"MTS",null,"CPD",null,"1134-CPD-010"]
[null,"DT2063N","Czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2) adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, IP43",169,"MTS",null,"CPD",null,"1134-CPD-006"]
[null,"DP2061T","Czujka dualna (OPT/TERM - klasa B), adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43",230,"MTS",null,"CPD",null,"1175-CPD-023"]
[null,null,"Gniazda czujek punktowych:"]
[null,"DB2002","Gniazdo standard czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania",16,"MTS",null,"CPD"]
[null,"DB2002U","Gniazdo standard zujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm)",32,"MTO",null,"CPD"]
[null,"DB2004","Gniazdo głębokie czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania",33,"MTS"]
[null,"DB2016","Gniazdo z izolatorem zwarć czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadzialania  (uwaga: nie stosować na pętli razem z IU2016!)",60,"MTS",null,"CPD",null,"0786-CPD-20635"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"PA25/3L","Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP20",37,"MTS",null,null,null,"3070/2016"]
[null,"DB806","Puszka instalacyjna wtynkowa pod gniazda serii 650/860 i  DB2002",18,"MTS"]
[null,"DB861","Osłona górna gniazda serii 650/860 i  DB2002",16,"MTO"]
[null,"211","Wymienne komory optyczne do czujek serii 700 i 2000 (10 sztuk)",96,"MTS"]
[null,"DP2CAP-ICT","Osłona przeciw owadom do czujek serii 700 i 2000 (opakowanie 20 sztuk)",514,"MTS"]
["N","HA-2","Zestaw montażowy czujki opuszczany na linie, przewód 12m 4x1mm, 20m liny nylonowej, puszka przyłączeniowa",718,"MTO"]
["N","NP-25","Wspornik dystansowy czujki, 25 cm",138,"MTO"]
["N","R-100","Przedłuzka z włókna szklanego wspornika dystansowego, 100 cm",71,"MTO"]
[null,"SG-2","Metalowa siatka ochronna czujki punktowej, biała",336,"MTO"]
[null,"UF-1","Uchwyt montazowy czujki do podłóg podniesionych",282,"MTO"]
[null,"czujki liniowe konwencjonalne współpracują z centralami serii FP 1200/2000 poprzez moduły pętlowe adresowalne IO",null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Sygnalizatory akustyczne adresowalne serii 2000",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"AS2363","Sygnalizator akustyczny adresowalny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",392,"MTS","SD","CPD",null,"2697/2016"]
[null,"AS2364","Sygnalizator akustyczny adresowalny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",405,"MTS","SD","CPD",null,"2697/2016"]
[null,"Sygnalizatory adresowalne są przeznaczone do pracy na pętli z czujkami i innymi urządzenami adresowalnymi rodziny 2000. Są zasilane z pętli i obsługiwane przez centrale",null,0]
[null,"FP1216C,FP2864C oraz centrale rodziny 2X.Pobór prądu 5.1mA (akust.)",null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Sygnalizatory optyczno-akustyczne adresowalne serii 2000",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"ASC2366","Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",736,"MTS","SD","CPD",null,"2404/2015"]
[null,"ASC2367","Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",767,"MTS","SD","CPD",null,"2404/2015"]
[null,"ASW2366","Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny ścienny,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",736,"MTS","SD","CPD",null,"2407/2015"]
[null,"ASW2367","Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",767,"MTS","SD","CPD",null,"2407/2016"]
[null,"Sygnalizatory adresowalne są przeznaczone do pracy na pętli z czujkami i innymi urządzenami adresowalnymi rodziny 2000. Są zasilane z pętli i obsługiwane przez centrale",null,0]
[null,"FP1216C,FP2864C oraz centrale rodziny 2X.Pobór prądu 5.1mA (akust.)+20mA (opt).",null,0]
[null,null,null,0]
[null,null,"Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), adresowalne serii 2000, kolor czewony",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"DM2010-18","ROP czerwony wewnętrzny, adresowalny serii 2000, z puszką natynkową z zaciskami, z szybką, z kluczem testującym, IP24D",218,"MTS","SD","CPD",null,"2038/2014\n832-CPD-0753"]
[null,"DM2010E-18","ROP czerwony, zewnętrzny, adresowalny serii 2000, kompletny z  szybka i puszką natynkową, IP67",762,"MTS","SD","CPD",null,"2037/2014\n832-CPD-0755"]
[null,"DM790","Puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi, czerwona",66,"MTO"]
[null,"DM795","Puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi, do montażu w płytach gipsowych, czerwona",97,"MTS"]
[null,"DM711","Szybka do ROP (z symbolem i logo Aritech) - paczka 10 sztuk",51,"MTS"]
[null,"DM715","Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk",51,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:"]
[null,"DMN782","Osłona do ROP serii DM/DMN/KAL, przezroczyste tworzywo, dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją",16,"MTS"]
[null,"DMN789","Dodatkowe konektory z zaciskami do ROP serri DMN - paczka 20 sztuk",338,"MTO"]
[null,"DMN784","Dodatkowy, zapasowy klucz do testowania ROP serii DM/DMN  - paczka 10 sztuk",28,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Moduły adresowalne serii 2000 i akcesoria",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"IO2034NC","Moduł adresowalny pętlowy, 4 wejścia / 4 wyjścia NC/NO, seria 2000, obudowa IP40",379,"MTS",null,"CPD"]
[null,"IU2050NC","Moduł adresowalny pętlowy, 1 wejście parametryczne, seria 2000, obudowa IP40",234,"MTS",null,"CPD"]
[null,"IU2055NC","Moduł adresowalny pętlowy, 1 linii bocznej konwencjonalnej, serii 2000, w obudowie IP40",298,"MTS",null,"CPD",null,"0786-CPD-20731"]
[null,"IU2080NC","Moduł adresowalny pętlowy, sterownik syren, monitorowany, serii 2000, w obudowie IP40",391,"MTS",null,"CPD",null,"0786-CPD-20732"]
[null,"ISM-95","Izolator zwarć do serii 2000",163,"MTS",null,"CPD",null,"0786-CPD-20693"]
[null,null,null,0]
["2.","SYSTEMY KONWENCJONALNE"]
[null,"2.1. CENTRALE KONWENCJONALNE SERII 1X"]
[null,"centrale od 2 do 8 linii konwencjonalnych\nzgodność z EN54, certyfikat europejski CPD\nprogramowane regionalne tryby pracy (EN,NEN,NBN,BS)\ncztery poziomy dostępu (z kodem użytkownika)\n4 wyjścia monitorowane; ustawiane sygn. i straży (nie dot.1X-F2 ), opóźnienia 1-10 min + dodatkowe opóźnienie\n1 resetowalne wyjście 24V AUX ,  1 dodatkowe wyjście 24V \nprogramowane wejścia do zmiany opóźnień i kasowania pożaru\nrozbudowa wejść i wyjść - opcjonalne moduły rozszerzeń (maks.4 moduły)\nwspółpracuje z czujkami konwencjonalnymi rodziny  700 i 650 i przyciskiem ROP DMN700R/DMN700E"]
[null,null,"Centrale sygnalizacji pożaru serii 1X"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"1X-F2-18","Centrala konwencjonalna 2 linie, miejsce na akumulatory 2x 7,2Ah, obudowa 435x320x134mm, IP30",998,"MTO",null,"CPD",null,"0832-CPD-1218"]
[null,"1X-F4-18","Centrala konwencjonalna 4 linie, miejsce na akumulatory 2x 7,2Ah, obudowa 435x320x134mm, IP30",1197,"MTO",null,"CPD",null,"0832-CPD-1219"]
[null,"1X-F8-18","Centrala konwencj. 8 linii, miejsce na akumulatory 2x 7,2/12Ah, obudowa 480x440x140mm, IP30",1497,"MTO",null,"CPD",null,"0832-CPD-1221"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"2010-1-RB","Karta 4 wyjść przekaźnikowych programowanych do centrali rodziny 1X",249,"MTS"]
[null,"2010-1-SB","Karta 4 wyjść  monitorowanych do centrali rodziny 1X",299,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"2.2. CZUJKI KONWENCJONALNE RODZINY 700 "]
[null,null,"Czujki konwencjonalne serii 700 ( 2 niezależne wskaźniki LED dla alarmu i uszkodzenia) i osprzęt",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"DP721I","Czujka optyczna dymu serii 700, konwencjonalna, dodatkowe wyjście na wskażnik zadziałania, wymienna komora optyczna, IP43",114,"MTS",null,"CPD",null,"1134-CPD-008"]
[null,"DP721T","Czujka dualna opt/termiczna serii 700, konwencjonalna, IP43, wymienna komora optyczna",159,"MTS",null,"CPD"]
[null,"DT713-5","Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), konwencjonalna, IP43",58,"MTS",null,"CPD",null,"1134-CPD-005"]
[null,"DT713-7","Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa B), konwencjonalna, IP43",132,"MTS",null,"CPD",null,"1134-CPD-005"]
[null,"DB702","Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania",16,"MTS",null,"CPD"]
[null,"DB702U","Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm)",32,"MTS",null,"CPD"]
[null,null,"Czujki konwencjonalne serii 700 ( 2 niezależne wskaźniki LED dla alarmu i uszkodzenia) i osprzęt, do systemów alarmowych",0]
[null,"DP721R","Czujka optyczna dymu serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43",192,"MTS"]
[null,"DT713-5R","Czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), wyjście NC/NO do systemów alarmowych, IP43",164,"MTS"]
[null,"DP721RT","Czujka dualna opt/ termiczna serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43",196,"MTS"]
[null,"DP721RTA","Czujka dualna opt/ termiczna serii 700, auto-reset, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43",199,"MTS"]
[null,"DB702","Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania",16,"MTS",null,"CPD"]
[null,"DB702U","Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm)",32,"MTS",null,"CPD"]
[null,null,null,0]
[null,"2.3. CZUJKI KONWENCJONALNE ISKROBEZPIECZNE"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"DCD-1E-IS(WHT)","Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna termiczna EEX1A11CT5 55C",519,"MTS"]
[null,"SLR-E-IS(WHT)","Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna optyczna EEX1A11CT5 55C",580,"MTS"]
[null,"YBN-R/4IS(WHT)","Gniazdo czujek iskrobezpiecznych",72,"MTS"]
[null,"GBX2000","Bariera Zenera do czujek konwencjonalnych",2107,"MTS"]
[]
[null,"2.4. CZUJKI KONWENCJONALNE ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"6295","Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 57°C, Klasa A2S (Ex II 3GD EEx nA II T5)",825,"MTS"]
[null,"6296","Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 72°C, Klasa BS (Ex II 3GD EEx nA II T5)",935,"MTS"]
[null,"6297","Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 87°C, Klasa CS",1108,"MTS"]
[null,"6298","Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 117°C, Klasa ES",1108,"MTO"]
[]
[null,"2.5. CZUJKI LINIOWE KONWENCJONALNE"]
[]
[null,"2.5.1.","Czujki liniowe konwencjonalne Fireray 50 / 100",0]
[null,null,"nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, w komplecie reflektor pryzmatyczny\nzakres działania 5 - 50m i 50 - 100m\nmontaż pionowy lub poziomy do wys. 25m,  pokrętła ręczne do regulacji położenia\n2 wyjścia NO/NC dla alarmu i uszkodzenia, funkcja autoresetu\ncertyfikaty VdS, UL,\nnapięcie zasilania 10,2 - 30 VDC\nautokompensacja zabrudzenia, funkcja autotestu\nwybór 3 poziomów zadziałania czujki\nzakres temperatury pracy: -30 do 55 stopni C",0]
[null,null,"Czujki liniowe dymu, konwencjonalne, serii Fireray 50 / 100",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"FD705RVDS","Czujka liniowa Fireray 50,  o zasięgu 5 - 50 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, IP50",2417,"MTS",null,"CPD","VdS","0786-CPD-20045"]
[null,"FD710RVDS","Czujka liniowa Fireray 100,  o zasięgu 50 - 100 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, IP50",2864,"MTS",null,"CPD","VdS","0786-CPD-20045"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:",0]
[null,"FD-MB10","Uchwyt montażowy do czujek serii FD70xx",599,"MTO"]
[null,"FD-CH1","Grzałka antykondensacyjna dla czujek serii FD700, FD900, FD2700 i FDR-EZ",1515,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,"2.5.2.","Czujki liniowe konwencjonalne zaawansowane z automatyczną korektą położenia/dopasowania",0]
[null,null,"nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, w komplecie reflektor pryzmatyczny\nzakres działania 8 - 50m i 50 - 100m\noddzielny sterownik z wyświetlaczem LCD do programowania i podłaczenia do systemu z własnym menu, może nadzorować do 2 czujek liniowych\nzintegrowany wskaźnik laserowy do pozycjonowania z automatyczną korektą (wbudowane silniki pozycjonujące)\nosobne wyjścia przekaźnikowe dla dodatkowej głowicy\nautokompensacja zabrudzenia, funkcja autotestu\nwybór 3 poziomów zadziałania czujki\nzakres temperatury pracy: -10 do 55 stopni C",0]
[null,"Czujki liniowe dymu, konwencjonalne, zaawansowane z automatyczną korektą śledzenia położenia"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"FD805R-N","Czujka liniowa,  o zasięgu 8 - 50 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, oddzielny sterownik z LCD, IP54, możlwość dołączenia 1 dodatkowej czujki  typu xxxRH",2977,"MTS"]
[null,"FD805RH-N","Dodatkowa czujka liniowa o zasięgu 8 -50m  do podłączenia do jednostki głównej FD805R-N lub FD810R-N",2328,"MTS"]
[null,"FD810R-N","Czujka liniowa,  o zasięgu 50 - 100 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, oddzielny sterownik z LCD, IP54, mozliwość dołączenia 1 dodatkowej czujki typu xxxRH",3607,"MTS"]
[null,"FD810RH-N","Dodatkowa czujka liniowa o zasięgu 50 -100m  do podłączenia do jednostki głównej FD805R-N lub FD810R-N",2926,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:"]
[null,"FD-MB20","Uchwyt montażowy do czujek serii FD80xx",665,"MTS"]
[null,"FD-MB30","Wspornik montażowy do 1 lustra -wymaga uchwytu FD-MB20",349,"MTO"]
[null,"FD-MB40","Wspornik montażowy do 4 luster -wymaga uchwytu FD-MB20",399,"MTO"]
[null,"FD-CH2","Grzałka antykondensacyjna dla czujek serii FD800",1515,"MTO"]
[null,"FD-CH4","Grzałka antykondensacyjna dla pryzmatów (zarówno 50m jak i 100m)",874,"MTO"]
[null,"OR2000","Dodatkowy reflektor do czujek serii FD805 i FD705 (1 dla czujki <50m, 4 dla czujki 100m)",275,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"2.5.3.","Czujki liniowe konwencjonalne FD310",0]
[null,null,"w zestawie para nadajnik/odbiornik wraz ze sterownikiem w metalowej obudowie\nzakres działania 5 - 120m\nnapięcie zasilania 12 - 36 VDC\nmożliwość dołączenia do sterownika drugiej pary nadajnik-odbiornik (głowic) z niezależnymi wyjściami\nautokompensacja zabrudzenia, funkcja autotestu\nzdalny lub automatyczny reset",0]
[null,null,"Czujka liniowa dymu, konwencjonalna, FD310, oddzielny nadajnik i odbiornik ze sterownikiem, metalowa obudowa"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"FD310","Czujka liniowa,  o zasięgu 5 - 120 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa metalowa, IP54",3556,"MTS"]
[null,"FD310H","Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki FD310,IP54",2910,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:"]
[null,"FD-MB50","Regulowany uchwyt montażowy do głowic FD310H",623,"MTO"]
[null,"FD-CH3","Grzałka antykondensacyjna dla czujek serii FD310",1515,"MTO"]
[]
[null,"2.5.4.","Konwencjonalne czujki liniowe do stref Ex",0]
[null,null,"Konwencjonalna czujka liniowa serii 3000",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"3000-115","Czujka liniowa,  o zasięgu 5 - 100 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa ognioszczelna",17755,"MTO",null,"CPD","Ex"]
[null,"3000-026","Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki 3000-115",16780,"MTO",null,"CPD","Ex"]
[]
[null,"2.6.","CZUJKI PŁOMIENIA KONWENCJONALNE",0]
[null,null,"Czujki płomienia, konwencjonalne, obudowy metalowe, wersje Ex, praca jako cz. konwencjonalna lub poprzez wyjścia przekaźnikowe"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"FF742","Czujka płomienia Dual IR w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st C",12106,"MTO",null,"CPD",null,"0832-CPD-0821"]
[null,"FF746","Czujka płomienia Dual IR w obudowie niepalnej aluminium (IP66), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",13856,"MTO",null,"CPD",null,"0832-CPD-0824"]
[null,"FF747","Czujka płomienia Dual IR, wersja Ex, w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 szt. C",12802,"MTO",null,"CPD","Ex","0832-CPD-0823"]
[null,"FF751","Czujka płomienia UV/Dual IR w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",13094,"MTS",null,"CPD",null,"0832-CPD-0970"]
[null,"FF756","Czujka płomienia UV/Dual IR  wersja Ex, w obudowie niepalnej aluminium (IP66), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",18799,"MTO",null,"CPD","Ex","0832-CPD-0971"]
[null,"FF762","Czujka płomienia Triple IR w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",12495,"MTO",null,"CPD",null,"0832-CPD-0595"]
[null,"FF766","Czujka płomienia Triple IR  wersja Ex, w obudowie niepalnej aluminium (IP66), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",14820,"MTO",null,"CPD","Ex","0832-CPD-0599"]
[null,"FF767","Czujka płomienia Triple IR  wersja Ex, w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C",13435,"MTO",null,"CPD","Ex","0832-CPD-0597"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:"]
[null,"FF-AP1","Przedmuchiwacz powietrza dla czujek serii FF7x",1993,"MTO"]
[null,"FF-AP2","Przedmuchiwacz powietrza dla czujek serii FF7x Exd",1993,"MTO"]
[null,"FF703","Tester ręczny do czujek płomienia UV/IR, do wszystkich typów w pasmach UV i IR, zasilanie z baterii i zasilacza, zasięg do 3m",13337,"MTO"]
[null,"FF705","Uniwersalny uchwyt montażowy do czujek płomienia serii FF7xx, 2 płaszczyzny obrotu",880,"MTS"]
[null,"FF706","Uniwersalna osłona przeciw zjawiskom pogodowym, stalowa, do czujek płomienia serii FF7xx",1285,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"2.7.","RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE (ROP), KONWENCJONALNE",0]
[null,null,"Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), konwencjonalne, kolor czewony",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"DMN700R-18","ROP czerwony konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",59,"MTO",null,"CPD",null,"0832-CPD-0642"]
[null,"DMN787","Puszka natynkowa, czerwona, dodatkowy zacisk śrubowy \"ekran\"",19,"MTS"]
[null,null,"Dodatkowe akcesoria:"]
[null,"DMN800","Dodatkowa szybka do ROP z elastycznego  tworzywa (z symbolem), ",8,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Ręczne ostrzegacze (ROP), konwencjonalne, inne wersje koloru ",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"DMN700B","ROP niebieski konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",70,"MTS"]
[null,"DM788B","Puszka natynkowa z zaciskami śrubowymi, niebieska",22,"MTS"]
[null,"DMN700Y","ROP żółty konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",70,"MTS"]
[null,"DMN787Y","Puszka natynkowa, żółta, dodatkowy zacisk śrubowy \"ekran\"",27,"MTS"]
[null,"DMN700W","ROP biały konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",70,"MTS"]
[null,"DM788W","Puszka natynkowa , biała",22,"MTS"]
[null,"DMN700G","ROP zielony konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki",70,"MTS"]
[null,"DMN702G","ROP zielony konwencjonalny, z zaciskami, podwójny styk, z kluczem testującym, szybką, z puszką",214,"MTS"]
[null,"DMN700GE","ROP zielony, zewnętrzny konwencjonalny, kompletny z szybka i puszką natynkową, IP67",621,"MTS"]
[null,"DMN787G","Puszka natynkowa, zielona, dodatkowy zacisk śrubowy \"ekran\"",27,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"2.8.","KONWENCJONALNE SYGNALIZATORY SSP",0]
[null,null,"Sygnalizatory akustyczne, głośność do 106 dB, wytrzymała obudowa polikarbonowa",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"AS363","Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP21",146,"MTS",null,"CPD","VdS","0832-CPD-0556"]
[null,"AS364","Sygnalizator akustyczny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP65",154,"MTS",null,"CPD","VdS","0832-CPD-0556"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Sygnalizatory optyczno-akustyczne",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"ASC366","Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",512,"MTS","SD","CPD",null,"2400/2015"]
[null,"ASC367","Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",546,"MTS","SD","CPD",null,"2400/2015"]
[null,"ASW366","Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21",512,"MTS","SD","CPD",null,"2406/2015"]
[null,"ASW367","Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65",546,"MTS","SD","CPD",null,"2406/2015"]
[]
["3.","CZUJKI ZASYSAJĄCE DYMU"]
[null,null,"Czujki jednokanałowe LaserSense"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"FHSD8015-99","LaserSense 10 - czujnik zasysający jednorurowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,3%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm)",6110,"MTS",null,"CPD"]
[null,"FHSD8025-18","LaserSense 25 - czujnik zasysający jednoururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m, do 10 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm)",7949,"MTO",null,"CPD"]
[null,"FHSD8100-18","LaserSense 100  -  czujnik zasysający dwururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 100m, do 20 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm)",10987,"MTO",null,"CPD"]
[null,"FHSD8200-18","LaserSense HSSD2 czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm). Panel obsługi LCD.",15582,"MTO",null,"CPD"]
[null,"FHSD8210-18","LaserSense HSSD2czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm). Bez wyświetlacza.",14139,"MTO",null,"CPD"]
[null,"FHSD8230-18","Moduł komunikacyjny LaserSense z panelem obsługi - Polski",10987,"MTO"]
[null,"FHSD8220-99","LaserSense HSSD2 - czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakers czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm). Panel obsługi LCD, zintegrowany moduł komunikacyjny dla skomunikowania do 127 jednostek.",23263,"MTO",null,"CPD"]
[null,"ZLS30691","Moduł zarządzający LaserSense HSSD2 (30691)",4359,"MTO",null,"CPD"]
[null,null,"Oprogramowanie"]
[null,"9-30250","SenseNET Graphic (CD + Dongle) (brak kompatybilności z ModuLaser)",7838,"MTS"]
[]
[null,null,"Modułowa czujka zasysająca Edwards Modulaser - 1 do 8 rur detekcyjnych"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"FHSD8300","ModuLaser - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED",5673,"MTS",null,"CPD"]
[null,"FHSD8310","ModuLaser - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED, ekranem i przyciskami sterującymi. \nMożliwość połaczenia z innymi czujkami Modulaser siecią SenseNET ",6382,"MTS",null,"CPD"]
[null,"FHSD8320","ModuLaser CMD - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED, ekranem i przyciskami sterującymi. \nMożliwość połaczenia z innymi czujkami Modulaser siecią SenseNET jako węzeł nadrzędny.",10960,"MTO",null,"CPD"]
[null,"FHSD8330","ModuLaser - laserowy moduł detekcyjny, jednorurowy. Do 8 modułów detekcji na 1 moduł obsługi. \nDługość rury - do 250 m, maks. ilość otworów próbkujących - 50 klasy C, 40 klasy B lub 20 klasy A",5125,"MTS",null,"CPD"]
[]
[null,null,"Akcesoria i części eksploatacyjne"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"9-30755","Filtr kurzu dla LaserSense Nano/25/100 ",122,"MTS"]
[null,"9-30699N","Filtr kurzu dla LaserSense HSSD2, ModuLaser",179,"MTS"]
[null,"9-30699N-P","Filtr kurzu dla LaserSense HSSD2, ModuLaser (paczka 6 szt.)",989,"MTS"]
[null,"9-30436","Karta wjeść/wyjść dla LaserSense 10/25/100",1090,"MTS"]
[null,"9-30430","Apollo APIC",1567,"MTS"]
[null,"9-30437","Ziton APIC",1567,"MTO"]
[null,"9-30419","Przewód RS-232",264,"MTS"]
[null,"1-21888-K033","Przewód testowy do 9-30051",238,"MTO"]
[null,"9-30051","Urządzenie testowe - spalarka przewodu",5871,"MTO"]
[]
[null,null,"System rur",0]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,null,"Rury i złączki"]
[null,"9-10900","Rura czerwona dł- 3m, 3/4\" ",45,"MTS"]
[null,"9-10905","Łącznik - 45° rury - 3/4\"",8,"MTS"]
[null,"9-10906","Kolanko - 90° rury - 3/4\"",24,"MTS"]
[null,"9-10908","Złączka prosta rury 3/4\" ",4,"MTS"]
[null,"9-10909","Złączka typu T rury 3/4\"",9,"MTS"]
[null,"9-10927","Korek rury - 3/4\" ",6,"MTS"]
[null,"9-10915","Złączka prosta skręcana rury 3/4\"",28,"MTS"]
[null,"1-21888-K076","Elastyczna złączka rur - 3/4\", dł. 1m",212,"MTS"]
[null,null,"Punkty próbkujące"]
[null,"9-10913","Kapilarny punkt próbkujący, głowica do sufitów podwieszanych i przegród. Głowica skręcana.",101,"MTS"]
[null,"9-10914","Dyskretny punkt próbkujący",38,"MTO"]
[null,"9-10916","Pukt próbkujący do przegród",178,"MTO"]
[null,"9-10918","Trójnik przyłaczeniowy dyskretnego punktu próbkującego",124,"MTO"]
[null,"9-10919","Kapilarny punkt próbkujący, głowica z kołnierzem.",110,"MTS"]
[null,"9-10921","Kompletna kapilara biała 1m z głowicą dyskretną",150,"MTO"]
[null,"9-10922","Korek rury 27mm z adaptorem dla kapilary 10mm.",55,"MTO"]
[null,"9-10925","Kompletna kapilara czerwona 1m do sufitów podwieszanych ze stałym punktem próbkującym",155,"MTS"]
[null,"9-10928","Wyniesiony punkt próbkujący, średnica 65mm, z kołnierzem.",204,"MTS"]
[null,"9-10930","Czerwony trójnik kapilary ¾”/10mm",54,"MTS"]
[null,"9-10943","Wyniesiony punkt próbkujący - głowica prosta",110,"MTS"]
[null,"9-10944","Kapilarny punkt próbkujący, głowica kątowa 90st.",127,"MTO"]
[null,"9-10945","Kompletna kapilara czerwona 1m do sufitów podiweszanych z odłaczanym punktem próbkującym",207,"MTO"]
[null,"9-10947","kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą kątową 90st.",185,"MTO"]
[null,"9-10955","Trójnik przyłączeniowy punktu testowego",124,"MTO"]
[null,"9-10956","Zaślepka końsowa przyłączeniowa punktu testowego",124,"MTO"]
[null,"9-10963-100","Rurka kapilary 10mm - czerwona - 100m",995,"MTO"]
[null,"9-10964-100","Rurka kapilary 10mm - naturalna - 100m",995,"MTO"]
[null,"1-21888-K068","Kapilara 10mm z dyskretnym punktem próbkującym",4,"MTO"]
[null,"1-21888-K074","Kapilara 10mm z płaskim punktem próbkującym",131,"MTS"]
[null,"1-21888-K075","Kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą stożkową",125,"MTS"]
[null,null,"Adaptery"]
[null,"9-10931","Redukcja żeńska ze średnicy 27mm do 25mm",6,"MTS"]
[null,"9-10946","Redukcja męska ze średnicy 27mm do 25mm",17,"MTS"]
[null,"9-10952","Redukcja żeńska ze średnicy 25mm do 27mm",30,"MTS"]
[null,null,"Elementy montażowe i akcesoria"]
[null,"9-10954-25","Uchwyt do rur, czerwony (paczka 25 szt.)",130,"MTS"]
[null,"9-10954-100","Uchwyt do rur, czerwony (paczka 100 szt.)",520,"MTS"]
[null,"9-10973-25","Kotwa M6 (paczka 25 szt.)",233,"MTO"]
[null,"9-10936-25","Uchwyt do rur z dystansem, czerwony (paczka 25 szt.)",1865,"MTO"]
[null,"9-10933","Płytka naprawcza do zaślepiania dziurki.",15,"MTO"]
[null,"9-10960","Etykieta, znacznik otworu, 100szt.",47,"MTS"]
[null,"9-10950","Klej do ABS 250ml",73,"MTS"]
[null,"9-10951","Preparat czyszczący do rur 500ml",73,"MTS"]
[null,"9-30422","Ogrzewacz powietrza",6707,"MTS"]
[null,"1-21888-K063","Filtr zewnętrzny dla trudnych środowisk",1104,"MTS"]
[null,"1-21888-K064","Wymienny wkład filtra zewnętrznego",272,"MTO"]
[null,"9-10967","Nożyce do rur",473,"MTS"]
[null,"9-10974","Pułapka wodna",220,"MTO"]
[null,"9-10975","Pęczniejący kołnierz pożarowy 25mm -32mm",249,"MTO"]
[null,"9-10976","Element szybkiego podłaczenia węża kompresora",480,"MTO"]
[null,"9-10978","Duży zawór zwrotny 3/4\"",335,"MTO"]
[null,"9-10980","Duży zawór kulowy 3/4\"",310,"MTO"]
[]
["4.","Liniowe czujki ciepła"]
[null,null,"Analogowe liniowe czujki ciepła Alarmline II",0]
[null,"Symbol:","Opis","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"AACUSP","Centralka analogowej LHD Alarmline II - programowana z pulpitu obsługi",5854,"MTS"]
[null,"AACULP","Centralka analogowej LHD Alarmline II - programowana przez PC (konieczne AACU-PCC)",4733,"MTS"]
[null,"AACU-PCC","Oprogramowanie PC z kablem USB dla analogowej LHD Alarmline II",494,"MTS"]
[null,"AA-0100","Kabel PCV analogowej LHD Alarmline II  (100m)",3313,"MTS"]
[null,"AA-0500","Kabel PCV analogowej LHD Alarmline II  (500m)",15817,"MTO"]
[null,"AAN-0100","Kabel nylonowy analogowej LHD Alarmline II  (100m)",3985,"MTS"]
[null,"AAN-0500","Kabel nylonowy analogowej LHD Alarmline II  (500m)",18930,"MTO"]
[null,"AAP-0100","Kabel polipropylenowy analogowej LHD Alarmline II  (100m)",3861,"MTO"]
[null,"AAP-0500","Kabel polipropylenowy analogowej LHD Alarmline II  (500m)",18308,"MTO"]
[null,"AASS-0100","Kabel PCV w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II  (100m)",10462,"MTO"]
[null,"AASS-0500","Kabel PCV w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II  (500m)",49692,"MTO"]
[null,"AASSN-0100","Kabel nylonowy w oplocie stalowym  analogowej LHD Alarmline II  (100m)",11458,"MTO"]
[null,"AASSN-0500","Kabel nylonowy w oplocie stalowym  analogowej LHD Alarmline II  (500m)",54425,"MTO"]
[null,"AACU-EOL","Moduł końca linii (EOL) analogowej LHD Alarmline II",466,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Cyfrowe (dwustanowe) liniowe czujki ciepła Alarmline II",0]
[null,"Symbol:","Opis","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"ADLCU-2","Centralka 2-strefowa Alarmline II Digital LHD z wyświetlaczem LCD",3390,"MTO"]
[null,"AD68-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 100m",2661,"MTS"]
[null,"AD68-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 500m",13307,"MTO"]
[null,"AD68-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 1000m",26613,"MTO"]
[null,"AD68N-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 100m",3131,"MTS"]
[null,"AD68N-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 500m",15655,"MTS"]
[null,"AD68N-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 1000m",31310,"MTO"]
[null,"AD68P-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 100m",3444,"MTO"]
[null,"AD68P-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 500m",17220,"MTO"]
[null,"AD68P-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 1000m",34441,"MTO"]
[null,"AD68SS-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 68°C - 100m",4305,"MTO"]
[null,"AD68SS-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 68°C - 500m",21526,"MTO"]
[null,"AD88-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 100m",2661,"MTS"]
[null,"AD88-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 500m",13307,"MTO"]
[null,"AD88-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 1000m",26613,"MTO"]
[null,"AD88N-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 100m",3131,"MTS"]
[null,"AD88N-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 500m",15655,"MTO"]
[null,"AD88N-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 1000m",31310,"MTO"]
[null,"AD88P-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 100m",3444,"MTO"]
[null,"AD88P-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 500m",17220,"MTO"]
[null,"AD88P-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 1000m",34441,"MTO"]
[null,"AD88SS-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 88°C - 100m",4305,"MTO"]
[null,"AD88SS-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 88°C - 500m",21526,"MTO"]
[null,"AD105-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 100m",4204,"MTO"]
[null,"AD105-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 500m",21020,"MTO"]
[null,"AD105-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 1000m",42040,"MTO"]
[null,"AD105N-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 100m",4946,"MTO"]
[null,"AD105N-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 500m",24730,"MTO"]
[null,"AD105N-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 1000m",49459,"MTO"]
[null,"AD105P-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 100m",5440,"MTO"]
[null,"AD105P-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 500m",27202,"MTO"]
[null,"AD105P-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 1000m",54405,"MTO"]
[null,"AD105SS-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 105°C - 100m",6801,"MTO"]
[null,"AD105SS-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 105°C - 500m",34003,"MTO"]
[null,"AD185N-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 100m",6406,"MTS"]
[null,"AD185N-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 500m",32031,"MTO"]
[null,"AD185N-1000","Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 1000m",64061,"MTO"]
[null,"AD185SS-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 185°C - 100m",8008,"MTO"]
[null,"AD185SS-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 185°C - 500m",40038,"MTO"]
[null,"AD218-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej, próg zadziałania 218°C - 100m",5171,"MTO"]
[null,"AD218-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej, próg zadziałania 218°C - 500m",28492,"MTO"]
[null,"AD218SS-0100","Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej i stalowym oplocie, próg zadziałania 218°C - 100m",6981,"MTO"]
[null,"AD218SS-0500","Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej i stalowym oplocie, próg zadziałania 218°C - 500m",38464,"MTO"]
[null,null,null,0]
[null,null,"Akcesoria kabli LHD",0]
[null,"ACA-RS-025","Tuleja silikonowa (zestaw 25 szt.)",98,"MTO"]
[null,"ACA-RS-100","Tuleja silikonowa (zestaw 100 szt.)",311,"MTS"]
[null,"ACA-B706-025","Wspornik \"7\", 60mm (2,4\") z tulejami (25 szt.)",584,"MTO"]
[null,"ACA-B706-100","Wspornik \"7\", 60mm (2,4\") z tulejami (100 szt.)",1868,"MTO"]
[null,"ACA-B706SS-025","Wspornik \"7\" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4\") z tulejami (25 szt.)",812,"MTO"]
[null,"ACA-B706SS-100","Wspornik \"7\" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4\") z tulejami (100 szt.)",2599,"MTO"]
[null,"ACA-BI20-025","Wspornik \"I\", 200mm (7,9\") z tulejami (25 szt.)",584,"MTO"]
[null,"ACA-BI20-100","Wspornik \"I\", 200mm (7,9\") z tulejami (100 szt.)",1868,"MTO"]
[null,"ACA-BI20SS-025","Wspornik \"I\" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9\") z tulejami (25 szt.)",1051,"MTO"]
[null,"ACA-BI20SS-100","Wspornik \"I\" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9\") z tulejami (100 szt.)",3363,"MTO"]
[null,"ACA-BL05-025","Wspornik \"L\", 50mm (2\") z tulejami (25 szt.)",323,"MTO"]
[null,"ACA-BL05-100","Wspornik \"L\", 50mm (2\") z tulejami (100 szt.)",1034,"MTO"]
[null,"ACA-BL05SS-025","Wspornik \"L\" ze stali nierdzewnej, 50mm (2\") z tulejami (25 szt.)",464,"MTO"]
[null,"ACA-BL05SS-100","Wspornik \"L\" ze stali nierdzewnej, 50mm (2\") z tulejami (100 szt.)",1484,"MTO"]
[null,"ACA-BL10-025","Wspornik \"L\" podwójnej wysokości, 100mm (3,9\") z tulejami (25 szt.)",348,"MTO"]
[null,"ACA-BL10-100","Wspornik \"L\" podwójnej wysokości, 100mm (3,9\") z tulejami (100 szt.)",1113,"MTO"]
[null,"ACA-BL10SS-025","Wspornik \"L\" podwójnej wysokości ze stali nierdzewnej, 100mm (3,9\") z tulejami (25 szt.)",489,"MTO"]
[null,"ACA-BL10SS-100","Wspornik \"L\" podwójnej wysokości ze stali nierdzewnej, 100mm (3,9\") z tulejami (100 szt.)",1563,"MTO"]
[null,"ACA-BL20-025","Wspornik \"L\", 200mm (7,9\") z tulejami (25 szt.)",768,"MTO"]
[null,"ACA-BL20-100","Wspornik \"L\", 200mm (7,9\") z tulejami (100 szt.)",2456,"MTO"]
[null,"ACA-BL20SS-025","Wspornik \"L\" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9\") z tulejami (25 szt.)",1135,"MTO"]
[null,"ACA-BL20SS-100","Wspornik \"L\" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9\") z tulejami (100 szt.)",3633,"MTO"]
[null,"ACA-BU06-025","Wspornik \"U\", 60mm (2,4\") z tulejami (25 szt.)",448,"MTO"]
[null,"ACA-BU06-100","Wspornik \"U\", 60mm (2,4\") z tulejami (100 szt.)",1432,"MTO"]
[null,"ACA-BU06SS-025","Wspornik \"U\" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4\") z tulejami (25 szt.)",623,"MTO"]
[null,"ACA-BU06SS-100","Wspornik \"U\" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4\") z tulejami (100 szt.)",1993,"MTO"]
[null,"ACA-BVSS-025","Wspornik \"V\" ze stali nierdzewnej z tulejami (25 szt.)",1698,"MTO"]
[null,"ACA-BVSS-100","Wspornik \"V\" ze stali nierdzewnej z tulejami (100 szt.)",3397,"MTO"]
[null,"ACA-CE02-025","Klips \"krawędziowy\" 2-3mm (1/16\") (25 szt.)",494,"MTO"]
[null,"ACA-CE02-025(KIT)","Klips \"krawędziowy\" 2-3mm (1/16\") z tulejami (25 szt.)",556,"MTO"]
[null,"ACA-CE02-100","Klips \"krawędziowy\" 2-3mm (1/16\") (100 szt.)",1581,"MTO"]
[null,"ACA-CE02-100(KIT)","Klips \"krawędziowy\" 2-3mm (1/16\") z tulejami (100 szt.)",1779,"MTO"]
[null,"ACA-CE03-025","Klips \"krawędziowy\" 3-8mm (2/16\") (25 szt.)",399,"MTO"]
[null,"ACA-CE03-025(KIT)","Klips \"krawędziowy\" 3-8mm (2/16\") z tulejami (25 szt.)",422,"MTO"]
[null,"ACA-CE03-100","Klips \"krawędziowy\" 3-8mm (2/16\") (100 szt.)",1277,"MTO"]
[null,"ACA-CE03-100(KIT)","Klips \"krawędziowy\" 3-8mm (2/16\") z tulejami (100 szt.)",1350,"MTO"]
[null,"ACA-CE08-025","Klips \"krawędziowy\" 8-14mm (5/16\") (25 szt.)",363,"MTO"]
[null,"ACA-CE08-025(KIT)","Klips \"krawędziowy\" 8-14mm (5/16\") z tulejami (25 szt.)",392,"MTO"]
[null,"ACA-CE08-100","Klips \"krawędziowy\" 8-14mm (5/16\") (100 szt.)",1162,"MTO"]
[null,"ACA-CE08-100(KIT)","Klips \"krawędziowy\" 8-14mm (5/16\") z tulejami (100 szt.)",1253,"MTO"]
[null,"ACA-CE14-025","Klips \"krawędziowy\" 14-20mm (9/16\") (25 szt.)",290,"MTO"]
[null,"ACA-CE14-025(KIT)","Klips \"krawędziowy\" 14-20mm (9/16\") z tulejami (25 szt.)",365,"MTO"]
[null,"ACA-CE14-100","Klips \"krawędziowy\" 14-20mm (9/16\") (100 szt.)",934,"MTO"]
[null,"ACA-CE14-100(KIT)","Klips \"krawędziowy\" 14-20mm (9/16\") z tulejami (100 szt.)",1171,"MTO"]
[null,"ACA-CP-025","Klips \"P\" z tulejami (25 szt.)",155,"MTO"]
[null,"ACA-CP-100","Klips \"P\" z tulejami (100 szt.)",494,"MTS"]
[null,"ACA-CPSS-025","Klips \"P\" z tulejami ze stali nierdzewnej (25 szt.)",292,"MTO"]
[null,"ACA-CPSS-100","Klips \"P\" z tulejami ze stali nierdzewnej (100 szt.)",1065,"MTO"]
[null,"ACA-CT-025","Klips \"T\" (25 szt.)",117,"MTS"]
[null,"ACA-CT-100","Klips \"T\" (100 szt.)",391,"MTS"]
[null,"ACA-JBW","Puszka łączeniowa LHD, IP65/66 z dławikami i terminalami",593,"MTS"]
[null,"ACA-TW11W-025","Opaska 110°C (230°F) (25 szt.)",23,"MTO"]
[null,"ACA-TW11W-100","Opaska 110°C (230°F) (100 szt.)",73,"MTS"]
[null,"ACA-TW17-025","Opaska 170°C (338°F) (25 szt.)",478,"MTO"]
[null,"ACA-TW17-100","Opaska 170°C (338°F) (100 szt.)",1528,"MTO"]
[null,"ACA-TWSS-025","Opaska ze stali nierdzewnej (25 szt.)",247,"MTO"]
[null,"ACA-TWSS-100","Opaska ze stali nierdzewnej (100 szt.)",791,"MTO"]
[null,"ACA-TWT","Narzędzie do owijania opasek ze stali nierdzewnej",4945,"MTO"]
[null,"AAI-0100","Kabel połączeniowy analogowych LHD Alarmline II - 100m",1351,"MTO"]
[]
["5.","ZASILACZE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH"]
[null,null,"Autonomiczne zasilacze do systemów i urządzeń SAP",0]
[null,"Symbol:",null,"Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"PM702C","Zasilacz autonomiczny 24 Volt 2A + 0.8A na akum. Certyfikat EN54-4 i SD.W obudowie metalowej z miejscem na akum. 2*17Ah",2538,"MTS","SD",null,null,"2522/2015"]
[null,"PM705C","Zasilacz autonomiczny 24 Volt 5A + 1.6A na akum. Certyfikat EN54-4 i SD.W obudowie metalowej z miejscem na akum. 2*17Ah",2796,"MTS","SD",null,null,"2522/2015"]
[null,"PM700BAT","Dodatkowa obudowa z ładowarką na 2 akumulatory 38Ah do PM705C",878,"MTS","SD"]
[null,"PM700BC","Przewody łączące PM700BAT z zasilaczem PM705C",154,"MTO","SD"]
[]
["6.","TRZYMACZE DRZWIOWE"]
[null,"Symbol","Opis","Cena netto:","Status:",null,"atesty"]
[null,"FE230","Uniwersalny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym",168,"MTS"]
[null,"FE235","Ścienny trzymacz drzwiowy 400N, podstawa kwadratowa",154,"MTS"]
[null,"FE240","Ścienny trzymacz drzwiowy 400N wpuszczany",155,"MTS"]
[null,"FE245","Ścienny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym",258,"MTS"]
[null,"FE250","Podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym",320,"MTS"]
[null,"FE260-175","Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 175mm",315,"MTS"]
[null,"FE260-325","Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 325mm",330,"MTS"]
[null,"FE260-475","Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 475mm",361,"MTS"]
[null,"FE290","Uniwersalny trzymacz drzwiowy 490N z przyciskiem zwalniającym, zasilanie 230V",246,"MTS"]
[null,"FE535","Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa",279,"MTO"]
[null,"FE543","Trzymacz drzwiowy VdS 400N we wzmacnianianej obudowie plastikowej",282,"MTS"]
[null,"FE550","Podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym",462,"MTS"]
[null,"FE560","Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany",475,"MTS"]
[null,"FE570","Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany z dystansem",615,"MTS"]
[null,"FE581","Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa, IP65",309,"MTS"]
[null,"FE590","Ścienny trzymacz drzwiowy do stref Ex",3955,"MTO"]
[null,null,"Akcesoria"]
[null,"FE225-150","Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 150mm",144,"MTS"]
[null,"FE225-300","Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 300mm",198,"MTS"]
[null,"FE527","Płytka standardowa trzymaczy drzwi",59,"MTS"]
[null,"FE529","Płytka przegubowa trzymaczy drzwi",80,"MTS"]
[]
["7.","AKCESORIA SERWISOWE - wysokiej jakości, profesjonalne wyposażenie serwisów SSP"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TS808","Tester do czujek optycznych i jonizacyjnych - zestaw (dociskowy rozpylacz gazu TR010 oraz tyczka  teleskopowa 2.5m)",2077,"MTS"]
[null,"FG010","Uniwersalny ściągacz czujek na przegubie",1411,"MTS"]
[null,"ET010","Tyczka epoksydowa teleskopowa 1,26 - 4,5m",2242,"MTS"]
[null,"ET011","Tyczka epoksydowa, długość 1,2m (max rozbudowa do 3 szt)",468,"MTS"]
[null,"TR010","Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie",1120,"MTS"]
[null,"TH010","Tester do czujek termicznych, zasilanie 230V",2142,"MTS"]
[null,"TH012","Tester do czujek termicznych bateryjny, zawiera 2 baterie i ładowarkę",4132,"MTS"]
[null,"TM010","Tester uniwersalny do czujek termicznych, optycznych i dualnych",8208,"MTS"]
[null,"TS806-03","Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu (TR010), termicznych, długość 6m ",9083,"MTO"]
[null,"TS816","Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu i  termicznych (TM010), długość 6m ",9634,"MTS"]
[null,"TS826","Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu, termicznych i CO, długość 6m ",11085,"MTO"]
[null,"CB001","Torba na osprzęt serwisowy",832,"MTS"]
[null,null,"Materiały eksploatacyjne"]
[null,"SC010","Spray do testowania czujek dymu, 250 ml",200,"MTS"]
[null,"SC008CO","Spray do testowania czujek tlenku węgla (CO), 250 ml",110,"MTS"]
[null,"TM008SM","Kapsułki testowe do czujek optycznych (do stosowania z TS816 i TS826)- zastępuje 6 puszek spray'u",368,"MTS"]
[null,"TM008CO","Kapsułki testowe do czujek CO (do stosowania z TS826)",368,"MTO"]
[]
[]
["8.","INNE URZĄDZENIA ADRESOWALNE I KONWENCJONALNE"]
[null,null,"Urządzenia adresowalne serii KL700A"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","KAL455","ROP czerwony, natynkowy, szybka",242,"MTS"]
["N","KAL455E","ROP czerwony, natynkowy, szybka, IP67",778,"MTS"]
["N","KAL710","Moduł linii bocznej - 1 strefa w obudowie CPD",419,"MTS"]
["N","KAL714C","Moduł linii bocznej - 4 strefy w obudowie CPD",662,"MTS"]
["N","KAL730","Moduł 1 wyjścia z obudową CPD",350,"MTS"]
["N","KAL734C","Moduł 4 wyjść przekaźnikowych w obudowie CPD",572,"MTS"]
["N","KAL740","Moduł wyjścia monitorowanego w obudowie CPD",457,"MTS"]
["N","KAL760","Moduł 1 wejscie w obudowie CPD",344,"MTS"]
["N","KAL775","Moduł izolatora w obudowie CPD",267,"MTS"]
["N","KAL790","Moduł wejść/wyjść kontrolujący drzwi pożarowe w obudowie CPD",435,"MTS"]
["N","KL710A","Czujka termiczna nadmiarowo-różniczkowa (A2R)",187,"MTS"]
["N","KL731A","Optyczna czujka dymu",201,"MTS"]
["N","KL731AB","Optyczna czujka dymu (czarna)",357,"MTO"]
["N","KL735A","Czujka optyczno-termiczna",253,"MTS"]
["N","KZ705","Gniazdo 5 styków",19,"MTS"]
["N","KZ715AS","Gniazdo 5 styków z sygnalizatorem akustycznym",371,"MTS"]
["N","KZ715CAP-R","Czerwony kapturek dla gniazda z sygnalizatorem KZ715AS",21,"MTO"]
["N","KZ715I","Gniazdo 5 styków z izolatorem zwarć",74,"MTS"]
["N","KZD705","Głebokie gniazdo 5 styków dla urzadzeń KL700A i KMD300",26,"MTS"]
["N","PG700N","Urządzenie programujące i kalibrujące dla Kilsen KL700A/KL700",1296,"MTS"]
["N","S700","Podstawka umożliwiająca podejście kabla bokiem dla gniazd serii 700",6,"MTS"]
["N","SK08A","Sygnalizator akustyczny adresowalny zasilany z pętli",349,"MTS"]
[]
[null,null,"Urządzenia adresowalne serii 900 (950/960/970/980)"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","AI952N","Zasilany z pętli podwójny wskaźnik zadziałania serii 950 ",523,"MTS"]
["N","AS964I","Zasilany z pętli adresowalny sygnalizator akustyczny z izolatorem , czerwony, serii 950",470,"MTS"]
["N","AS964WI","Zasilany z pętli adresowalny sygnalizator akustyczny z izolatorem , bialy, serii 950",522,"MTO"]
["N","DB950","Gniazdo serii 950/990",19,"MTS"]
["N","DB950B","Gniazdo serii 950/990 - czarne",60,"MTO"]
["N","DB950EZ","Gniazdo serii 950/990 - dopasowanie E-Z",74,"MTO"]
["N","DB950R","Gniazdo serii 950/990 - z przekaźnikiem",246,"MTO"]
["N","DB951","Gniazdo dla izolatora zwarć IU955",20,"MTO"]
["N","DB952IAS","Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem 85/92dB serii 950",456,"MTS"]
["N","DB952IAS-DIN","Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem serii 85/92dB 950 (ton DIN)",456,"MTS"]
["N","DB952IAS-NEN","Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem serii 85/92dB 950 (Slow Whoop)",456,"MTS"]
["N","DB961","Gniazdo z izolatorem serii 950",60,"MTS"]
["N","DB970","Gniazdo dla czujek Ex serii 970",90,"MTS"]
["N","DB995IVAS","Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym i optycznym serii 990",853,"MTO"]
["N","DM950BI-D","ROP (niebieski)",624,"MTS"]
["N","DM950I-D","ROP (czerwony)",620,"MTS"]
["N","DM966","Szybka do ROPów (10 szt.)",78,"MTS"]
["N","DM970","ROP czerwony Ex serii 970 bez klapki",1669,"MTO"]
["N","DM980BI-N","ROP z izolatorem serii 980 - niebieska plastikowa obudowa",402,"MTS"]
["N","DM980I-N","ROP z izolatorem serii 980 - czerwona plastikowa obudowa",402,"MTS"]
["N","DP951B","Optyczna czujka dymu serii 950- czarna",485,"MTO"]
["N","DP971","Optyczna czujka dymu Ex serii 970",1427,"MTO"]
["N","DT953","Czujka termiczna serii 950",272,"MTO"]
["N","DT972","Czujka termiczna Ex serii 970",1473,"MTO"]
["N","FD905R","Liniowa czujka dymu serii 950 - 5-50m",4138,"MTO"]
["N","FD910R","Liniowa czujka dymu serii 950 - 50-100m",4377,"MTO"]
["N","II933IRF","Moduł z izolatorem strefy bocznej serii 930 dla czujek bezprzewodowych",3346,"MTS"]
["N","II950I","Mini moduł wejściowy z izolatorem serii 950",411,"MTS"]
["N","II955D","Moduł linii bocznej z izolatorem serii 950, montaż na szynie DIN ",597,"MTO"]
["N","II955I","Moduł linii bocznej z izolatorem serii 950",556,"MTS"]
["N","IO956CD","Moduł wyjścia pod sygnalizatory z izolatorem serii 950, montaż na szynie DIN",1006,"MTO"]
["N","IO956I","Moduł wyjścia pod sygnalizatory z izolatorem serii 950",710,"MTS"]
["N","IU955","Izolator zwarć serii 900/950/990",308,"MTO"]
["N","II952NI","Moduł wejścia Apollo (SA4700-100)",487,"MTO"]
["N","IO950NI","Moduł wejścia / wyjścia Apollo (SA4700-102)",568,"MTS"]
["N","IO954N","Moduł przełaczania zasilania Apollo (SA4700-103)",874,"MTO"]
["N","IO950ND","Moduł wejścia / wyjścia Apollo - montaż na szynie DIN (SA4700-302)",651,"MTO"]
["N","II952ND","Moduł wyjścia Apollo - montaż na szynie DIN (SA4700-300)",558,"MTO"]
["N","IO952NI","Moduł 2 wejść / 2 wyjść Apollo (SA4700-104)",795,"MTS"]
["N","II954NI","Moduł 2 wyjść Apollo (SA6700-100)",681,"MTO"]
[]
[null,null,"Urządzenia adresowalne serii 990"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","AS996I","Sygnalizator akustyczno-optyczny serii 990 zasilany z pętli (czerwny) z izolatorem",687,"MTS"]
["N","DB992IVAS","Sygnalizator akurtyczno-optyczny serii 990 w gnieździe czujki z izolatorem",651,"MTO"]
["N","DC999","Czujka CO serii 990",525,"MTO"]
["N","DMN960IE","ROP zewnętrzny serii 990 z izolatorem, czerwony, natynkowy ",1212,"MTS"]
["N","DMN960Y","ROP serii 990, zółty, z puszką natynkowa i elemntem resetujacym",393,"MTO"]
["N","DMN990I","ROP serii 990 z izolatorem, czerwony, z puszką natynkową i szybką",289,"MTS"]
["N","DP991","Optyczna czujka dymu Discovery serii 990",241,"MTS"]
["N","DP991T","Czujka multisensorowa serii 990",275,"MTS"]
["N","DT992","Czujka termiczna serii 990",227,"MTS"]
["N","DT992CO","Czujka multisensorowa CO/temperatura serii 990",548,"MTO"]
[]
[null,null,"Urządzenia adresowalne serii 900 (950/960/970/980)"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","AS952CAP-R","Czerwony kapturek dla urządzeń serii DB952/995AS",21,"MTO"]
["N","AS952CAP-W","Biały kapturek dla urządzeń serii DB952/995AS",21,"MTS"]
["N","AS961","Płyta sufitowa sygnalizatora",51,"MTS"]
["N","AXP95-LABELS-1","Etykiety czujek XP95 pętla 1",17,"MTO"]
["N","AXP95-LABELS-2","Etykiety czujek XP95 pętla 2",17,"MTO"]
["N","AXP95-LABELS-3","Etykiety czujek XP95 pętla 3",17,"MTO"]
["N","AXP95-LABELS-4","Etykiety czujek XP95 pętla 4",17,"MTO"]
["N","AXP95-LABELS-5","Etykiety czujek XP95 pętla 5",17,"MTO"]
["N","AXP95-LABELS-6","Etykiety czujek XP95 pętla 6",17,"MTO"]
["N","AXP95-LABELS-7","Etykiety czujek XP95 pętla 7",17,"MTO"]
["N","AXP95-LABELS-8","Etykiety czujek XP95 pętla 8",17,"MTO"]
["N","IU987","Czysta karta XPERT",6,"MTS"]
["N","IU992","SimSystem serii 900 (symulator pętli)",21882,"MTO"]
["N","PT971","Iskrobezpieczny 1-kanałowy translator protokołu serii 970",1473,"MTO"]
["N","PT972","Iskrobezpieczny 2-kanałowy translator protokołu serii 970",1877,"MTO"]
[]
[null,null,"Czujki konwencjonalne serii KL700"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"KZ700","Uniwersalne gniazdo czujki punktowej",15,"MTS"]
[null,"KZ700B","Czarne gniazdo czujek serii KL700/A",21,"MTS"]
[null,"KZ705R","Gniazdo z przekaźnikiem 12V DC",79,"MTS"]
[null,"KL710","Konwencjonalna czujka temperatury",58,"MTS"]
[null,"KL731","Konwencjonalna optyczna czujka dymu",86,"MTS"]
[null,"KL731B","Konwencjonalna optyczna czujka dymu - czarna",171,"MTO"]
[]
["9.","CZĘŚCI SERWISOWE"]
[null,null,"Centrale 2010-2 (1X, 2X, KFP-AF2)"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","2010-CK","Fire Panel Component - Key and Lock - Cabinet",135,"MTS"]
["N","2010-PS-40MC","Fire Panel Component - Power Supply - 4 Amp Mains Cover (Pack of 10)",74,"MTO"]
[]
[null,null,"Centrale 2010-2 (2X, KFP-AF2)"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","2010-2-ACC-KIT","Zestaw części zamiennych do central 2010 - naklejka okrągła, rezystory, złącza, przewody itp.",114,"MTO"]
["N","2010-2-PRT","Drukarka wewnętrzna",1875,"MTO"]
["N","2010-2-PS-C2","Wtykany przewód zasilający",82,"MTO"]
["N","2010-2-PS-C2-S","Wtykany przewód zasilający - mała obudowa",82,"MTO"]
["N","2010-2-ZI-40-1-20","Wsuwka stref 1 - 20 dla ZI-40",46,"MTO"]
["N","2010-2-ZI-40-20-40","Wsuwka stref 21 - 40 dla ZI-40",46,"MTO"]
["N","2010-2-ZI-20-1-10","Wsuwka stref 1 - 10 dla ZI-20",46,"MTO"]
["N","2010-2-ZI-20-11-20","Wsuwka stref 11 - 20 dla ZI-20",46,"MTO"]
["N","2010-2-ZI-24-1-24","Wsuwka stref 1 - 24 dla ZI-24",46,"MTO"]
[null,"2010-2C-CEC","Konwerter wejścia kabli",92,"MTO"]
[null,"2010-2C-HP","Szpilki zawiasów drzwi - 10 szt.",92,"MTO"]
[null,"2010-2C-WB","Tył obudowy standardowej",776,"MTO"]
[null,"2010-2F1-MB","Płyta główna - 1 pętla",1331,"MTS"]
[null,"2010-2F2-MB","Płyta główna - 2 pętle",1996,"MTS"]
[null,"2010-2-PS-40","Zasilacz 4A",665,"MTS"]
[]
[null,null,"Centrale 2X"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","2X-D-FB2","Drzwi centrali FB2 z interfejsem użytkownika ",858,"MTO"]
["N","2X-D-FB2-S","Drzwi centrali FB2-S z interfejsem użytkownika ",858,"MTO"]
["N","2X-UI-FB2","Płyta UI FB2 (płyta użytkownika z pokrętłem)",803,"MTS"]
["N","2X-LK-18","Wsuwki - polski pakiet językowy",111,"MTS"]
[]
[null,null,"Centrale FP1200/2000"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","FC2012","Płyta z procesorem HOST dla systemów 1200/2000 (tylko do central z płytą FC2012, należy sprawdzić przed zakupem)",2770,"MTS"]
["N","FEP2000N","Płyta FEP do FP1200/2000 (tylko do central z płytą FEP2000N, należy sprawdzić przed zakupem)",792,"MTS"]
["N","FP2CHST-FEP","Wiązka przewodów łączących HOSt z FEP do FP1200/2000C",279,"MTO"]
["N","FP2FP-KEY","Zamek centrali z kluczami do serii central FP700/1200/2000 ",119,"MTS"]
["N","FP2KB-KEY","Stacyjka klawiatury z kluczami do serii central FP600/FP700/1200/2000 ",53,"MTS"]
["N","HDIS2000N","Płyta wyświetlacza do",975,"MTO"]
["N","KP2000","Klawiatura do FP/FR1200/2000",284,"MTO"]
["N","LCD1200","Wyświetlacz LCD do central FP1200, FP12xxC i FP28xxxC",1603,"MTO"]
["N","LCD2000","Wymienny wyświetlacz LCD do central FP2xxx",1603,"MTO"]
["N","PS1200N","Płyta zasilacza CPD do FP1200/2000",1247,"MTS"]
["N","PS2000N","Przetwornica zasilacza CPD do FP1200/2000",1247,"MTS"]
["N","SD2000","Płyta sygnalizatorów FP2000",846,"MTO"]
[]
[null,null,"Czujki zasysające"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","9-30690","Płyta główna FHSD8220",5412,"MTO"]
["N","9-30058","Wentylator do LaserSense HSSD2",701,"MTO"]
["N","9-30689","Zamek z kluczykami do LaserSense HSSD2",122,"MTO"]
["N","9-30695","Czujnik przepływu do LaserSense HSSD2",2215,"MTS"]
["N","9-30697","Płyta główna FHSD8200",6927,"MTO"]
["N","9-30698","Głowica detekcyjna do LaserSense HSSD2",11065,"MTS"]
["N","30696","Wyświetlacz HSSD2",3018,"MTO"]
["N","30697","Płya główna czujki HSSD2",10988,"MTO"]
["N","FHSD750","Filtr drobny - 10 szt.",193,"MTO"]
["N","FHSD754","Filtr do FHSD751",590,"MTO"]
["N","FHSD756","Filtr zgrubny do FHSD752 i 753 - 10 szt.",193,"MTO"]
["N","FHSD789P","Filtr wymienny do FHSD788 - 4 szt.",575,"MTO"]
[]
[null,null,"ModuLaser"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"9-30790","Zamienna płyta montażowa ModuLaser",1620,"MTO"]
[null,"9-30791-2","Zamienna pokrywa czołowa detektora ModuLaser",432,"MTO"]
[null,"9-30792","Zamienna pokrywa czołowa wyświetlacza ModuLaser",449,"MTO"]
[null,"9-30793","Zamienna pokrywa czołowa minimalistycznego wyświetlacza ModuLaser",536,"MTO"]
[null,"9-30794","Zamienne zatyczki otworów ModuLaser - 5x S i 4x L",96,"MTO"]
[null,"9-30795","Zamienne adaptery rur detektora ModuLaser - wygięte",143,"MTO"]
[null,"9-30796","Zamienne adaptery rur detektora ModuLaser - proste",147,"MTO"]
[null,"9-30797","Zamienny zestaw akcesoriów",456,"MTO"]
[null,"9-30798-2","Obudowa ModuLaser na przewody - szara",1334,"MTO"]
[]
[null,null,"Akcesoria serwisowe"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
["N","ESTR010","Zapasowa gumowa obręcz do kielicha dozownika",173,"MTO"]
["N","TH013BB","Zapasowa pałka bateryjna testera pożarowego",859,"MTO"]
["N","TBC100","Zapasowa ładowarka baterii testerów pożarowych",961,"MTO"]
["N","TR010R","Zapasowa gumowa obręcz do TR010",85,"MTO"]