{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["Dane firmy","WarunkiGwarancji","Szkolenia","Advisor Advanced Informacje","SSWiN Advanced","KD Kontrola Dostępu","SSWiN Kontaktrony","SSWiN Detekcja","SSWiN Bezprzewodowe","SSWIN Akcesoria","SSWiN FlexZone","CCTV IP","CCTV Analog","Network"],"not_rendered":{"charts":0,"images":187,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":110,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dane firmy","index":0,"n_rows":57,"n_cols":10,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"CENNIK"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"Cennik obowiązuje od 23 marca 2020"]
[null,null,null,null,null,"Wszystkie ceny  netto w PLN"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Uwaga: Kopiowanie, powielanie i redystrybucja bez zgody firmy UTC F&S jest zabronione"]
[]
[null,null,null,"Siedziba firmy",null,null,null,null,"Godziny pracy:"]
[null,null,null,"UTC Fire&Security Polska Sp. z o.o.",null,null,null,null,"Od poniedziałku do piątku"]
[null,null,null,"ul. Jana Heweliusza 18, 80- 890 Gdańsk.",null,null,null,null,"  8.00 - 16.00"]
[null,null,null,"NIP: 583-10-05-698"]
[null,null,null,"REGON: 190476985"]
[null,null,null,"BH S.A. O/Gdańsk 74 1030 1117 0000 0000 5154 2201"]
[]
[null,null,null,"Kontakt:"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 80 Centrala"]
[null,null,null,"tel: 58 301 38 31 Centrala"]
[]
[null,null,null,"Dział Handlowy:",null,null,null,"Wsparcie Techniczne:"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 12 Dział Handlowy",null,null,null,"tel: 58 760 64 92 Dział Techniczny"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 99 Ewa Formela -kierownik Działu",null,null,null,"tel: 58 760 64 99 Ewa Formela -kierownik Działu"]
[null,null,null,"tel: 58 760 64 88 Rafał Adamski",null,null,null,"tel: 58 760 59 50 Sebastian Nowak"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 14 Chrystian Robakowski",null,null,null,"tel: 58 760 64 90 Wojciech Wiktorowski"]
[null,null,null,"tel: 58 760 65 12 Reklamacje",null,null,null,"tel: 58 762 87 50 Marcin Kurczewski"]
[]
[]
[null,null,null,"Składanie zamówień:"]
[null,null,null,"orderspl@carrier.com"]
[]
[null,null,null,"Oddział w Warszawie"]
[null,null,null,"ul. Konstruktorska 13"]
[null,null,null,"02-673 Warszawa"]
[null,null,null,"tel: 22 810 00 03"]
[]
[]
[null,null,null,"Regional Account Managers - Security"]
[null,null,null,"GDAŃSK",null,"Krzysztof Wojczys",null,607151301,null,"krzysztof.wojczys@carrier.com"]
[null,null,null,"WARSZAWA",null,"Jarosław Gibas",null,602330268,null,"jaroslaw.gibas@carrier.com"]
[null,null,null,"KATOWICE",null,"Przemysław Szczuka",null,601444061,null,"przemyslaw.szczuka@carrier.com"]
[]
[]
[null,null,null,"Informacje o produktach w Internecie",null,null,null,null,null,"https://pl.firesecurityproducts.com "]

{"sheet":"WarunkiGwarancji","index":1,"n_rows":102,"n_cols":2,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Procedura Zwrotów I Napraw Gwarancyjnych UTC F&S Polska"]
[]
["Wersja 5.2 – Grudzień 2012 rev. Październik 2019"]
[]
["Wprowadzenie"]
[]
["Procedura zwrotów i napraw gwarancyjnych ma zastosowanie dla sprzętu UTC F&S, zakupionego bezpośrednio od UTC F&S. Jeśli sprzęt UTC F&S został nabyty poprzez dystrybutora, wówczas sprzęt należy zwrócić do miejsca zakupu. "]
["Procedura może ulec zmianie, proszę skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta celem uzyskania najnowszej procedury."]
["W przypadku pytań lub niejasności prosimy Państwa o kontakt z właściwym Przedstawicielem"]
["Regionalnym lub Działem Obsługi Klienta UTC F&S Polska."]
[]
["Zwrot wyrobów"]
[]
["Zwrot towarów nowych, nieużywanych, w oryginalnych opakowaniach i nadających się do odsprzedaży może nastąpić nie później niż 90 dni od daty sprzedaży, na podstawie numeru RMA nadanego przez Dział Obsługi Klienta. Każda prośba o RMA jest akceptowana indywidualnie na podstawie procedur UTC Fire & Security i podlega opłacie za ponowne składowanie (restocking fee) w wysokości 15% wartości zwrotu."]
["Ważne:  Produkty specjalne na zamówienie, zestawy promocyjne, urządzenia z wyprzedaży,software czy akumulatory nie podlegają zwrotom."]
[]
["Zanim dokonają Państwo zwrotu wyrobu, należy w Dziale Obsługi Klienta UTC F&S Polska uzyskać tzw numer RMA (Return Material Authorization). Dotyczy to zarówno zwrotów gwarancyjnych, pogwarancyjnych jak i zwrotów nowych, nieużywanych produktów.W celu jego otrzymania, należy przesłać drogą mailową dane o wyrobie tj. numer produktu, data zakupu oraz czytelny opis usterki do Działu Obsługi Klienta UTC F&S Polska. W odpowiedzi otrzymają Państwo numer RMA, który należy załączyć do odsyłanego wyrobu. Zwroty, które nie będą miały przypisanych numerów RMA zostaną odesłane na koszt nadawcy."]
["Przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie numeru RMA należy upewnić się czy istnieje uaktualnienie"]
["oprogramowania (Firmware) do wskazanego produktu dostępne na stronie"]
["http://www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades/. W razie problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy."]
["Po otrzymaniu numeru RMA należy zapakować produkt i dołączyć dokument RMA w widocznym miejscu na opakowaniu. Produkty należy odesłać na adres:"]
["CEVA LOGISTICS"]
["T.a.v. Returns UTC"]
["Holtum Noordweg 11-3"]
["6121 RE Born"]
["Netherlands"]
["Urządzenia muszą być zwrócone w ciągu 30 dni od otrzymania RMA."]
["Zwracane urządzenia:"]
["- nie mogą nosić znamion użytkowania;"]
["- powinny być opakowane w oryginalne opakowania;"]
["- muszą zawierać wszystkie elementy stanowiące wyposażenie dodatkowe oraz załączone instrukcje"]
["W przypadku nie spełnienia powyższych warunków wyrób zostanie odesłany na koszt nadawcy."]
["Dział napraw dokona technicznej oceny zwróconego wyrobu."]
["Jeśli zwrócony wyrób będzie zawierał elementy, które nie nadają się do użycia lub naprawy, wówczas skontaktujemy się w celu omówienia rozwiązania lub zwrotu materiałów."]
["UTC F&S nie zaakceptuje żadnych dodatkowych kosztów, które wynikną z błędnego, niekompletnego lub nieefektywnego wypełnienia formularza lub braku RMA."]
[]
["Gwarancja naprawy/wymiany"]
[]
["W okresie gwarancji, UTC F&S dokonuje naprawy bądź wymiany wyrobu, w zależności od jego rodzaju, na własny koszt. Produkt objęty jest gwarancją od daty wyprodukowania."]
["Czas trwania gwarancji zależy od typu wyrobu – patrz tabela nr 1. Każdy produkt objęty jest dodatkowo 6- cio miesięczną gwarancją, od daty wyprodukowania do daty zakupu."]
["Podczas napraw gwarancyjnych UTC F&S będzie odpowiedzialne za dostarczenie części zamiennych oraz robociznę. Produkt zostanie zwrócony w standardowy sposób stosowany w UTC F&S."]
[]
["Urządzenia niesprawne od nowości"]
["UTC F&S zapewni nowy produkt nieodpłatnie w przypadku wykrycia uszkodzenia w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury. Do dokonania wymiany urządzenia niezbędne jest dostarczenie kopii oryginału faktury oraz czytelnego opisu usterki. *) W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta."]
[]
["Naprawy pogwarancyjne"]
[]
["Naprawy pogwarancyjne są płatne, wykonywane po akceptacji kosztów i terminu przez nabywcę."]
["Dla wszystkich napraw pogwarancyjnych, UTC F&S zastosuje cenę, która zawiera opłatę za części,"]
["robociznę i koszty wysyłki. Naprawy pogwarancyjne dają gwarancję na 12 miesięcy od daty naprawy."]
[]
["Wadliwy wyrób"]
[]
["W przypadku wadliwego towaru, UTC F&S dostarczy bezpłatnie nowy produkt . Do wymiany wyrobu"]
["niezbędna jest kopia oryginalnej faktury. W kwestii powyższego procesu proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta"]
[]
["Opakowanie przesyłki"]
[]
["Po stronie nabywcy leży odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie wyrobu przed uszkodzeniem w czasie wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji w przypadku nie zastosowania się do poniższych wymagań:"]
["Wszystkie elektroniczne komponenty powinny zostać zapakowane w oryginalne (w przypadku zwrotu wyrobu) lub zamienne elektrostatyczne i ochronne opakowania"]
["W celu uniknięcia mechanicznych uszkodzeń wszystkie części muszą być zapakowane w kartony"]
["Opakowanie zewnętrzne musi być odpowiednie, aby mogło ochronić zawartość przed ryzykiem wynikającym z transportu"]
["Oryginalnego opakowania nie wolno opisywać ani oklejać"]
[]
["Okres gwarancji"]
[]
["Okres gwarancyjny dla większości sprzętu UTC F&S znajduje się w Tabeli nr 1. Jeśli na liście brakuje interesujących Państwa pozycji proszę o kontakt z Biurem Obsługi Klienta."]
[]
["Ograniczenia Gwarancyjne"]
[]
["1. UTC F&S zastrzega, że wszelkie produkty są wolne od jakichkolwiek defektów i materiały użyte do ich produkcji pochodzą od producenta. W przypadku produktów pochodzących od UTC F&S, stosuje się umowę gwarancyjną zawartą w Tabeli nr 1. UTC F&S nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które wynikły z przyczyn niezależnych od UTC F&S, tj. zużycia materiału, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, zlej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nie przestrzegania terminów serwisu danego produktu. Gwarancji nie podlegają baterie zastosowane do podłączenia innych, niż objętych gwarancją, produktów."]
["2. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty warunkami ograniczonej gwarancji, UTC F&S zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów. UTC F&S zastrzega sobie prawo do wymiany produktu objętego gwarancją na nowy lub na ponownie wytworzony. UTC F&S nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty (włączając w to koszty robocizny) związane z wymontowaniem, odinstalowaniem lub ponownym zamontowaniem i zainstalowaniem produktu przez oryginalnego nabywcę lub jakiegokolwiek pośrednika działającego w jego imieniu. Naprawione lub wymienione produkty są objęte gwarancją, zgodnie z warunkami ograniczonej gwarancji, na czas pozostały do zakończenia oryginalnej gwarancji lub przez 12 miesięcy, przy czym obowiązuje dłuższy z tych okresów. Aby zrealizować roszczenie z tytułu gwarancji, nabywca powinien skontaktować się z działem obsługi klienta i otrzymać autoryzację umożliwiająca zwrot produktu."]
["3. Poprzedzające punkty tego dokumentu gwarancyjnego zawierają wyczerpującą listę możliwych dla klienta opcji w przypadku wystąpienia defektu, awarii, nieprawidłowego funkcjonowania lub braku funkcjonowania produktu, niezależnie od tytułu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Po wygaśnięciu gwarancji wszelka odpowiedzialność UTC F&S ulega zakończeniu, a strona kupująca ma jeszcze 30 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji, aby pisemnie poinformować UTC F&S o wszelkich defektach, awariach, nieprawidłowym funkcjonowaniu lub braku funkcjonowania, które miały miejsce w okresie trwania gwarancji. W żadnym wypadku UTC F&S nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie bądź celowe zniszczenia produktów powstałe po stronie klienta. W zakresie zgodnym z prawem powyższa gwarancja jest wyłącznym dokumentem gwarancyjnym i przekreśla wcześniejsze ustne, pisemne czy zasugerowane przez przedstawicieli handlowych zobowiązania gwarancyjne UTC F&S. "]
[]
["Tabela nr 1"]
[]
["Produkty","Gwarancja"]
["Czujniki przewodowe SSWiN","5 lat"]
["Czujniki bezprzewodowe SSWiN","2 lata"]
["Centrale i kontrolery","2 lata"]
["Oprogramowanie SSWiN","2 lata"]
["Akumulatory","3 miesiące"]
["Czujki zasysające Modulaser ","5 lat"]
["Akcesoria (syreny, karty,itd.)","2 lata"]
["Czujniki przewodowe SAP","2 lata"]
["Czujniki bezprzewodowe SAP","2 lata"]
["Centrala SAP","2 lata"]
["Czujniki liniowe SAP","2 lata"]
["Oprogramowanie SAP","2 lata"]
["Akcesoria SAP","2 lata"]
["Kamery","3 lata"]
["Rejestratory cyfrowe","3 lata"]
["Multipleksery","3 lata"]
["Monitory LCD I CRT","2 lata"]
["Akcesoria","2 lata"]
["Produkty AccesPoint","2 lata"]
["Produkty Automotive","2 lata"]
["Produkty Traccess","2 lata"]
["Urządzenia Visiowave","3 lata"]
["Oprogramowanie","3 miesiące"]
["Urządzenia sieciowe (Network)","3 lata"]
["Urządzenia i karty światłowodowe","5 lat"]

{"sheet":"Szkolenia","index":2,"n_rows":34,"n_cols":1,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Firma UTC Fire & Security wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów przygotowała cykl szkoleń, obejmujących podstawowe systemy znajdujące się w naszej ofercie. Większość realizowanych przez naszą firmę szkoleń jest bezpłatnych. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. Szkolenia prowadzimy w siedzibie głównej Carrier w Gdańsku ul. Sadowa 8 w godzinach od 9.00 do 15.00."]
[]
[]
["AKTUALNIE PROWADZONE SZKOLENIA"]
[]
["Dział Security"]
[]
["Advisor Advanced – Dwudniowe szkolenie podzielone na część teoretyczną  i praktyczną. Pierwszy dzień to prezentacja elementów składowych systemu Advisor Advanced oraz omówienie zasad działania systemu. Drugiego dnia, uczestnik kursu uczy się programować centralę, tak aby rozwiązać kolejne postawione przed nim zadania. Szkolenie ma charakter warsztatów w czasie których uczestnicy doskonalą swoje umiejętności pracując na specjalnie przygotowanych zestawach szkoleniowych."]
[]
["ATS 8600 - aplikacja ATS8600 to nowy zintegrowany pakiet wizualizacji systemów bezpieczeństwa produkcji UTC. Jednodniowe szkolenie jest prowadzone w formie praktycznego pokazu działającej aplikacji we współpracy z centralami ATS. Uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu praktycznego programowania i użytkowania programu."]
[]
["W kwestii zapisów na szkolenia działu Security prosimy o kontakt e-mail: Wojciech.Wiktorowski@carrier.com "]
[]
["Dział CCTV/IFS"]
[]
["Systemy CCTV IP / TruVision Navigator - szkolenie ma formę pokazu z elementami ćwiczeń praktycznych. Obejmuje ono tematykę związaną z kamerami i rejestratorami IP. Szczególny nacisk jest tutaj kładziony na prawidłową konfigurację sieciową, oraz na możliwości zdalnej modyfikacji ustawień urządzeń CCTV. Podczas szkolenia są opisywane i prezentowane zagadnienia związane między innymi z wpływem ustawień strumienia wideo na parametry zapisu. W ramach szkolenie są także prezentowane aplikacje do pracy z urządzeniami TruVision: TruVision Navigator, TruVision Device Finder, TruVision Device Manager."]
[]
["Zaawansowana konfiguracja sieci IP, zarządzanie przełącznikami  - w dobie systemów CCTV IP znajomość zagadnień związanych z sieciami IP stała się koniecznością. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z działaniem sieci lokalnych w kontekście ich wykorzystania w systemach CCTV IP. Podczas szkolenia, które ma formę warsztatów praktycznych omawiane są takie tematy i technologie jak: stos protokołów TCP/IP, adresacja w sieciach IP, przełączanie w warstwie L1/L2, VLANy, połączenia magistralowe (trunks), zapobieganie pętlom (STP, RSTP), metody diagnostyki sieci, metody zabezpieczania przełączników. "]
[]
["W kwestii zapisów na szkolenia działu CCTV/IFS prosimy o kontakt e-mail: Marcin.Kurczewski@carrier.com "]
[]
["Dział Fire"]
[]
["System sygnalizacji pożaru FP / 2X - dwudniowe szkolenie obejmuje swoją tematyką najnowszy system sygnalizacji pożaru jaki znajduje się w ofercie naszej firmy 2X jak i popularny system FP1200/2000. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem urządzeń, projektowaniem, konfiguracją i programowaniem central i urządzeń pętlowych oraz podstawy obsługi obu systemów . "]
[]
["Systemy zasysające ModuLaser i detekcja liniowa ciepła - dwudniowe szkolenie obejmuje podstawy doboru modułowych czujek zasysających Edwards Modulaser oraz liniowych czujek ciepła Alarmline. Podczas zajęć kursanci będą korzystali z programów narzędziowych do projektowania i konserwacji urządzeń."]
[]
["W kwestii zapisów na szkolenia działu Fire prosimy o kontakt e-mail: Sebastian.Nowak@carrier.com "]
[]
["https://pl.firesecurityproducts.com/pl/support/pl"]
[]
[]
["UWAGA:"]
["UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny."]

{"sheet":"Advisor Advanced Informacje","index":3,"n_rows":134,"n_cols":14,"rows_kept":134,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,7,76,8],[77,7,77,8],[78,7,78,8],[79,7,79,8],[80,7,80,8],[81,7,81,8],[69,1,70,1],[69,2,70,3],[69,4,70,5],[69,6,70,7],[69,8,70,9],[71,2,71,3],[71,4,71,5],[71,6,71,7],[71,8,71,9],[67,2,67,3],[67,4,67,5],[67,6,67,7],[67,8,67,9],[68,2,68,3],[68,4,68,5],[68,6,68,7],[68,8,68,9],[63,1,64,1],[63,2,64,3],[63,4,64,5],[63,6,64,7],[63,8,64,9],[65,1,66,1],[65,2,66,3],[65,4,66,5],[65,6,66,7],[65,8,66,9],[61,6,61,7],[61,8,61,9],[62,2,62,3],[62,4,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,9],[16,2,16,4],[17,2,17,4],[20,2,20,4],[25,2,25,4],[30,2,30,4],[61,2,61,3],[61,4,61,5]]}
[]
[null,"Podzespoły i akcesoria przeznaczone dla systemu ATS Master znajdują się na końcu arkusza \"Advisor Advanced\""]
[]
[null,null,null,null,null,"LEGENDA:"]
[null,null,null,null,null,"PIR - Pasywny czujnik podczerwieni"]
[null,null,null,null,null,"MF - Mikrofalowy czujnik rucnu"]
[null,null,null,null,null,"AM - Antymasking, maskowanie czujnika"]
[null,null,null,null,null,"US - Ultradźwiękowy czujnik"]
[null,null,null,null,null,"OC - otwarty kolektor"]
[null,null,null,null,null,"RTE - przycisk rządania wyjścia"]
[null,null,null,null,null,"SM - Secure Mode"]
[null,null,null,null,null,"SC - Secure Channel"]
[null,null,null,null,null,"MTS - towar dostęny w przeciągu tygodnia"]
[null,null,null,null,null,"MTO - towar dostępny do 8 tygodni"]
[null,"Porównanie wybranych parametrów central Advisor Advanced"]
[null,null,"ATS1500A(-IP)","ATS3500A(-IP)","ATS4500A-IP"]
[null,"Atestacja w klasie","EN50131 Grade 3, VdS, spełnia wymogi normy obronnej"]
[null,"Pamięć zdarzeń","25 tys.  (10 tys. SSWiN + 10 tys. SKD + 5 tys. inne)\nmożliwa anonmimizacja logów"]
[null,"Ilość magistral systemowych \nATS LAN (4)",1,1,2]
[null,"Linie w systemie \n(płyta / max płyta / system) (5)","8 / 16 / 32","8 / 16 / 128","8 / 16 / 512"]
[null,"Wyjścia w systemie \n(płyta / max płyta / max system) (5)","5 / 21 / 128"]
[null,"ZAZ na magistrali systemowej ",8,16,32]
[null,"MZD na magistrali systemowej",7,15,30]
[null,"Obszary w systemie",4,8,64]
[null,"Grupy obszarów","NIE","NIE",64]
[null,"Użytkownicy","2000 (max 65 tys.)"]
[null,"Grupy użytkowników",16,64,128]
[null,"Inteligentna kontrola dostępu","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Drzwi standard (w centrali)",4,8,16]
[null,"Drzwi inteligentne\n(kontrolery: ATS125x (1) / CDC4 (2))","28 / 28 (56 (3))","48 / 48 (96 (3))","48 / 48 (96 (3))"]
[null,"Okna czasowe (przedziały czasu / dni specjalne / akcje)","24 (4 / 8 / 20)"]
[null,"Secure Mode (6)","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Secure Channel (7)","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Zdalna aktualizacja FW","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Obsługa chmury UltraSync","TAK","TAK","TAK"]
[null,"Ethernet  na płycie ","Opcja","Opcja","TAK"]
[null,"PSTN  (5)","Opcja","Opcja","Opcja"]
[null,"1) Na każdy adres kontrolera klasycznego przypadają 4 drzwi"]
[null,"2) Na każdy adres kontrolera zaawansowanego przypadają 4 drzwi w trybie klasycznym lub 8 w trybie rozszerzonym"]
[null,"3) Ilość drzwi w trybie pracy rozszerzonym kontrolera CDC4"]
[null,"4) Pierwsza magistrala obsługuje inteligentną kontrolę dostępu, maksymanlna liczna kontrolerów drzwi to 12"]
[null,"5) Płytę centrali Avanced można rozbudować o dotkowe wejścia, wyjścia i linię telefoniczną za pomocą wewnętrznych modułów rozszerzeń"]
[null,"6) Secure Mode - szyfrowane karty Mifare Desfire EV1/EV2 (odczyt obszaru aplikacji z kart Mifare Desfire)"]
[null,"7) Secure Channel - szyfrowanie transmisji na magistrali ATS LAN, pomiędzy urządzeniami systemu Advisor Advanced"]
[]
[]
[]
[null,"Porównanie wybranych parametrów stacji ZAZ"]
[null,null,"ATS1135","ATS1136","ATS1110A","ATS1115A","ATS118x","ACI40xN","ATS1190\nATS1192","ATS1197","ATS1151","ATS1156","ATS1155","ATS1170"]
[null,"Klawiatura","√","√","√","√","√ / x","√ / x","x","√","√","√","√","x"]
[null,"Czytnik HiTag2","√","x","x","√","x","x","√","√","x","x","x","x"]
[null,"Czytnik Mifare Classic &\nMifare Desfire (CSN)","x","√","x","x","√","√","x","x","x","x","x","x"]
[null,"Czytnik kart magnet.","x","x","x","x","x","x","x","x","x","√","x","x"]
[null,"Interfejs Wiegand","x","x","x","x","x","√","√","√","x","x","x","√"]
[null,"Secure Mode (1) & \nSecure Channel (2)","x","√","x","x","√","x","x","x","x","x","x","x"]
[null,"1) Secure Mode - szyfrowane karty Mifare Desfire EV1/EV2 (odczyt obszaru aplikacji z kart Mifare Desfire)"]
[null,"2) Secure Channel - szyfrowanie transmisji na magistrali ATS LAN, pomiędzy urządzeniami systemu Advisor Advanced"]
[]
[]
[]
[null,"Porównanie wybranych parametrów MZD"]
[null,null," ATS1201  ",null," ATS1201E",null,"ATS1210",null,"ATS1210E"]
[null,"Zgodność z \nEN50131 Grade 3","NIE",null,"TAK",null,"NIE",null,"TAK"]
[null,"Ilość linii (na płycie / maks.)","8 / 32",null,"8 / 32",null,"8 / 8",null,"8 / 16"]
[]
[null,"Ilość wyjść (na płycie / maks.)","8 / 32",null,"8 / 32",null,"8 / 16",null,"8 / 16"]
[]
[null,"Wyjście syreny","TAK",null,"TAK",null,"NIE",null,"NIE"]
[null,"Obsługa czujek z AM","NIE",null,"TAK",null,"NIE",null,"TAK"]
[null,"Konfigurowanie opcji","DIP switch",null,"Programowo",null,"DIP switch",null,"Programowo"]
[]
[null,"Zasilanie","Własny zasilacz\nbuforowy",null,"Własny zasilacz buforowy",null,"Wymaga zewn. zasilania +12V",null,"Wymaga zewn. zasilania +12V"]
[]
[]
[]
[null,"Porównanie ekspanderów wejść i wyjść"]
[null,null,"Ilość wejść","Ilość wyjść przekaźnik.","Ilość wyjść OC","Moduł zegarowy","Łączenie kaska-\ndowe (1)","PCB"]
[null,"ATS1202",8,"---","---","---","TAK"]
[null,"ATS1810","---",4,"---","NIE","TAK"]
[null,"ATS1811","---",8,"---","TAK","TAK"]
[null,"ATS1820","---","--",16,"TAK (2)","TAK"]
[null,"ATS1821","---","--",8,"TAK","NIE"]
[null,"1) Nie zaleca się łączyć ze sobą kaskadowo różnych typów ekspanderów zegarowych"]
[null,"2) Ekspander tworzą dwa moduły zegarowe (2 x 8 wyjść)"]
[]
[]
[]
[null,"Maksymalne ilości ekspanderów, które można podłączyć do urządzeń danego typu"]
[null,null,"Advisor Advanced","ATS1201","ATS1201E","ATS1210","ATS1210E","ATS1250","ATS1251","CDC4"]
[null,"ATS1202",0,3,3,0,1,0,3,0]
[null,"ATS1810","1 lub 2 (1)",2,2,2,2,1,1,1]
[null,"ATS1811",0,4,4,2,2,6,6,8]
[null,"ATS1820",0,2,2,1,1,3,3,4]
[null,"ATS1821",0,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"1) Możliwość podłączenia jednego ekspandera do wewnętrznego modułu rozszerzeń ATS624 (przekaźnikowy) lub dwóch ekspanderów do modułu ATS626 (otwarty kolektor)"]
[]
[]
[]
[null,"Tabela kompatybilności urządzeń na magistrali ATS LAN (systemowej dla central lub lokalnej dla kontrolerów drzwi)"]
[null,null,"Advisor Advanced","CDC4","ATS Master","ATS125x"]
[null,"ATS1135","√","x","x","x"]
[null,"ATS1136","√","x","x","x"]
[null,"ATS1100","x","x","√","√"]
[null,"ATS1105","x","x","√","√"]
[null,"ATS1110","x","x","√","√"]
[null,"ATS1115","x","x","√","√"]
[null,"ATS1111","x","x","√","√"]
[null,"ATS1116","x","x","√","√"]
[null,"ATS1110A","√","x","x","√"]
[null,"ATS1115A","√","x","x","√"]
[null,"ATS1151","√","√","√","√"]
[null,"ATS1156","√","√","√","√"]
[null,"ATS1155","√","√","√","√"]
[null,"ATS1190","√","√","√","√"]
[null,"ATS1192","√","√","√","√"]
[null,"ATS1197","√","√","√","√"]
[null,"ATS1160N","√","√","√","√"]
[null,"ATS1161N","√","√","√","√"]
[null,"ATS1180","√","√","√","√"]
[null,"ATS1181","√","√","√","√"]
[null,"ATS1182","√","√","√","√"]
[null,"ATS1183","√","√","√","√"]
[null,"ATS1184","√","√","√","√"]
[null,"ATS1170","√","√","√","√"]
[null,"ATS1201/3/4","√","√","√","x"]
[null,"ATS1201/3/4E","√","√","√","x"]
[null,"ATS1210","√","√","√","x"]
[null,"ATS1210E","√","√","√","x"]
[null,"ATS1250","√","x","√","x"]
[null,"ATS1251/2/3/4","√","x","√","x"]
[null,"CDC4","√","x","x","x"]
[null,"ATS1235","√","x","√","x"]
[null,"ATS1236","√","x","x","x"]
[null,"ATS1238","√","x","x","x"]

{"sheet":"SSWiN Advanced","index":4,"n_rows":225,"n_cols":7,"rows_kept":225,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[203,1,203,4],[211,1,211,4],[161,1,161,2],[170,1,170,4],[182,1,182,4],[190,1,190,4],[193,1,193,4],[200,1,200,4],[153,1,153,4],[4,1,4,4],[23,1,23,4],[46,1,46,4],[53,1,53,4],[85,1,85,4],[100,1,100,4],[119,1,119,4],[127,1,127,4],[131,1,131,4],[135,1,135,4],[146,1,146,4]]}
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Centrale Advisor Advanced ATSx500"]
[null,"ATS1500A-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy",871,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500A-LP","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa z tworzywa (+ATS7700)",1507,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-SM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, mała obudowa metalowa (+ATS7700)",1371,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500A-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (+ATS7700)",1416,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy (z Ethernet/IP)",1330,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-LP","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa z tworzywa (z Ethernet/IP)",1988,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-SM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, mała obudowa metalowa (z Ethernet/IP)",1852,"MTS","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 32), 4 obszary, 1 mgistrala ATS LAN, 8 ZAZ, 7 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (z Ethernet/IP)",1898,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500A-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy",2008,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500A-LP","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa z tworzywa (+ATS7700)",2561,"MTO","3*"]
[null,"ATS3500A-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (+ATS7700)",2433,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500A-IP-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy (+Ethernet/IP)",2558,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500A-IP-LP","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa z tworzywa (+Ethernet/IP)",3132,"MTS","3*"]
[null,"ATS3500A-IP-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 128), 8 obszarów, 1 mgistrala ATS LAN, 16 ZAZ, 15 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (+Ethernet/IP)",2996,"MTS","3*"]
[null,"ATS4500A-IP-MBC","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 512), 64 obszary, 2 mgistrale ATS LAN, 32 ZAZ, 30 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, płyta bez obudowy (+Ethernet/IP)",3842,"MTS","3*"]
[null,"ATS4500A-IP-MM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 512), 64 obszary, 2 mgistrale ATS LAN, 32 ZAZ, 30 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, obudowa metalowa (+Ethernet/IP)",4222,"MTS","3*"]
[null,"ATS4500A-IP-LM","Centrala Advisor Advanced, Grade 3, 8 linii (maks. 512), 64 obszary, 2 mgistrale ATS LAN, 32 ZAZ, 30 MZD, USB, Secure Mode, Secure Channel, od 2 do 65 tys. użytkowników, 25 tys. pam. zdarzeń, duża obudowa metalowa (+Ethernet/IP)",4449,"MTS","3*"]
[]
[null,"Zestawy Advisor Advanced ATSx500 z urządzeniami peryferyjnymi"]
[null,"ATS1500A-LP-HK","Zestaw ATS1500A-LP + ATS1135",1643,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-SM-HK","Zestaw ATS1500A-SM + ATS1135",1462,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-MM-HK","Zestaw ATS1500A-MM + ATS1135",1507,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-MM-HK-GSM","Zestaw ATS1500A-MM + ATS1135 + ATS7320",2815,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-MM-HK-G16","Zestaw ATS1500A-MM + ATS1135 + ATS7320 + ATS1210E",3187,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-MM-NK","Zestaw ATS1500A-MM + ATS1110A + ATS7700",1552,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-MM-NK-GSM","Zestaw ATS1500A-MM + ATS1110A + ATS7700 + ATS7320",2860,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-MM-RK","Zestaw ATS1500A-MM + ATS1115A + ATS7700",1689,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-MM-2RK","Zestaw ATS1500A-MM + 2 x ATS1115A + ATS7700",2424,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-LP-HK","Zestaw ATS1500A-IP-LP + ATS1135",2124,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-SM-HK","Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1135",1988,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-MM-HK","Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1110A ",2006,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-MM-HKGSM","Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1135  + ATS7320",3314,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-MM-HKG16","Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1135  + ATS7320 + ATS1210E",3432,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-MM-RF-HK","Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1135 + ATS1235",2460,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-MM-NK","Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1110A",2079,"MTO","3*"]
[null,"ATS1500A-IP-MM-RK","Zestaw ATS1500A-IP-MM + ATS1115A",2351,"MTO","3*"]
[null,"ATS3500A-MM-HK","Zestaw ATS3500A-MM + ATS1135 + ATS7700",3039,"MTO","3*"]
[null,"ATS3500A-MM-HK-GSM","Zestaw ATS3500A-MM + ATS1135 + ATS7700 + ATS7320",4347,"MTO","3*"]
[null,"ATS3500A-IP-MM-HK","Zestaw ATS3500A-IP-MM + ATS1135",3601,"MTO","3*"]
[null,"ATS3500A-IP-MM-HKGSM","Zestaw ATS3500A-IP-MM + ATS1135 + ATS7320",4909,"MTO","3*"]
[]
[null,"Wewnętrzne moduły rozszerzeń dla central Advisor Advanced"]
[null,"ATS608","Moduł rozszerzenia wewnętrznego wejść (8 linii)",148.5,"MTS",2]
[null,"ATS626","Moduł rozszerzenia wewnętrznego wyjść (16 wyjść otwarty kolektor)",148.5,"MTS",2]
[null,"ATS624","Moduł rozszerzenia wewnętrznego wyjść (4 wyjścia przekaźnikowe)",335.98,"MTS",3]
[null,"ATS670","Moduł rozszerzenia magistrali systemowej dla central ATS3500 (zdublowanie) i ATS4500 (rozbudowa)",458,"MTO",3]
[null,"ATS7700","Moduł wewnętrznego rozszerzenia- komunikator PSTN do central ATS1500A, 3500A, 4500A",363,"MTS",3]
[]
[null,"Stacje zazbrajania (ZAZ) dla systemu Advisor Advanced"]
[null,"ATS1135","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, ATS LAN, 4 LED statusu sustemu, wbudowany czytnik kart HiTag2, buzzer, RTE, OC, system Advisor Advanced",398.2,"MTS",3]
[null,"ATS1136","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, ATS LAN, 4 LED statusu sustemu, wbudowany czytnik kart Mifare Classic / Mifare Dessfire EV1/EV2, Secure Mode, Secure Channel, RTE, OC, buzzer, system Advisor Advanced",645,"MTS",3]
[null,"ATS1135BPL","Ramka do manipulatora ATS1135 i ATS1136 (opakowanie 10 sztuk)",726,"MTS"]
[null,"ATS1110A","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, ATS LAN, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów, buzzer, RTE, OC, system Advisor Advanced",688.01,"MTS",3]
[null,"ATS1115A","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, ATS LAN, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów, buzzer, wbudowany czytnik kart HiTag2, RTE, OC, system Advisor Advanced",894.52,"MTS",3]
[null,"ATS1160N","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2 CSN, ATS LAN, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn",1043.25,"MTS",3]
["`","ATS1161N","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2 CSN, klawiatura (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), ATS LAN, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn",1481.95,"MTS",3]
[null,"ATS1180","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn",1075,"MTS",3]
[null,"ATS1181","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, awiatura (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn",1505,"MTS",3]
[null,"ATS1182","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn, typ quattro",1204,"MTO",3]
[null,"ATS1183","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, klawiatura płaska (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn, typ quattro",1634,"MTO",3]
[null,"ATS1184","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2, klawiatura wypukła (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), ATS LAN, Secure Mode, Secure Channel, 3 LED statusu, buzzer, RTE, OC, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn, typ quattro",1634,"MTO",3]
[null,"ATS118x-CVR-SP","Ramka krótka dla czytników ATS1160, ATS1161, ATS1160N, ATS1161N, ATS1180 i ATS1181 (140 x 49 x 10 mm)",34,"MTO"]
[null,"ATS118x-CVR-LP","Ramka krótka dla czytników ATS1160, ATS1161, ATS1160N, ATS1161N, ATS1180 i ATS1181 (170 x 80 x 10 mm)",35,"MTO"]
[null,"ATS118x-CVR-SQ","Ramka dla czytników  ATS1182, ATS1183 i ATS1184 (86 x 86 x 10 mm)",40,"MTO"]
[null,"ATS1160S","Zamienna naklejka do czytników ATS1160 / ATS1160N / ATS1180",47,"MTS"]
[null,"ATS1161S","Zamienna naklejka do czytników ATS1161 / ATS1161N / ATS1181",47,"MTS"]
[null,"ATS1151","Klawiatura w obudowie metalowej, 3 LED statusu, ATS LAN, buzzer, zewn/wewn",1083.9100000000001,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1156","Klawiatura w obudowie metalowej, 3 LED statusu, ATS LAN, buzzer, wbudowany czytnikiem kart magnet. ACT600, OC, zewn/wewn",1542.94,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1155","Klawiatura w obudowie metalowej, 4 LED statusu (montowane dodatkowo, nie są wbudowane w klawiaturę), ATS LAN< buzzer, RTE, OC, bezpieczna (klawiatura podłączana przewodem do elektroniki sterującej), wandaloodporna, IP67 zewn/wewn",1730.19,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1190","Czytnik HiTag2, ATS LAN lub Wiegand, 2 LED statusu, buzzer, z przewodem 2.5 m, IP54 zewn/wewn",957.65,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1190X4","Paczka 4 czytników ATS1190",3298.81,"MTS",3]
[null,"ATS1192","Czytnik HiTag2, ATS LAN lub Wiegand, 2 LED statusu, buzzer, z przewodem 2.5 m, IP54 zewn/wewn, zwiększona wytrzymałość",1029.3399999999999,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1192X4","Paczka 4 czytników ATS1192",3483.92,"MTS",3]
[null,"ATS1660","Wymienne osłony czytnika ATS1190 - białe (opakowanie 10 sztuk)",192.6,"MTO"]
[null,"ATS1664","Wymienne osłony czytnika ATS1190 - czarne (opakowanie 10 sztuk)",192.6,"MTO"]
[null,"ATS1197","Czytnik HiTag2, klawiatura (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), ATS LAN lub Wiegand, 3 LED statusu, buzzer, IP66 zewn/wewn",1366.39,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1170","Interfejs czytnika Wieganda (magistrala Wiegand, sterowanie 2 LED i buzzer, blokowanie czytnika, wejście RTE, wyście przekaźnikowe, ATS LAN, pamięć 20 ostatnich kart, płytka PCB",376.64,"MTS",null,"S"]
[null,"ACI406N","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2 CSN, Wiegand, 3 LED statusu, buzzer, z przewodem 3 m, IP67 zewn/wewn",664.47,"MTS",null,"S"]
[null,"ACI407N","Czytnik Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2 CSN, klawiatura (tryby pracy: karta / PIN / karta + PIN), Wiegand, 3 LED statusu, buzzer, z przewodem 2 m, IP67 zewn/wewn",1245.48,"MTS"]
[]
[null,"Karty HiTag2 do czytników rodziny ATS119x i ATS1135 oraz akcesoria do kart"]
[null,"ATS1481","Karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym (IMP)",90.95,"MTS"]
[null,"ATS1471-5","Brelok Hi-Tag2 (opakowanie 5 sztuk)",475,"MTO"]
[null,"ATS1473-5","Brelok okrągły HiTag2 (opakowanie 5 sztuk)",195,"MTS"]
[null,"ATS1475","Karta HiTag2  (opakowanie 10 sztuk)",266.43,"MTS"]
[null,"ATS1475X10","Karta HiTag2  (opakowanie 100 sztuk)",2253,"MTO"]
[null,"ATS1476","Karta dualna (z niezapisanym paskiem magnetycznym) (opakowanie 10 sztuk)",294.25,"MTS"]
[null,"ATS1477","Brelok okrągły HiTag2 (opakowanie 10 sztuk)",315.64999999999998,"MTS"]
[null,"ATS1496","Karta dualna (HiTag2 + Mifare Classic) (opakowanie 25 sztuk)",1742,"MTO"]
[null,"ATS1495","Karta dualna (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)",475,"MTO"]
[null,"ATS1497","Brelok dualny (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)",590,"MTO"]
[null,"ATS1480","Karta do kasowania ustawień programatora ATS1621 ('default card')",95.23,"MTS"]
[null,"ATS1621","Programator do kart HiTag2",1190.9100000000001,"MTS"]
[null,"ATS1870","Czytnik numeru seryjnego kart USB formatu HiTag2 oraz Mifare Classic / Desfire",1462,"MTO"]
[]
[null,"Karty Mifare Classic / Mifare Desfire EV1/EV2 do czytników rodzny ATS116xN, ATS118x, ACI40xN i ATS1136 oraz akcesoria do kart"]
[null,"ATS1482","Karta do adresowania czytników Mifare ATS116xN / ATS118x",95.23,"MTS",3,"S"]
[null,"ACT407E","Karta Mifare Classic (7 bajtowy UID) (opakowanie 25 sztuk)",269.64,"MTS",null,"S"]
[null,"ACT408E","Karta Mifare Classic (7 bajtowy UID) z paskiem magnetycznym (opakowanie 25 sztuk)",373.43,"MTO"]
[null,"ACT430E-5","Brelok okrągły Mifare Classic (7 bajtowy UID) (opakowanie 5 sztuk)",105,"MTS"]
[null,"TP-MFC-ISO-25PK","Karta Mifare Classic ISO, matowa (4K, 4 bajtowy UID) (opakowanie 25 sztuk)",324.20999999999998,"MTS"]
[null,"ATS1451","Brelok Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",274,"MTO"]
[null,"ATS1452","Karta z zawieszką Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",189,"MTO"]
[null,"ATS1453","Brelok okrągły Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",290,"MTO"]
[null,"ATS1455","Karta Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)",338,"MTO"]
[null,"ATS1457","Brelok okrągły slim Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)",320,"MTO"]
[null,"ATS1458B","Opaska czarna Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",320,"MTO"]
[null,"ATS1458W","Opaska biała Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",347,"MTO"]
[null,"ATS1459","Brelok Ultra z zawieszką Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)",359,"MTS"]
[null,"ATS1496","Karta dualna (HiTag2 + Mifare Classic) (opakowanie 25 sztuk)",1742,"MTO"]
[null,"ATS1497","Brelok dualny (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)",590,"MTO"]
[null,"ATS1495","Karta dualna (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)",475,"MTO"]
[null,"ATS1870","Czytnik numeru seryjnego kart USB formatu HiTag2 oraz Mifare Classic / Desfire",1462,"MTO"]
[]
[null,"Moduły zbierania danych (MZD) zaawansowane, do central pracujących w trybach zgodności z EN50131 (Grade 2/3)"]
[null,"ATS1201EMBC","Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32) z wbudowanym zasilaczem buforowym 3A, płytka PCB bez obudowy",929,"MTS",3]
[null,"ATS1201E","Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32), wbudowany zasilacz buforowy 3A, wyjście syreny, wyjścia zasilające, obudowa metalowa ATS1641 - rozmiar MM (315 x 388 x 85 mm (W x H x D) )",1252.97,"MTS",3]
[null,"ATS1203E","Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32), wbudowany zasilacz buforowy 3A, wyjście syreny, wyjścia zasilające, obudowa metalowa (475 x 370 x 160 mm (W x H x D) ) ",1719.49,"MTS",3]
[null,"ATS1204E","Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32), wbudowany zasilacz buforowy 3A, wyjście syreny, wyjścia zasilające, duża obudowa metalowa ATS1642 - rozmiar LM (475 x 460 x 160 mm (W x H x D) )",1954.89,"MTS",3]
[null,"ATS1210E","Moduł 8 wejść (maks. 16) i 8 wyjść (maks. 16), bez zasilacza, w obudowie plastikowej ATS1644 (124 x 87 x 34 mm (W x H x D) )",551.04999999999995,"MTS",3]
[null,"ATS1210LE","Moduł 8 wejść (maks. 16) i 8 wyjść (maks. 16), bez zasilacza, w dużej obudowie plastikowej ATS1647 (120 x 240 x 40 mm (W x H x D) )",743,"MTS",3]
[null,"ATS1211E","Moduł 8 wejść (maks. 16) i 8 wyjść (maks. 16), bez zasilacza, w metalowej obudowie ATS1643 (166 x 126 x 37 mm (W x H x D) )",831.39,"MTS",3]
[null,"Moduły zbierania danych (MZD) standard (no Grade)"]
[null,"ATS1201MBC","Moduł 8 wejść (maks. 32) i 8 wyjść (maks. 32) z wbudowanym zasilaczem buforowym 2A, płytka PCB bez obudowy",916,"MTS"]
[null,"ATS1210L","Moduł 8 wejść (maks. 8) i 8 wyjść (maks. 16), bez zasilacza, w dużej obudowie plastikowej ATS1647 (120 x 240 x 40 mm (W x H x D) )",743,"MTS"]
[]
[null,"Kontrolery dostępu zaawansowane (4-8 drzwi)"]
[null,"CDC4","Zaawansowany kontroler 4-8 drzwi, tryb klasyczny (do 48 drzwi na centralę) lub rozszerzony (do 96 drzwi na centralę), Ethernet, USB, zasilacz 12V, 2 x akumulator, dwie niezależne magistrale wewnętrzne (protokoły: ATSLAN, OSDPv2, Aperio, SALLIS), do 32 dowolnie mapowalnych czytników,  8 wejść na płycie, 4 przekaźniki z możliwością rozbudowy, obudowa beżowa metal 409 x 593 x 112 mm",4721,"MTS"]
[null,"CDC4-MBC","Zaawansowany kontroler 4-8 drzwi, tryb klasyczny (do 48 drzwi na centralę) lub rozszerzony (do 96 drzwi na centralę),  Ethernet, USB, zasilacz 12V, 2 x akumulator, dwie niezależne magistrale wewnętrzne (protokoły: ATSLAN, OSDPv2, Aperio, SALLIS), do 32 dowolnie mapowalnych czytników,  8 wejść na płycie, 4 przekaźniki z możliwością rozbudowy, płyta PCB bez obudowy",3302,"MTS"]
[null,null,null,0]
[null,"Kontrolery dostępu klasyczne (4 drzwi)"]
[null,"ATS1250MBC","Kontroler 4 drzwi, wbudowany zasilacz 12V (16 x ZAZ i 4 x Wiegand, 16 linii), płyta bez obudowy",5484,"MTS"]
[null,"ATS1251MBC","Kontroler 4 drzwi, wbudowany zasilacz 12V (16 x ZAZ, 8 linii), płyta bez obudowy",2748,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1250","Kontroler 4 drzwi, wbudowany zasilacz 12V (16 x ZAZ i 4 x Wiegand, 16 linii), duża obudowa (ATS1642)",5927.8,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1251","Kontroler 4 drzwi, wbudowany zasilacz 12V (16 x ZAZ, 8 linii), duża obudowa (ATS1642)",3869.12,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1252","Kontroler 4 drzwi, wbudowany zasilacz 24V (16 x ZAZ, 8 linii), duża obudowa (ATS1642)",4070.28,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1253","Kontroler 4 drzwi, wbudowany zasilacz 12V (16 x ZAZ, 8 linii), mała obudowa (ATS1640)",3573.8,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1254","Kontroler 4 drzwi, wbudowany zasilacz 24V (16 x ZAZ, 8 linii), mała obudowa (ATS1640)",3759.98,"MTS"]
[null,"ATS1831","Moduł pamięci 4MB do kontrolerów rodziny ATS125x",952.3,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1832","Moduł pamięci 8MB do kontrolerów rodziny ATS125x",1813.65,"MTS"]
[]
[null,"Ekspandery wejść i wyjść do rozbudowy systemu"]
[null,"ATS1202","Moduł 8 wejść do MZD i centrali Master ",261.08,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1810","Moduł 4 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do MZD i centrali Advanced / Master",287.83,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1811","Moduł 8 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do MZD i centrali Master",548.91,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1820","Moduł 16 wyjść typu 'OC' do MZD i centrali Master",376.64,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1821","Moduł 8 wyjść typu 'OC' do MZD i centrali Master",191.53,"MTS",3,"S"]
[]
[null,"Dodatkowe elementy magistrali systemowej"]
[null,"ATS1740","Separator / wzmacniacz magistrali RS485 - PCB",526.44000000000005,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1741","Konwerter magistrali RS485 / RS232 - PCB",604.54999999999995,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1742","Interfejs pętlowy magistrali RS485 - PCB",971.56000000000006,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1743","Konwerter światłowodowy magistrali - PCB",1576.1100000000001,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1744","Rozdzielacz magistral RS485: 1 port wejściowy -> 4 porty wyjściowe, niezależna terminacja",613.11,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1745","Konwerter magistral RS485 na Ethernet (łączenie ZAZ/MZD z centralą po sieci LAN)",792,"MTS",2,"S"]
[]
[null,"Urządzenia komunikacyjne do centrali",null,0]
[null,"ATS7200E","Moduł głosowy do central (2+6 komunikatów)",418.37,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS7320","Modem GSM do raportowania, powiadamiania, sterowania i programowania centrali ATS Advanced",1307,"MTS",3]
[null,"ATS7700","Moduł wewnętrznego rozszerzenia- komunikator PSTN do central ATS1500A, 3500A, 4500A",363,"MTS",3]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ATS8500 - oprogramowanie do konfiguracji systemu ATS Master oraz Advisor Advanced \n(program jest bezpłatny dla instalatorów systemów)"]
[null,"ATS8500","Narzędzie do programowania systemów Advisor Advanced oraz ATS Master (CD)",1274,"MTO"]
[null,"ATS8500-2","Narzędzie narzędzie do programowania systemów Advisor Advanced oraz ATS Master (USB)",1274,"MTO"]
[null,"ATS8520","Narzędzie narzędzie do programowania systemów Advisor Advanced oraz ATS Master + moduł operatorów (CD)",1260,"MTO"]
[null,"ATS8520-2","Narzędzie narzędzie do programowania systemów Advisor Advanced oraz ATS Master + moduł operatorów (USB)",1260,"MTO"]
[null,"ATS8550","Wielostanowiskowe narzędzie do programowania systemów Advisor Advanced oraz ATS Master (CD)",138,"MTO"]
[null,"ATS8550-2","Wielostanowiskowe narzędzie do programowania systemów Advisor Advanced oraz ATS Master (USB)",138,"MTO"]
[null,"ATS8551","ATS8550 - klucz licencyjny \"Intro\"",4585,"MTO"]
[null,"ATS8552","ATS8550 - klucz licencyjny \"Midsize\"",22925,"MTO"]
[null,"ATS8553","ATS8550 - klucz licencyjny \"Fullsize\"",137547,"MTO"]
[null,"ATS8554","ATS8550 - klucz licencyjny \"Enterprise\"",229245,"MTO"]
[]
[null,"ATS8600 - program do wizualizacji i zarządzania systemami: \nAdvisor Advanced, ATS Master, CDC4, TruVision, FP, 2X, FlexZone"]
[null,"ATS8600","Starter Edition - obsługa do 2 urządzeń z każdej kategorii",5377,"MTO"]
[null,"ATS8610","Business Edition - obsługa do 25 urządzeń z każdej kategorii",22911,"MTO"]
[null,"ATS8611","Aktualizacja wersji Starter (ATS8600) do Business (ATS8610)",17534,"MTO"]
[null,"ATS8690","Aktualizacja ATS8600 do najnowszej wersji",3764,"MTO"]
[null,"ATS8693","Aktualizacja ATS8600 + ATS8605 do najnowszej wersji",4676,"MTO"]
[null,"ATS8691","Aktualizacja ATS8610 do najnowszej wersji",16042,"MTO"]
[null,"ATS8692","Aktualizacja ATS8610 + ATS8640 do najnowszej wersji",17205,"MTO"]
[null,"Rozszerzenie licencji, umożliwia rozbudowę systemu o dodatkowe urządzenia (sterowniki)"]
[null,"ATS8605","Rozszerzenie licencji do ATS8600, zawiera obsługę FlexZone",1816,"MTO"]
[null,"ATS8640","Rozszerzenie licencji do ATS8610, zawiera moduł wartownika i obsługę FlexZone",1816,"MTO"]
[null,"Sterowniki urządzeń - zamawiane na każde dodatkowe urządzenie"]
[null,"ATS8651","Dodatkowa licencja sterownika – Advisor Advanced",2179,"MTO"]
[null,"ATS8652","Dodatkowa licencja sterownika – ATS Master",2996,"MTO"]
[null,"ATS8643","Dodatkowa licencja sterownika – Video (Truvision)",2270,"MTO"]
[null,"ATS8644","Dodatkowa licencja sterownika – Fire FP1200/ FP2000",2270,"MTO"]
[null,"ATS8645","Dodatkowa licencja sterownika – Fire: 2010-2,Kilen KFP",2270,"MTO"]
[null,"ATS8647","Dodatkowa licencja sterownika – FlexZone",2606,"MTO"]
[null,"Akcesoria dodatkowe do ATS8600"]
[null,"ACA300N","Konwerter RS232/IP do integracji central FP z ATS8600",3155,"MTS"]
[]
[null,"Stacja monitorowania Osborne - Hoffman"]
[null,"OH-NETREC-100","Programowy odbiornik (sterownik) do monitorowania systemów alarmowych po IP (dla 100 kont)",4206.17,"MTO"]
[null,"OH-NETREC-1000","Programowy odbiornik (sterownik) do monitorowania systemów alarmowych po IP (dla 1000 kont))",8405.92,"MTO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Urzadzenia i akcesoria przeznaczone dla systemu ATS Master"]
[null,"ATS1100","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 8 LED statusu obszarów",606.69000000000005,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1105","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 8 LED statusu obszarów, z interfejsem czytnika Wieganda",836.74,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1110","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów",637.72,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1111","Manipulator LCD 4 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów",838.88,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1115","Manipulator LCD 2 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów, wbudowany czytnik kart HiTag2",828.18000000000006,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1116","Manipulator LCD 4 x 16 znaków, 4 LED statusu sustemu, 16 LED statusu obszarów, wbudowany czytnik kart HiTag2",1030.4100000000001,"MTS",3,"S"]
[null,"ATS1830","Moduł pamięci 1MB do central ATS Master serii ATS2000, ATS3000 i ATS4000 oraz klasycznych kontrolerów ATS125x",279.27,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1831","Moduł pamięci 4MB do central ATS Master serii ATS4000 oraz klasycznych kontrolerów ATS125x",952.3,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1832","Moduł pamięci 8MB do central ATS Master serii ATS4000 oraz klasycznych kontrolerów ATS125x",1813.65,"MTS",null,"S"]
[null,"ATS1801","Interfejs komunikacyjny RS232 do ATS Master serii ATS2000, ATS3000 i ATS4000 (port komputera i drukarki)",1301.1199999999999,"MTS",3]
[null,"ATS1809","Interfejs komunikacyjny TCP/IP (współpraca z aplikacjami ATS8500 i  ATS8600), wymaga ATS1801",1301.1199999999999,"MTS",3]
[null,"ATS-IP-KIT","Zestaw interfejsów ATS1801 + ATS1809 do komunikacji TCP/IP centralami serii ATS Master",1802.95,"MTO"]
[null,"ATS7120","Dialer ISDN (kanał B) do central serii ATS Master (raportowanie + programowanie przez łącza ISDN)",1272.23,"MTS"]

{"sheet":"KD Kontrola Dostępu","index":5,"n_rows":146,"n_cols":7,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,1,73,4],[93,1,93,4],[99,1,99,4],[112,1,112,4],[116,1,116,4],[58,1,58,4],[4,1,4,4],[36,1,36,4],[47,1,47,4],[51,1,51,4],[57,1,57,4]]}
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Karty i czytniki HID iClass oraz MultiClass (13.56 MHZ) (interfejs Wiegand)"]
[null,"900NTNNEK00342","Czytnik HID iClass SE R10, Mini-Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",726.53,"MTS"]
[null,"900NTNTEK00342","Czytnik HID iClass SE R10, Mini-Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",726.53,"MTS"]
[null,"900NTPNEK0033V","Czytnik HID iClass SE R10, Mini-Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1021,"MTO"]
[null,"900NTPTEK0033V","Czytnik HID iClass SE R10, Mini-Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iCLASS + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1021,"MTO"]
[null,"900PTNNEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP10, Mini-Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",942.67,"MTS"]
[null,"900PTNTEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP10, Mini-Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",942.67,"MTS"]
[null,"900PTPNEK00340","Czytnik HID iClass SE multiClass RP10, Mini-Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1062,"MTO"]
[null,"900PTPTEK00340","Czytnik HID iClass SE multiClass RP10, Mini-Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1062,"MTO"]
[null,"910NTNNEK00342","Czytnik HID iClass SE R15, Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1417.75,"MTS"]
[null,"910NTNTEK00342","Czytnik HID iClass SE R15, Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1417.75,"MTO"]
[null,"910NTPNEK0033V","Czytnik HID iClass SE R15, Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1799,"MTO"]
[null,"910NTPTEK0033V","Czytnik HID iClass SE R15, Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1799,"MTO"]
[null,"910PTNNEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP15, Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1633.89,"MTS"]
[null,"910PTNTEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP15, Mullion, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1633.89,"MTO"]
[null,"910PTPNEK00340","Czytnik HID iClass SE multiClass RP15, Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",2043,"MTO"]
[null,"910PTPTEK00340","Czytnik HID iClass SE multiClass RP15, Mullion, interfejs OSDPv1, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",2043,"MTO"]
[null,"920NTNNEK00342","Czytnik HID iClass SE R40, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1417.75,"MTS"]
[null,"920NTNTEK00342","Czytnik HID iClass SE R40, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1417.75,"MTS"]
[null,"920PTNNEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP40, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1633.89,"MTS"]
[null,"920PTNTEK00344","Czytnik HID iClass SE multiClass RP40, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1633.89,"MTS"]
[null,"921NTNNEK00343","Czytnik HID iClass SE R40 z klawiaturą numeryczną, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1686,"MTS"]
[null,"921NTNTEK00343","Czytnik HID iClass SE R40 z klawiaturą numeryczną, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1686,"MTS"]
[null,"921PTNNEK00345","Czytnik HID iClass SE multiClass RP40 z klawiaturą numeryczną, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",1863,"MTS"]
[null,"921PTNTEK00345","Czytnik HID iClass SE multiClass RP40 z klawiaturą numeryczną, Wall Switch, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (HID/Indala/AWID/EM4102 Prox, 32-bit 14443A CSN, standard iClass + SIO (Mifare Desfire, Mifare Classic, iClass, SEOS), LED czerwony i zielony, buzzer)",2421.41,"MTO"]
[null,"940NTNTEK00000","Czytnik HID iClass SE R90, SE rev E, no Prox, STD, interfejs Wiegand, podłączenie: terminal zaciskowy, kolor czarny (STD 1 SECURITY, LED czerwony i zielony, buzzer, IPM OFF, 32BIT)",3023,"MTO"]
[null,"2000HPGGMN","Karta HID iClass SR 2k bit (2 obszary aplikacji),  ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz, (PVC,  biały, błyszczący kolor, bez zawieszki)",29.96,"MTO"]
[null,"2002HPGGMN","Karta HID iClass SR 16k bit (16 obszarów aplikacji), ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz, (PVC,  biały, błyszczący kolor, bez zawieszki)",50.29,"MTO"]
[null,"2004HPGGMN","Karta HID iClass SR 32k bit (32 obszary aplikacji),  ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz, (PVC,  biały, błyszczący kolor, bez zawieszki)",52.43,"MTO"]
[null,"2050HNNMN","Brelok okrągły HID iClass SR 2k bit (2 obszary aplikacji), ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz",37.450000000000003,"MTO"]
[null,"2080HPMSMV","Karta HID iClass SR 2k bit (2 obszary aplikacji),  ISO, standard iClass oraz programowalna SIO 13.56 MHz, (PVC, gładki, biały front z matowym wykończeniem, miejsce na zawieszkę)",17.12,"MTO"]
[]
[null,"Karty i czytniki HID Proxy (125 kHz) (interfejs Wieganda)"]
[null,"ACI760","Czytnik HID ProxPoint, zasięg do 5 cm, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, (format Proxy 125 kHz, odczytuje karty HID do 85 bitów, LED wielokolorowy, buzzer)",722.25,"MTS"]
[null,"ACI740","Autonomiczny kontroler HID EntryProx, zasięg do 20 cm, klawiatura numeryczna, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, (format Proxy 125 kHz, trzy diody LED, buzzer)",1762.29,"MTO"]
[null,"ACI766","Czytnik HID MiniProx, zasięg do 5 cm, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, (format Proxy 125 kHz, odczytuje karty HID do 85 bitów, LED wielokolorowy, buzzer)",1198.4000000000001,"MTS"]
[null,"ACI775","Czytnik HID MaxiProx, zasięg do 1,8 m, interfejs Wiegand, podłączenie: przewód, (format Proxy 125 kHz, odczytuje karty HID do 85 bitów, LED wielokolorowy, buzzer)",4484.37,"MTO"]
[null,"ACT790-35","Aktywny identyfikator zbliżeniowy HID Prox (z baterią, żywotność od 2 do 5 lat) do samochodów, kod systemowy 35, wymiary 10x7 cm",147.4,"MTO"]
[null,"ACT725-10-36","Karta HID Proxcard II, kod systemowy 36 (opakowanie 10 sztuk)",160,"MTO"]
[null,"ACT736-10-36","Karta HID Duoprox II, kod systemowy 36 (opakowanie 10 sztuk)",378,"MTO"]
[null,"ACT745-10-36","Brelok HID Proxkey III, kod systemowy 36 (opakowanie 10 sztuk)",421,"MTO"]
[null,"ACT786-10-36","Karta HID Isoprox II, kod systemowy 36 (opakowanie 10 sztuk)",383,"MTO"]
[null,null,null,null,null,"*"]
[null,"Czytniki radiowe i karty dalekiego zasięgu (UHF 868 MHz) - seria HID iClass SE U90"]
[null,"RDRSEU908K00000","Czytnik  radiowy 868MHZ HID iCLASS SE U90, SE",4778,"MTO"]
[null,"600TGGNN","Karta radiowa 868MHz do czytnika HID ISO Biała",43,"MTO"]
[null,"6013TGGNNN","Karta dualna radiowa 868MHz / iClass 32K do czytnika HID, biała",50,"MTO"]
[null,"Czytniki radiowe i karty dalekiego zasięgu (UHF 868 MHz) - seria AWD"]
[null,"LPLR-2200","Czytnik radiowy AWID (UHF 868MHz), zasięg do 7 metrów",8713.01,"MTO"]
[null,"LPGR-UHF-0-U","Karta UHF, minimalne zamówienie-50 sztuk",23.54,"MTO"]
[null,"LPVT-UHF-0-U","Identyfikator UHF, minimalne zamówienie-50 sztuk",37.450000000000003,"MTO"]
[null,"LPWS-UHF-0-U","Karta do samochodu (naklejka na szybę) UHF, minimalne zamówienie-50 sztuk",47.08,"MTO"]
[]
[null,"Czytniki i akcesoria rodziny ACL800"]
[null,"Czytniki kart i klawiatury"]
[null,"ACL875FL-KP-S","Klawiatura samodzielna, montaż wtynkowy, srebrny",600,"MTO"]
[null,"ACL875SU-S","Klawiatura samodzielna, montaż natynkowy, srebrny",679,"MTO"]
[null,"ACL875SU-B","Klawiatura samodzielna, montaż natynkowy, czarny",582,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-S","Klawiatura, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, srebrny",597,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-B","Klawiatura, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, czarny",525,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-RDPX-S","Czytnik EM/CASI/HID Prox, interfejs Wiegan, HID Pass-Through, montaż natynkowy, srebrny",546,"MTS"]
[null,"ACL800SUW-RDPX-B","Czytnik EM/CASI/HID Prox, interfejs Wiegan, HID Pass-Through, montaż natynkowy, szarny",462,"MTS"]
[null,"ACL800SUW-RDMF-S","Czytnik Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, srebrny",626,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-RDMF-B","Czytnik Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, czarny",525,"MTS"]
[null,"ACL800FLW-RDMF","Czytnik Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, montaż wtynkowy, bez modułu eletroniki",559,"MTO"]
[null,"ACL800FLW-RDPX","Czytnik EM/CASI/HID Prox, interfejs Wiegand, montaż wtynkowy, bez modułu eletroniki",431,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-RDPX-S","Klawiatura z czytnikiem kart EM/CASI/HID, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, srebrny",882,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-RDMF-S","Klawiatura z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, srebrny",1032,"MTO"]
[null,"ACL805FLW-S","Klawiatura interfejs Wiegand, montaż wtynkowy, srebrna, bez modułu eletroniki",544,"MTO"]
[null,"Czytniki biometryczne"]
[null,"ACL800SUW-BS-S","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, 100 wzorców, srebrny",1482,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BS-B","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, 100 wzorców, czarny",1257,"MTO"]
[null,"ACL805SUW-BS-S","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe z klawiaturą, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, 100 wzorców, srebrny",2064,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BSPX-S","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe z czytnikiem kart EM/CASI/HID, interfejs Wiegand, HID Pass-Through, montaż natynkowy, 100 wzorców, srebrny",1914,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BSMF-S","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, HID Pass-Through, montaż natynkowy, 100 wzorców, srebrny",2007,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BSPX-S","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe z czytnikiem kart EM/CASI/HID, samodzielny, montaż natynkowy, 100 wzorców, srebrny",2064,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BSMF-S","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, samodzielny, montaż natynkowy, 100 wzorców, srebrny",2232,"MTO"]
[null,"ACL800FLW-BS","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe, interfejs Wiegand, montaż wtynkowy, 100 wzorców, bez modułu elektroniki",1294,"MTO"]
[null,"ACL870FL-BS","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe, samodzielny, montaż wtynkowy, 100 wzorców, bez modułu elektroniki",1351,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BS-S","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe, samodzielny, montaż natynkowy, 100 wzorców, srebrny",1839,"MTO"]
[null,"ACL870SU-BS-B","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe, samodzielny montaż natynkowy, 100 wzorców, srebrny",1595,"MTO"]
[null,"ACL875SU-BS-S","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe, z klawiaturą, samodzielny, montaż natynkowy, 100 wzorców, srebrny",2176,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BC-S","Czytnik biometryczny linii papilarnych pojemnościowy, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, 9500 wzorców, srebrny",2589,"MTS"]
[null,"ACL805SUW-BC-S","Czytnik biometryczny linii papilarnych pojemnościowy, z klawiaturą, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, 9500 wzorców, srebrny",3133,"MTO"]
[null,"ACL800FLW-BC","Czytnik biometryczny linii papilarnych pojemnościowy, interfejs Wiegand, montaż wtynkowy, 9500 wzorców, bez modułu elektroniki",2833,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BCPX-S","Czytnik biometryczny linii papilarnych pojemnościowy, z czytnikiem kart EM/CASI/HID, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, 9500 wzorców, srebrny",2964,"MTO"]
[null,"ACL800SUW-BCMF-S","Czytnik biometryczny linii papilarnych pojemnościowy, z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs Wiegand, montaż natynkowy, 9500 wzorców, srebrny",3077,"MTO"]
[null,"ACL800-BS-USB-B","Czytnik czytnik linii papilarnych Swipe, z czytnikiem kart EM / CASI / HID Prox / Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs USB do nauki z PC,",1069,"MTO"]
[null,"ACL800-BC-USB-B","Czytnik czytnik linii papilarnych pojemnościowy, z czytnikiem kart EM / CASI / HID Prox / Mifare Classic / Desfire CSN, interfejs USB do nauki z PC,",2214,"MTO"]
[null,"Przyciski wyjścia"]
[null,"ACL800-PB-S","Dotykowy przycisk wyjścia, samodzielny, montaż natynkowy, srebrny",372,"MTS"]
[null,"ACL800-PB-B","Dotykowy przycisk wyjścia, samodzielny, montaż natynkowy, czarny",319,"MTO"]
[null,"ACL870FL-PB-S","Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, montaż wtynkowy, samodzielny lub do stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL (bez ramki)",431,"MTO"]
[null,"ACL870SU-PB-S","Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, montaż natynkowy, samodzielny lub stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL, srebrny",506,"MTO"]
[null,"ACL870SU-PB-B","Dotykowy przycisk wyjścia z wyniesioną elektroniką, montaż natynkowy, samodzielny lub stosowania ze wszystkimi modelami samodzielnymi ACL8xxFL, czarny",443,"MTO"]
[null,"Ramki montażowe"]
[null,"ACL800FL-1F-EU-G","Pojedyncza ramka EU Gangbox, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), grafitowa",62,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-EU-S","Pojedyncza ramka EU Gangbox, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), srebrna",62,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-EU-W","Pojedyncza ramka EU Gangbox, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), biała",62,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-UK-G","Pojedyncza ramka UK Gangbox, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), grafitowa",77,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-UK-S","Pojedyncza ramka UK Gangbox, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), srebrna",77,"MTO"]
[null,"ACL800FL-1F-UK-W","Pojedyncza ramka UK Gangbox, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), biała",77,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FH-G","Podwójna ramka EU pozioma, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), grafitowa",124,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FH-S","Podwójna ramka EU pozioma, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), srebrna",124,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FH-W","Podwójna ramka EU pozioma, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), biała",124,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FV-G","Podwójna ramka EU pionowa, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), grafitowa",124,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FV-S","Podwójna ramka EU pionowa, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), srebrna",124,"MTO"]
[null,"ACL800FL-2FV-W","Podwójna ramka EU pionowa, do serii ACL8xxFL (z wyniesioną elektroniką), biała",124,"MTO"]
[null,"Moduły"]
[null,"ACL800FL-RU2-W","Wyniesiony moduł elektroniki z 2 przekaźnikami do wszystkich urzadzeń serii ACL87xSU / FL-Bx, montaż na szynę DIN",334,"MTO"]
[null,"ACL800FL-CONV-W","Konwerter  RS485 na TCP/IP do serii , montaż na szynę DIN",491,"MTS"]
[]
[null,"Czytiki biometryczne i akcesoria rodziny Sigma"]
[null,"SMA-L-BIO","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite-Bio, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",3799,"MTS"]
[null,"SMA-L-PROX","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite-Prox, z czytnikiem kart HID Prox, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",4927,"MTO"]
[null,"SMA-L-MULTI","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite-Multi, z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",4333,"MTS"]
[null,"SMA-L-ICLASS","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite-iCLASS, z czytnikiem kart HID iClass, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",4927,"MTO"]
[null,"SMA-LP-BIO","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus-Bio, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, RCP, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",4689,"MTO"]
[null,"SMA-LP-PROX","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus-Prox, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, z czytnikiem kart HID Prox, RCP, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",5817,"MTO"]
[null,"SMA-LP-MULTI","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus-Multi, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, RCP, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",5224,"MTO"]
[null,"SMA-LP-ICLASS","Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus-iClass, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, z czytnikiem kart HID iClass, RCP, 500 użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",5817,"MTO"]
[null,"SMA-BIO-WR","Czytnik biometryczny SIGMA, wyświetlacz dotykowy, kod pin, z czytnikiem kart HID Prox, RCP, 3tys użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",7429,"MTO"]
[null,"SMA-PROX-WR","Czytnik biometryczny SIGMA, wyświetlacz dotykowy, kod pin, RCP, 3tys użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",8162,"MTO"]
[null,"SMA-MULTI-WR","Czytnik biometryczny SIGMA, wyświetlacz dotykowy, kod pin, z czytnikiem kart Mifare Classic / Desfire CSN, RCP, 3tys użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",8529,"MTO"]
[null,"SMA-ICLASS-WR","Czytnik biometryczny SIGMA, wyświetlacz dotykowy, kod pin, z czytnikiem kart HID iClass, RCP, 3tys użytk., pamięć 1 miliona logów, IP65, PoE",8896,"MTO"]
[null,"SMA-DB-10K","Rozszerzenie licencji do czytnków SIGMA - powiększenie bazy do 10tys użytk., wymagany numer seryjny czytnika",1406,"MTO"]
[null,"SMA-DB-50K","Rozszerzenie licencji do czytnków SIGMA - powiększenie bazy do 50tys użytk., wymagany numer seryjny czytnika",2843,"MTO"]
[null,"SMA-DB-100K","Rozszerzenie licencji do czytnków SIGMA - powiększenie bazy do 100tys użytk., wymagany numer seryjny czytnika",5594,"MTO"]
[null,"SMA-AC-FRW","Uniwersalna ramka ścienna w kolorze czarnym, w zestawie okrągłe podkładki do ramek CBI, zgodna z  produktami SIGMA",967,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-FRDUAL","Górna obudowa dla produktów MA VP Dual - czarna, połysk",792,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-FRBIO","Górna obudowa dla produktów MA VP Bio - czarna, połysk",709,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-FRBH","Dolna część obudowy dla produktów MA VP - śruby w zestawie.",654,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-FRW","Uniwersalna ramka ścienna - czarna. Pasuje do wszystkich produktów MA SIGMA Lite i Lite Plus",286,"MTO"]
[null,"SMA-AC-PROT-USB","Osłona złącza USB - kolor czarny",313,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-PROT-USB","Osłona złącza USB - kolor czarny",1170,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-SCREWS","Zestaw śrób do MA VP.",451,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-TOOLS","Zestaw nakrętek i śrub z wkrętakiem i kluczem Torx dla instalacji MA SIGMA Lite",203,"MTO"]
[null,"SMA-AC-TOOLS","Zestaw nakrętek i śrub z wkrętakiem i kluczem Torx dla instalacji MA SIGMA",240,"MTO"]
[null,"SMA-AC-PROT-SENSOR","Akcesoria do zabezpieczenia czujnika, kolor czarny. Może być stosowany w obu produktach SIGMA and SIGMA Lite",276,"MTO"]
[null,"SMA-AC-L-PIGTAIL","Tylna płyta ze złączami i wtykiem RJ45. Pasuje do wszystkich produktów MA SIGMA Lite i Lite Plus (śruby w zestawie)",1170,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-FRIR","Infrared cover equipped for MA VP sensor",479,"MTO"]
[null,"SMA-AC-VP-EC","Zewnętrzne złącza komunikacyjne",442,"MTO"]

{"sheet":"SSWiN Kontaktrony","index":6,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,4],[19,1,19,4],[28,1,28,4],[33,1,33,4],[52,1,52,4]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) Nawierzchniowe"]
[null,"DC148","Czujka magnetyczna z przewodem 4x200cm,biała,przykręcana,54*13*12,5mm, NC,sabotaż,szczelina 12 mm stal/17mm inne",118.77,"MTS",3]
[null,"DC148S60","Czujka magnetyczna z przewodem 4x6m,biała,przykręcana,54*13*12,5mm, NC,sabotaż,szczelina 12 mm stal/17mm inne",138.03,"MTS",3]
[null,"DC148R4.7","Czujka magnetyczna z przewodem 4x200cm,biała,przykręcana,54*13*12,5mm, z rez. 4k7 i sab.,szczelina 12 mm stal/17mm",128.4,"MTS",3]
[null,"MM102","Czujka magnetyczna przykręcana, 5 zacisków śrubowych, NC, szczelina 20mm, B",7.7,"MTS"]
[null,"MM115","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, NC, szczelina 15mm, B",20.329999999999998,"MTS"]
[null,"DC101","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, NC, szczelina 15mm, B",34.24,"MTS",2]
[null,"DC102","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC, szczelina 18mm, B",27.82,"MTS",null,"C"]
[null,"DC104","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC/NO, szczelina 9-31mm, B",139.1,"MTS"]
[null,"DC116","Czujka magnetyczna zaciski śrubowe, nawierzchniowa, przykręcana, NC, szczelina 31mm, do drzwi stalowych",48.15,"MTS"]
[null,"DC134","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, obudowa ozdobna, NC, sz. 37mm",39.590000000000003,"MTS"]
[null,"DC142","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, przykręcana, obudowa jak DC116, NC, szczelina 75mm",58.85,"MTS"]
[]
[]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) Wpuszczane"]
[null,"MM101","Czujka magnetyczna wpuszczana, 5 zacisków śrubowych, NC, szczelina 12mm",7.7,"MTS"]
[null,"MM110","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana, NC, szczelina 15mm",20.329999999999998,"MTS"]
[null,"DC105","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, kombinowana (wpuszczana-nawierzchniowa), NC, szczelina 12mm, B",37.450000000000003,"MTS",2]
[null,"DC106","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana, NC, szczelina 12mm, B",40.659999999999997,"MTS"]
[null,"DC120","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 18mm, B",54.57,"MTS"]
[null,"DC121","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana-wciskana, NC, szczelina 12mm, B",35.31,"MTS"]
[]
[]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) Wpuszczane, do drzwi stalowych"]
[null,"DC107","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC, szczelina 9mm, B",67.41,"MTS",2,"C"]
[null,"DC124","Czujka magnetyczna przewód 5x200cm, wpuszczana do drzwi stalowych, NC/NO, szczelina 9mm, B",77.040000000000006,"MTS"]
[]
[]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony)"]
[null,"MM106","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x40cm, aluminium, NC, szczelina 50 mm",84.53,"MTS"]
[null,"MM108","Czujka magnetyczna przewód 4x100cm, aluminium, NC, szczelina 50 mm",84.53,"MTS"]
[null,"DC108","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, aluminium, NC, szczelina 75mm",145.52000000000001,"MTS",2,"S"]
[null,"DC109","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, aluminium \"heavy duty\", NC, szczelina 75mm",194.74,"MTS"]
[null,"DC111","Czujka magnetyczna przew. w panc. 6x200cm, \"high security\", metal., NC/NO, polaryz., szcz.  5-15mm,do drzwi stalowych",654.84,"MTS",3]
[null,"DC113","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, mechaniczna krańcowa (rolka), pionowa, NC",79.180000000000007,"MTS"]
[null,"DC114","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, mechaniczna krańcowa, regulowany trzpień,  NC",79.180000000000007,"MTS"]
[null,"DC115","Czujka magnetyczna przewód w panc. 5x200cm. metal., NC/NO, polaryzowana, szczelina 9-62mm, do drzwi stalowych",283.55,"MTS",2]
[null,"DC118","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm., obudowa DC115, NC, szczelina 75mm, do drzwi stalowych",200.09,"MTS",2,"C"]
[null,"DC123","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC/NO, szczelina 18mm, B",43.87,"MTS"]
[null,"DC127","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, obudowa jak DC121, NC, szczelina 31mm, B",46.01,"MTS"]
[null,"DC137","Czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, obudowa jak DC102, NC, szczelina 37mm, B",36.380000000000003,"MTS"]
[null,"DC140","Czujka magnetyczna przewód w pancerzu 4x200cm, powłoka antykorozyjna, NC, szczelina 75mm",194.74,"MTS"]
[null,"DC141","Czujka magnetyczna przewód  4x200cm, miniaturowa, samoprzylepna, NC, szczelina 25mm",56.71,"MTS"]
[null,"DC301","Czujnik ostatniego banknotu, NC/NO, w kolorze czarnym",142.31,"MTS"]
[null,"DC501","Czujka magnetyczna przewód 4x200cm, miniaturowa, NC",52.43,"MTS"]
[]
[]
[null,"Czujniki magnetyczne (kontaktrony) Akcesoria"]
[null,"DC193","Uchwyt \"L\", do DC102/104/123/129/130/137",29.96,"MTS"]
[null,"DC1901","Pusta obudowa, do DC101/103/105, B ",2.2000000000000002,"MTO"]
[null,"DC1906","Płytka dystansowa do DC101/103/105, B",2.2000000000000002,"MTS"]
[null,"DC1906T","Płytka dystansowa do DC102/104/123/129/130/137, B",3.21,"MTO"]

{"sheet":"SSWiN Detekcja","index":7,"n_rows":165,"n_cols":7,"rows_kept":165,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,1,72,4],[139,1,139,2],[145,1,145,4],[151,1,151,4],[84,1,84,4],[114,1,114,4],[124,1,124,4],[132,1,132,4],[4,1,4,4],[18,1,18,4],[28,1,28,4],[40,1,40,4],[49,1,49,4]]}
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Czujniki ruchu PIR z optyką lustrzaną, unikalnym algorytmem obróbki VE (Vector Enhanced) i lustrem wielokurtynowym"]
[null,"VE1012","Czujka PIR, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC",161.69999999999999,"MTS",2]
[null,"VE1012AM","Czujka PIR+AM, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnału V2E, pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC",296.39,"MTS",3,"S"]
[null,"VE1012PI","Czujka PIR, 9 kurtyn 12m, obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC, odporna na zwierzęta do 20kg",148.05000000000001,"MTS",2]
[null,"VE1016","Czujka PIR, 9 kurtyn 16m, obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC",190.05,"MTS",2]
[null,"VE1016AM","Czujka PIR+AM, 9 kurtyn 16m, obróbka sygnału V2E, pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC",374.85,"MTS",3,"S"]
[null,"VE1120","Czujka PIR,11 kurtyn 20m, obróbka sygnału V2E, wyjścia przekaźnikowe NC",292.11,"MTS",2]
[null,"VE1120AM","Czujka PIR+AM, 11 kurtyn 20m, obróbka sygnału V2E, pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC",593.85,"MTS",3,"S"]
[null,"VE735","Czujka PIR, 11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć, wykrywanie kierunku ruchu, wyjścia przekaźnikowe NC",619.53,"MTS",2,"C"]
[null,"VE735AM","Czujka PIR+AM, 11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć, wykrywanie kierunku ruchu, NC",841.02,"MTS",3,"S"]
[null,"VE736","Czujka PIR, 11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć, wykrywanie kierunku ruchu, NC/NO",607.95000000000005,"MTS",2,"C"]
[null,"VE736AM","Czujka PIR+AM,11 kurtyn 20m i 1 kurtyna 60m, pamięć, wykrywanie kierunku ruchu, NC/NO",825.3,"MTS",3,"S"]
[null,"VE710","Laser kalibracyjny do ustawiania kurtyny o duzym zasięgu w czujce VE735/736",190.05,"MTS"]
[]
[null,"Czujniki ruchu PIR z obróbką 5D"]
[null,"EV1012","Czujka PIR,12m 9 kurtyn, obróbka 5D,wyjścia przekaźnikowe NC",105,"MTS",2]
[null,"EV1012AM","Czujka PIR+AM,12m 9 kurtyn, obróbka 5D, wyjścia przekaźnikowe NC",296.39,"MTS",3]
[null,"EV1012PI","Czujka PIR, 12m 9 kurtyn, obróbka 5D, wyjścia przekaźnikowe NC, odporna na zwierząta do 20kg",150.87,"MTS",2]
[null,"EV1116","Czujka PIR, 16m 11 kurtyn, obróbka 5D, wyjścia przekaźnikowe NC",193.67000000000002,"MTS",2]
[null,"EV1116AM","Czujka PIR+AM,16m 11 kurtyn, obróbka 5D, wyjścia przekaźnikowe NC",381.99,"MTS",3]
[null,"EV669","Czujka sufitowa PIR 20m 360st",539.28,"MTS"]
[null,"360FM","Uchwyt do montażu sufitowego / podtynkowego czujek EV669 oraz DD669",25,"MTS"]
[null,"SB01","Uchwyt ścienny/sufitowy do czujek rodziny VE1000/EV80/EV100 (zakres ruchu ± 45º w poziomie, 0º do  -5º w pionie)",31.5,"MTS"]
[]
[null,"Czujniki ruchu PIR dualne (część PIR z optyką lustrzaną + MF)"]
[null,"DD1012","Czujka dualna, PIR+MW, 12m, 9 kurty",210.79,"MTS",2]
[null,"DD1012AM","Czujka dualna, PIR+MF+AM, 12m, 9 kurtyn",416.23,"MTS",3]
[null,"DD1012AM-D","Czujka dualna, PIR+MW+AM, 12m, 9 kurtyn, VdS",498.62,"MTS",3]
[null,"DD1012-D","Czujka dualna, PIR+MW, 12m, 9 kurtyn, VdS",253.59,"MTS",2]
[null,"DD1012PI","Czujka dualna, PIR+MW, 12m,9 kurtyn,odporna na zwierzęta do 20kg",210.79,"MTS",2]
[null,"DDV1016","Czujka dualna wektorowa, PIR+MW, 15m, 9 kurtyn",294.25,"MTS",2]
[null,"DDV1016AM","Czujka dualna wektorowa,PIR+MW+AM, 15m, 9 kurtyn",536.07000000000005,"MTS",3]
[null,"DD669","Czujka dualna sufitowa PIR+MW 20m 360st",653.77,"MTS",null,"C"]
[null,"DD669AM","Czujka dualna sufitowa PIR+MW+AM 20m 360st",824.97,"MTS",3,"S"]
[null,"360FM","Uchwyt do montażu sufitowego / podtynkowego czujek EV669 oraz DD669",25,"MTS"]
[]
[null,"Zewnętrzne czujniki ruchu PIR i dualne"]
[null,"6910P","Miniaturowa czujka zewnętrzna PIR, zasięg 15x13 m",527.51,"MTS"]
[null,"6920P","Miniaturowa czujka zewnętrzna dualna PIR+MF, zasięg 15x13 m",912.71,"MTS"]
[null,"DI601","Zewnętrzna czujka PIR, zasięg 10, 20 lub 30 m, Fresnel, temp pracy: -20 ºC do +65 ºC",602.41,"MTS",2]
[null,"DI601AM","Zewnętrzna czujka PIR+AM, zasięg 10, 20 lub 30 m, Fresnel, temp pracy: -20 ºC do +65 ºC",859.21,"MTS",3]
[null,"DDI602-F2","Zewnętrzna czujka dualna, PIR+MW, zasięg 10, 20 lub 30 m, Fresnel, temp pracy: -20 ºC do +65 ºC",1162,"MTS",3]
[null,"DDI602AM-F2","Zewnętrzna czujka dualna, PIR+MW+AM, zasięg 10, 20 lub 30 m, Fresnel, temp pracy: -20 ºC do +65 ºC",1297.9100000000001,"MTS"]
[null,"DI601-WT","Tester do czujek DI601 i DI602",394.83,"MTS"]
[]
[null,"Czujniki stłuczenia szyby"]
[null,"GS300","Pasywna czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna -zasięg 2 m",114.49,"MTS",2]
[null,"GS301","Pasywna czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna -zasięg 6 m",131.61000000000001,"MTO",2]
[null,"GS302","Pasywna czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna -zasięg 20 m",264.29000000000002,"MTO",2]
[null,"GS310","Pasywna czujka stłuczenia szkła laminowanego piezoelektryczna -zasięg 2 m",114.49,"MTO",2]
[null,"GS311","Pasywna czujka stłuczenia szkła laminowanego piezoelektryczna -zasięg 6 m",131.61000000000001,"MTO",2]
[null,"GS312","Pasywna czujka stłuczenia szkła laminowanego piezoelektryczna -zasięg 20 m",264.29000000000002,"MTO",2]
[null,"GS320","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna z wyjściem przekaźnikowym -zasięg 2 m",141.24,"MTS",2]
[null,"GS321","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna z wyjściem przekaźnikowym -zasięg 6 m",176.55,"MTO",2]
[null,"GS322","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna z wyjściem przekaźnikowym -zasięg 20 m",309.23,"MTO",2]
[null,"GS903N","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, obudowa natynkowa",301.74,"MTS"]
[null,"GS913N","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC, montaż podtynkowy/wpuszczany",380.92,"MTS"]
[null,"GS930","Akustyczna czujka stłuczenia szyby, - wyjście NC",237.54,"MTS"]
[null,"GS960","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna, zasięg do 9m",430,"MTS",2]
[null,"GS960AM","Czujka stłuczenia szkła piezoelektryczna, AM, zasięg do 9m",596,"MTS",3]
[null,"GS960-RB","Rezystor EOL do akustycznych czujek stłuczenia szkła serii GS960",35,"MTO"]
[null,"GS330","Interfejs do czujek pasywnych z wyjściem przekaźnikowym",316.72000000000003,"MTS",2]
[null,"GS331","Tester ręczny do czujek rodziny GS3xx",1140.6199999999999,"MTO"]
[null,"GS905","Tester do akustycznych czujek stłuczenia szkła serii GS930",610.97,"MTS"]
[null,"GS960-TR","Tester do akustycznych czujek stłuczenia szkła serii GS960",807,"MTO"]
[null,"GS313","Klej do czujek pasywnych na szybę laminowaną (w zestawie klej i materiały czyszczące)",225.77,"MTO",2]
[null,"GS303","Klej do czujek pasywnych (w zestawie klej i materiały czyszczące)",225.77,"MTS",2]
[]
[null,"Czujniki inercyjne (wstrząsowe)"]
[null,"GS600","Czujka inercyjna miniaturowa z przewodem 2m (4 żyły)",79.180000000000007,"MTS"]
[null,"GS610","Czujka inercyjna z zaciskami, płaska, zasięg do 6m",64.2,"MTS"]
[null,"GS612","Czujka inercyjna zasięg do 6m, z zaciskami",74.900000000000006,"MTS"]
[null,"GS613","Czujka inercyjna zasięg do 6m, z czujką magnetyczną",98.44,"MTS"]
[null,"GS614","Układ analizujący do czujek serii GS (bez rezystora końca linii)",155.15,"MTS"]
[null,"GS615","Układ analizujący do GS (z rezystorem końca linii)",219.35,"MTS"]
[null,"GS620N","Czujka inercyjna z układem analizującym, wyjście NC, zasięg do 6m, LED, 12V",197.95,"MTS",null,"C"]
[null,"GS710","Czujka inercyjna z zaciskami, nowy wzór, zasięg do 6m",69.55,"MTS"]
[null,"GS711","Czujka inercyjna z zaciskami, nowy wzór, zasięg do 6m, z czujką magnetyczną",88.81,"MTS"]
[]
[]
[null,"Czujniki sejsmiczne i akcesoria"]
[null,"VV600-PLUS","Czujka sejsmiczna, skarbcowa",653,"MTS",null,"S"]
[null,"VV602-PLUS","Czujka sejsmiczna, do kas i wrzutni",653,"MTS",null,"S"]
[null,"VVS300-PLUS","Czujka sejsmiczna, skarbcowa",644,"MTS",null,"S"]
[null,"VVS302-PLUS","Czujka sejsmiczna, do kas i wrzutni",708,"MTS",null,"S"]
[null,"VV700RA","Programowalna czujka sejsmiczna wraz z  wyjściem NC",1037,"MTS",null,"S"]
[null,"VVK700","Pakiet programowy do czujek VV700 (SCM700 + VVI740)",337.05,"MTS",null,"S"]
[null,"SCM700","Oprogramowanie komputerowe do czujek VV700",150.87,"MTO",null,"S"]
[null,"VVI740","Przewód do programowania czujek VV700",248.24,"MTS",null,"S"]
[null,"VM600P","Płytka montażowa do VV600 / VV700 na podłożu niemetalowym",49.22,"MTS",null,"S"]
[null,"VM602P","Metalowa puszka do montażu VV600 / VV700 w ścianie",425.86,"MTO",null,"S"]
[null,"VM603P","Obudowa hermetyczna, do montażu czujnika VV600 / VV700",445.12,"MTO",null,"S"]
[null,"VM704P","Płytka montażowa do VV600 / VV700, spawana",85.6,"MTS",null,"S"]
[null,"VM611P","Metalowa puszka do montażu VV600 / VV700 w podłodze",616.32000000000005,"MTS",null,"S"]
[null,"VM651P","Przenośna (dzień/noc), magnetyczna podstawa montażowa do VV600 / VV700",417.3,"MTS",null,"S"]
[null,"VM652P","Podstawa montażowa do VV600 / VV700 z sygnalizacją zasłonięcia otworu klucza",359.52,"MTS",null,"S"]
[null,"VM653P","Płytka dystansowa 5mm do VM652P",57.78,"MTS",null,"S"]
[null,"VM654P","Kabel w pancerzu, 7x200 cm",142.31,"MTS",null,"S"]
[null,"VM655P","Puszka połączeniowa (20 zacisk. śrub.) w obud. czujek serii VV600, styk sabotaż",359.52,"MTS",null,"S"]
[null,"VVM300","Płytka montażowa do VVS300 na podłożu niemetalowym",52.43,"MTS"]
[null,"VVM302","Metalowa puszka do montażu VVS300 w ścianie",425.86,"MTO"]
[null,"VVM303","Obudowa hermetyczna, do montażu czujnika VVS300",435.49,"MTO"]
[null,"VVM351","Przenośna (dzień/noc), magnetyczna podstawa montażowa do VVS300",417.3,"MTO"]
[null,"VVM352","Podstawa montażowa do VVS300 z sygnalizacją zasłonięcia otworu klucza",265.36,"MTO"]
[null,"VVM353","Płytka dystansowa 5mm do VM652P",51.36,"MTO"]
[null,"VVM354","Kabel w pancerzu, 7x200 cm",151.94,"MTO"]
[null,"VT705P","Nadajnik testu do czujek sejsmicznych serii VV600 / VV700 (wkładany do czujki)",119.84,"MTS",null,"S"]
[null,"VT610P","Ręczny tester do czujek sejsmicznych (zasilany z baterii 9V) dla czujek z serii VV600 / VV700 / VVS300",616.32000000000005,"MTS"]
[null,"Uwaga: Do czujki VV700RA należy stosować akcesoria czujek serii VV600/602-PLUS",null,0]
[]
[null,"Przyciski napadowe"]
[null,"UM1D","Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy NO, natynkowy",174,"MTS"]
[null,"UM1D50","Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy NO, wtynkowy",159,"MTS"]
[null,"UM2DLED","Przycisk napadowy ręczny, przełaczany NC/NO, wskaźnik LED, natynkowy",230,"MTS"]
[null,"UM2DLED50","Przycisk napadowy ręczny, przełaczany NC/NO, wskaźnik LED, wtynkowy",208,"MTO"]
[null,"HB191","Przycisk napadowy ręczny, pojedynczy przycisk, kasowany kluczykiem",49.22,"MTS"]
[null,"HB194","Przycisk napadowy ręczny podwójny przycisk, kasowany kluczykiem",69,"MTS"]
[null,"HB304","Przycisk napadowy ręczny, przełaczany NC/NO, wskaźnik LED, natynkowy",154,"MTO"]
[null,"HB191KEY","Kluczyk do przycisków napadowych HB191 / HB194",8.56,"MTS"]
[]
[null,"Przełączniki - stacyjki"]
[null,"KA150","Stacyjka bistabilna z zestawem trzech kluczy standardowych, podwójny kontakt NC/NO",299,"MTS"]
[null,"KA150SN","Stacyjka bistabilna z zestawem trzech kluczy z specjalnym numerem, podwójny kontakt NC/NO",279,"MTO"]
[null,"KA157","Stacyjka monostabilna z zestawem trzech kluczy standardowych, podwójny kontakt NC/NO",299,"MTS"]
[null,"KA901","Klucz z specjalnym numerem (1 szt)",80,"MTO"]
[null,"KA178","Metalowa obudowa 90x38x32, kolor biały, ze stacyjką monostabilną, w zestawie dwa klucze standardowe, styk sabotażowy",219,"MTO"]
[null,"KL838","Metalowa obudowa 92x52x65, stal nierdzewna, dla stacyjek KA150/KA157, styk sabotażowy, zielona oraz czerwona dioda sygnalizacyjna",519,"MTS"]
[]
[null,"Zewnętrzne bariery mikrofalowe"]
[null,"MRW50-F1","Zewnętrzna bariera mikrofalowa o zasięgu 50m",5684.91,"MTO"]
[null,"MRW100-F1","Zewnętrzna bariera mikrofalowa o zasięgu 100m",5958.83,"MTO"]
[null,"MRW200-F1","Zewnętrzna bariera mikrofalowa o zasięgu 200m",6599.76,"MTO"]
[null,"MRW01","Przyrząd do kalibracji barier",640.93000000000006,"MTO"]
[null,"MRW02-N","Zasilacz IP66 230Vac/19Vac",726.53,"MTO"]
[null,"MRW03","Para słupków ze stali nierdzewnej do montażu bariery-wysokość 150cm",1191.98,"MTO"]
[null,"Uwaga: Bariery mikrofalowe dostępne w wersjach od F1 do F4 , w zależności od wykorzystywanego pasma mikrofalowego:",null,0]
[null,"F1","10.5-10.6 GHz",0]
[null,"F2","9.5-9.975 GHz",0]
[null,"F3","9.2-9.5 GHz",0]
[null,"F4","10.526 GHz",0]
[]
[null,"Zewnętrzne bariery podczerwieni serii SB"]
[null,"SB250-N","Bariera IR, 2-wiązki 20cm,zasięg:100m wewn. 50 m zewn., w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",1549.3600000000001,"MTS"]
[null,"SB2100-N","Bariera IR, 2-wiązki 20cm,zasięg:200m wewn. 100 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",1741.96,"MTS"]
[null,"SB450-N","Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm,zasięg:100m wewn. 50 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",2393.59,"MTO"]
[null,"SB4100-N","Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm,zasięg:200m wewn. 100 m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",2814.1,"MTS"]
[null,"SB4200-N","Bariera IR, 4-wiązki rozstaw 40cm,zasięg:200m zewn.,w obud. IP44, możliwy montaż w słupkach,z grzałką",3290.25,"MTS"]
[null,"Akcesoria do barier podczerwieni serii SB"]
[null,"SB10","Słupek o długości 1 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",1558.99,"MTO"]
[null,"SB11","Kit montażowy do słupka o długości 1 m do montażu dwustronnego",1284,"MTO"]
[null,"SB15","Słupek o długości 1.5 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",1779.41,"MTO"]
[null,"SB16","Kit montażowy do słupka o długości 1.5 m do montażu dwustronnego",1356.76,"MTO"]
[null,"SB20","Słupek o długości 2 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",1962.38,"MTS"]
[null,"SB21","Kit montażowy do słupka o długości 2 m do montażu dwustronnego",1393.14,"MTO"]
[null,"SB25","Słupek o długości 2.5 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",2311.1999999999998,"MTO"]
[null,"SB26","Kit montażowy do słupka o długości 2.5 m do montażu dwustronnego",1512.98,"MTO"]
[null,"SB30","Słupek o długości 3 m ze stykiem sabotaż. Do barier serii SB z montażem jednostronnym",2787.35,"MTO"]
[null,"SB31","Kit montażowy do słupka o długości 3 m do montażu dwustronnego",1899.25,"MTO"]
[null,"SB18","Czujnik wspinania się po słupku bariery",1906.74,"MTO"]
[null,"SB52","Zasilacz 230/12Vac/dc do barier serii SB",963,"MTS"]
[null,"SB53","Podstawa do słupków serii SB z kotwami do montażu w betonie",1026.1300000000001,"MTS"]

{"sheet":"SSWiN Bezprzewodowe","index":8,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,4],[29,1,29,4]]}
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Urządzenia Gen2 pracujące w paśmie 868 MHz"]
[null,"ATS1235","MZD radiowy pasmo 868 MHZ, obsługa do 32 urządzeń i 16 breloków",514.66999999999996,"MTS"]
[null,"TX-9001-03-1","Repetytor do czujek i pilotów GEN2 (do zwiększania zasięgu systemu)",752.21,"MTS"]
[null,"TX-1011-03-1","Kontaktron 868MHz GEN2 biały",218.28,"MTS",2]
[null,"TX-1011-03-3","Kontaktron 868MHz GEN2 brązowy",218.28,"MTS",2]
[null,"TX-2213-03-1","Czujka ruchu PIR 12m 868gen2",339,"MTS"]
[null,"TX-2214-03-1","Czujka ruchu PIR 16m 868gen2",420,"MTS"]
[null,"TX-2311-03-1","Czujka ruchu PIR 12m PI 868gen2",339,"MTS"]
[null,"TX-3011-03-1","Przycisk napadowy biały, dwuprzyciskowy na zawieszce, 868MHz GEN2",247,"MTS"]
[null,"TX-3011-03-2","Przycisk napadowy czarny, dwuprzyciskowy na zawieszce, 868MHz GEN2",247,"MTS"]
[null,"TX-4131-03-2","Pilot , cztery programowalne klawisze, 868MHz GEN2 ",134.19999999999999,"MTS"]
[null,"TX-5011-03-1","Czujka inercyjna, 868MHz GEN2",262.89999999999998,"MTS"]
[null,"TX-5011-03-3","Czujka inercyjna, 868MHz GEN2, brązowa",262.89999999999998,"MTS"]
[null,"TX-6010-03-1","Czujka optyczna dymu i ciepła 868MHz GEN2",473,"MTS"]
[null,"TX-6310-03-1","Czujka CO 868MHz Gen2",410,"MTS"]
[null,"TX-7001-05-1","Wewnętrzna syrena 868Gen2",448,"MTS"]
[null,"TX-7211-05-1","Zewnętrzna syrena 868Gen2",778,"MTS"]
[null,"TX-2413-03-1","Wewnętrzna czujka ruchu PIR 12m 868gen2",470,"MTS"]
[null,"TX-2511-03-1","Wewnętrzna czujka ruchu PIR 12m PI 868gen2",470,"MTS"]
[null,"TX-2810-03-4","Zewnętrzna czujka ruchu PIR 868Gen2 ",856,"MTS"]
[null,"TX-2821-03-4","Zewnętrzna czujka ruchu PIR 868Gen2, wariant radiowy czujki 6910P",771.1,"MTS"]
[null,"ATS1238","MZD radiowy pasmo 868 MHZ, obsługa do 32 urządzeń, 16 breloków i 8 kamer-PIR (moduł na magistralę MIBUS)",629.16,"MTS"]
[null,"ATS7072","Moduł przedłużenia magistrali MIBUS, pozwala na wyniesienie do 100 m od centrali modułu ATS1238",458,"MTS"]
[null,"TX-2344-03-1-N","PIRCAM - czujka ruchu radiowa z wbudowaną kamerą (maks. 8 kamer na moduł ATS1238)",1033,"MTS"]
[]
[null,"Urządzenia pracujące w paśmie 433 MHz"]
[null,"ATS1236","MZD radiowy pasmo 433 MHZ (Legacy oraz LoNa), obsługa do 32 urządzeń i 16 breloków, wbudowne 2 linie i 1 przekaźnik",654,"MTS"]
[null,"RF320I4B-N","Bezprzewodowa czujka magnetyczna lub nadajnik do czujnika przewodowego typu NO/NC), obudowa brązowa",314,"MTO"]
[null,"RF320I4-N","Bezprzewodowa czujka magnetyczna lub nadajnik do czujnika przewodowego typu NO/NC), obudowa biała",314,"MTO"]
[null,"RF352I4","Pilot radiowy, 2 przyciski, 433MHz",359,"MTS"]
[null,"RF354I4","Pilot radiowy, 4 przyciski, 433MHz",389,"MTS"]
[null,"RF360I4","Bezprzewodowy przycisk napadowy, kroploszczelny, uchwyt do paska lub wisiorek na szyje",489,"MTS"]
[null,"RF4012I4","Bezprzwodowa czujka ruchu PIR 12m",296,"MTS"]
[null,"RF4012I4PI","Bezprzwodowa czujka ruchu PIR PI 12m",296,"MTS"]
[null,"RF4016I4","Bezprzwodowa czujka ruchu PIR 16m",367,"MTS"]
[null,"RF4112I4","Bezprzwodowa, dualna czujka ruchu PIR 12m ",404,"MTS"]
[null,"RF4112I4PI","Bezprzwodowa, dualna czujka ruchu PIR PI 12m",404,"MTS"]
[null,"RF430I4","Bezprzwodowa, mini czujka ruchu PIR zewnętrzna",807,"MTS"]
[null,"RF440I4","Bezprzwodowa, duża czujka ruchu PIR zewnętrzna",921,"MTS"]
[null,"RF581I4","Bezprzewodowy czujnik dymu i ciepła",473,"MTS"]
[null,"RF620I4-N","Bezprzewodowy czujnik inercyjny, obudowa biała",489,"MTS"]
[null,"RF620I4B-N","Bezprzewodowy czujnik inercyjny, obudowa brązowa",489,"MTS"]
[null,"RF711I4","Bezprzewodowy czujnik zalania / zamarznięcia",307,"MTS"]
[null,"RF903I4","Bezprzewodowy czujnik zbicia szyby",738,"MTS"]
[null,"RF-4200-01-1","Osobisty przycisk napadowy, jako wisiorek lub zegarek, kolor biały",254,"MTS"]
[null,"RF-4200-01-2","Osobisty przycisk napadowy, jako wisiorek lub zegarek, kolor czarny",254,"MTS"]
[null,"RF-DD1012-K4","Bezprzwodowa, dualna czujka ruchu PIR 12m LoNa",447,"MTS"]
[null,"RF-DD1012PI-K4","Bezprzwodowa, dualna czujka ruchu PIR PI 12m LoNa",447,"MTS"]

{"sheet":"SSWIN Akcesoria","index":9,"n_rows":153,"n_cols":7,"rows_kept":153,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,1,89,4],[101,1,101,4],[118,1,118,4],[129,1,129,4],[142,1,142,4],[75,1,75,4],[4,1,4,4],[18,1,18,4],[40,1,40,4],[52,1,52,4],[66,1,66,4]]}
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Sygnalizatory wewnętrzne"]
[null,"AS210N","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, sabotaż na oderwanie i otwarcie",69.55,"MTS",3,"C"]
[null,"AS210N-L","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny o zwiększonej mocy (112dB), sabotaż na oderwanie i otwarcie",87,"MTS"]
[null,"AB300","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, biały",124,"MTS"]
[null,"AB301","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, bursztynowy",124,"MTS"]
[null,"AB302","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, niebieski",124,"MTS"]
[null,"AB303","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, czerwony",124,"MTS"]
[null,"AS270","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, 1 tonowy",103.79,"MTS",2]
[null,"AS271","Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, 1 tonowy, optyka typu flash",167.99,"MTS",2]
[null,"AS272","Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny, 2 tonowy, miejsce na akumulator BS170",147.66,"MTS"]
[null,"AS273","Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, 2 tonowy, miejsce na akumulator BS170",151.80000000000001,"MTS",2]
[null,"AI672","Wskaźnik zadziałania czujki 2xLED",29.96,"MTS"]
[null,"AI673","Sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny, (2xLED/buzzer), 6-28V DC, 4mA",33.17,"MTS"]
[]
[null,"Sygnalizatory zewnętrzne"]
[null,"AS280","Sygnalizator akustyczny, wewnętrzny, metalowa obudowa, Grade 3",449,"MTO"]
[null,"AB300","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, biały",124,"MTS"]
[null,"AB301","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, bursztynowy",124,"MTS"]
[null,"AB302","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, niebieski",124,"MTS"]
[null,"AB303","Sygnalizator optyczny, IP65, 12V, czerwony",124,"MTS"]
[null,"AS510","Sygnalizator akustyczno - optyczny,  zewnętrzny z czerwonym kloszem (możliwość podłączenia akumulatora)",219.35,"MTS"]
[null,"AS505","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z bursztynowym kloszem (w komplecie akumulator)",321,"MTS"]
[null,"AS506","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z czerwonym kloszem (w komplecie akumulator)",321,"MTS",null,"C"]
[null,"AS507","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z niebieskim kloszem (w komplecie akumulator)",307,"MTS"]
[null,"AS508","Sygnalizator akust/optyczny,  zewnętrzny z bursztynowym kloszem i metalowym wzmocnieniem (w komplecie akumulator)",341,"MTS"]
[null,"AS525","Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z niebieskim kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)",269.64,"MTS"]
[null,"AS526","Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z czerwonym kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)",269.64,"MTO",null,"C"]
[null,"AS527","Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny z bursztynowym kloszem - podwójna optyka (w komplecie akumulator)",234,"MTS"]
[null,"AS610","Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu, klosz bursztynowy",468.66,"MTS",3,"S"]
[null,"AS630","Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu, klosz bursztynowy",661,"MTS"]
[null,"ASFD1","Moduł do AS610/630 wykrywający zapiankowanie głośnika",44.94,"MTS"]
[null,"AS700","Sygnalizator zewnętrzny, pokrywa z poliwęglanu, klosz bursztynowy, nowy wygląd, zwiększona wytrzymałosć, 112dB, zasilanie bateryjne, niski pobór pradu",499,"MTS",3]
[null,"AS620RF","Syrena bezprzewodowa -w komplecie z nadajnikiem i zestawem baterii",1328.94,"MTS"]
[null,"AS620RF-TR","Dodatkowy (zapasowy) nadajnik do syreny AS620RF",344.54,"MTO"]
[null,"AS620RF-BP","Dodatkowa (zapasowa) bateria do syreny AS620RF",103.79,"MTS"]
[]
[null,"Żelowe akumulatory bezobsługowe 12 V"]
[null,"BS121N","Akumulator bezobsługowy  1.2 Ah, 97x49x51 mm, zaciski konektorowe",49.22,"MTO"]
[null,"BS122N","Akumulator bezobsługowy  2.3 Ah, 178x34x60 mm, zaciski konektorowe",69.55,"MTO"]
[null,"BS123N","Akumulator bezobsługowy  3.2 Ah, 134x34x98 mm, zaciski konektorowe",95.23,"MTO"]
[null,"BS127N-A","Akumulator bezobsługowy  7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe",100,"MTO"]
[null,"BS129N","Akumulator bezobsługowy 26 Ah, 166x175x125 mm, zaciski śrubowe",322.07,"MTO"]
[null,"BS130N","Akumulator bezobsługowy 12 Ah, 151x98x94 mm, zaciski konektorowe",212.93,"MTO"]
[null,"BS131N","Akumulator bezobsługowy  18 Ah, 181x76x167 mm, zaciski śrubowe",253.59,"MTO"]
[null,"BS132N","Akumulator bezobsługowy  45 Ah, 166x196x169 mm, zaciski śrubowe",530.72,"MTO"]
[null,"BS133N","Akumulator bezobsługowy  65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe",931.97,"MTO"]
[null,"BS134N","Akumulator bezobsługowy  34 Ah, zaciski śrubowe",462,"MTO"]
[]
[null,"Zasilacze"]
[null,"PM811N-G2","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1A, miejsce na akumulator 7.2 Ah, EN50131 Grade 2",526.44000000000005,"MTS",2]
[null,"PM812N-G2","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1.5A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 2",608.83000000000004,"MTS",2]
[null,"PM811N-G3","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1A, miejsce na akumulator 7.2 Ah, EN50131 Grade 3",671.96,"MTS",3]
[null,"PM812N-G3","Zasilacz w obudowie metalowej 12V DC 1.5A, miejsce na akumulator 17 Ah, EN50131 Grade 3",770.4,"MTS",3]
[null,"PG822","Zasilacz 12V DC, 2A, obudowa metalowa, miejsce na 1 akumulator BS127",744.7,"MTS"]
[null,"PM841","Zasilacz 12V DC, 1A+0,5A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 7Ah",361,"MTS"]
[null,"PM842","Zasilacz 12V DC, 2A+0,5A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 7Ah",495,"MTS"]
[null,"PM844-A","Zasilacz 12V DC, 1A+4A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 17Ah",1009.01,"MTS"]
[null,"PM861","Zasilacz impulsowy 24VDC-1A",632.37,"MTS"]
[null,"PM862","Zasilacz impulsowy 24VDC-2A",844.23,"MTS"]
[null,"PM863","Zasilacz impulsowy 24VDC-3A",1007.94,"MTS"]
[null,"PM865","Zasilacz impulsowy 24VDC-5A",1422.03,"MTS"]
[]
[null,"Puszki instalacyjne"]
[null,"ES058W","5 zacisków śrubowych, styk sabotażowy, biała",4.28,"MTS"]
[null,"ES059W","8 zacisków śrubowych, styk sabotażowy, biała",6.3,"MTS"]
[null,"ES060W","24 zaciski typu kostka, styk sabotażowy, biała",33.17,"MTS"]
[null,"ES070W","6 zacisków śrubowych, sabotaż kontaktronowy, biała",44.94,"MTS"]
[null,"ES071W","14 zacisków śrubowych, sabotaż kontaktronowy, biała",62.06,"MTS"]
[null,"ES011","Puszka  9 zacisków +2 sabotażowe",49.22,"MTS"]
[null,"ES022","Puszka  20 zacisków +2 sabotażowe",54.57,"MTS"]
[]
[null,"Przewody - długość 100m, na szpuli"]
[null,"WC104W","Przewód, szpula 100m, ekran, 2*0.75 + 2*0.22",309.23,"MTS"]
[null,"WC106W","Przewód, szpula 100m, ekran, 2*0.75 + 4*0.22",368.08,"MTS"]
[null,"WC108W","Przewód, szpula 100m, ekran, 2*0.75 + 6*0.22",432.28,"MTS"]
[null,"WC112W","Przewód, szpula 100m, ekran, 2*0.75 + 10*0.22",597.05999999999995,"MTS"]
[null,"WS104W","Przewód, szpula 100m, ekran, 4*0.22, biały",187.25,"MTS"]
[null,"WS106W","Przewód, szpula 100m, ekran, 6*0.22, biały",240.75,"MTS"]
[null,"WS108W","Przewód, szpula 100m, ekran, 8*0.22, biały",420.51,"MTS"]
[null,"WS110W","Przewód, szpula 100m, ekran, 10*0.22, biały",377.71,"MTS"]
[null,"WS112W","Przewód, szpula 100m, ekran, 12*0.22, biały",484.71,"MTS"]
[null,"WS120W","Przewód, szpula 100m, ekran, 20*0.22, biały",784.31,"MTO"]
[null,"WCAT54","Przewód, szpula 305m, 4 x 2 x AWG 24/1, FTP cat 5",1649.94,"MTO"]
[null,"WRG59","Przewód wizyjny koncentryczny, szpula 100m",414.09000000000003,"MTO"]
[]
[null,"Elektromagnesy serii FE100 i akcesoria"]
[null,"FE110US","Elektromagnes 150kG, 12/24V DC,  bez czujnika, 166*38*22mm",417,"MTS"]
[null,"FE130MM","Elektromagnes 300kG, 12/24V DC, wpuszczany, z czujnikiem, 228*38*27mm",447,"MTO"]
[null,"FE130MS","Elektromagnes 300kG, 12/24V DC, obudowa aluminiowa, z czujnikiem, 250*47*26mm",526,"MTS"]
[null,"FE130MD","Elektromagnes 2*300kG, podwójny, 12/24V DC, z czujnikiem, 500*47*26mm",1111,"MTS"]
[null,"FE160MS","Elektromagnes 600kG, 12/24V DC, obudowa aluminiowa, z czujnikiem, 266*73*40 mm",675,"MTS"]
[null,"FE130GB","Zestaw do montażu na szybie dla serii 130",119,"MTS"]
[null,"FE110ZL","Zestaw uchwytów Z i L do serii FE110",149,"MTS"]
[null,"FE130ZL","Zestaw uchwytów Z i L do serii FE130",208,"MTS"]
[null,"FE160ZL","Zestaw uchwytów Z i L do serii FE160",268,"MTS"]
[null,"FE130L","Uchwyt L do serii FE130",149,"MTS"]
[null,"FE160L","Uchwyt L do serii FE160",169,"MTS"]
[null,"Elektromagnesy serii FE300 i akcesoria"]
[null,"FE321","Elektromagnes 300N, 12/24V DC, aluminiowa obudowa, bez czujnika, 268*50*25mm",714,"MTS"]
[null,"FE323-N","Elektromagnes 243N, 12/24V DC, MegaLed, przekaźnik",843,"MTS"]
[null,"FE323N-LB","Uchwyt L do 323N",169,"MTO"]
[null,"FE323N-ZB","Uchwyt Z do 323N",308,"MTO"]
[null,"FE390","Elektromagnes 15.000 N, 12/24V, czujnik zamknięcia i pozycji drzwi, wczesna detekcja wyważania",1750,"MTO"]
[null,"FE370","Elektromagnes 600N, 12/24V DC, aluminiowa obudowa, bez czujnika, 268*73*40mm",863,"MTS"]
[null,"FE371-N","Elektromagnes 540N, 12/24V DC, MegaLed, przekaźnik",972,"MTS"]
[null,"FE310","Elektromagnes 180N, 12/24V DC, stalowa obudowa, z czujnikiem, 162*32*23mm, przedni montaż",595,"MTS"]
[null,"FE31Z","Uchwyt L do urządzeń 180N",228,"MTS"]
[null,"FE32L","Uchwyt L do urządzeń 300N",169,"MTS"]
[null,"FE32Z","Uchwyt Z do urządzeń 300N",308,"MTS"]
[null,"FE32A","Uchwyt po montażu do powierzchni dla urządzeń 300N",308,"MTS"]
[null,"FE37L","Uchwyt L do urządzeń 600N",179,"MTS"]
[null,"FE37Z","Uchwyt Z do urządzeń 600N",347,"MTS"]
[null,"FE37A","Uchwyt po montażu do powierzchni dla urządzeń 600N",367,"MTO"]
[]
[null,"Przyciski wyjścia i przyciski wyjścia awaryjnego"]
[null,"ACA001","Przycisk wyjścia, NC/NO",113,"MTS"]
[null,"ACA000","Osłona przeciwdeszczowa czytnika/manipulatora, poliwęglan, 225 x 210 x 170 mm (transparentna)",337,"MTS"]
[null,"DMN700G","Przycisk wyjścia awaryjnego (typu \"Zbij szybkę\"), wymaga puszki DMN788GR i szybki DM711, zielony, IP24",70,"MTS"]
[null,"DM788GR","Puszka natynkowa do przycisku, zielona",22,"MTS"]
[null,"DM711","Szybka (z symbolem) (opakowanie 10 sztuk)",51,"MTS"]
[null,"DMN702G","Przycisk wyjścia awaryjnego (typu \"Zbij szybkę\")  zielony konwencjonalny, z zaciskami, podwójny styk, z kluczem testującym, szybką, z puszką",214,"MTS"]
[null,"DMN700B","Przycisk wyjścia awaryjnego (typu \"Zbij szybkę\"), wymaga puszki DMN788B i szybki DM711, niebieski",70,"MTS"]
[null,"DM788B","Puszka natynkowa do przycisku, niebieska",22,"MTS"]
[null,"DMN700GE","ROP zielony, zewnętrzny konwencjonalny, kompletny z szybka i puszką natynkową, IP67",621,"MTS"]
[]
[null,"Obudowy"]
[null,"ATS1640","Metalowa, pusta obudowa centrali / modułów - rozmiar MM+ (315 x 445 x 85 mm (W x H x D) )",413.02,"MTS"]
[null,"ATS1641","Metalowa, pusta obudowa centrali / modułów - rozmiar MM (315 x 388 x 85 mm (W x H x D) )",308.16000000000003,"MTS"]
[null,"ATS1642","Metalowa, pusta obudowa centrali / modułów - rozmiar LM (475 x 460 x 160 mm (W x H x D) )",707.27,"MTS"]
[null,"ATS1643","Metalowa obudowa do modułów (166 x 126 x 37 mm (W x H x D) )",287.83,"MTS"]
[null,"ATS1644","Plastikowa obudowa do modułów (124 x 87 x 34 mm (W x H x D) )",38.520000000000003,"MTS"]
[null,"ATS1647","Plastikowa obudowa duża do modułów (120 x 240 x 40 mm (W x H x D) )",42,"MTS"]
[null,"ATS1670","Transformator 230 VAC 50 Hz / 23.5 VAC 58 VA",364.87,"MTS"]
[null,"ATS1671","Transformator 230 VAC 50 Hz / 23.5 VAC 120 VA",576.73,"MTS"]
[null,"ATS1672","Transformator 230 VAC 50 Hz / 20.0 VAC 1.3 A",425,"MTO"]
[null,"ATS-MM-TK","Styki sabotażowe dla obudów MM oraz MM+",233,"MTS"]
[null,"ATS-METAL-STUDS","Metalowy kołek montażowy do mocowania urządzeń w obudowach metalowych + śruba (opakowanie 100 sztuk)",229,"MTO"]
[]
[null,"Pozostałe akcesoria"]
[null,"ATS1330","Dodatkowa listwa dystrybucji zasilania i magistrali",136.96,"MTS"]
[null,"ATS1840","Płytka rozdzielcza zasilania z bezpiecznikami",184.04,"MTS"]
[null,"ATS1340","Puszka połaczeniowa do drzwi z przekaźnikiem i zaciskami (dla kontroli dostępu ZAZ)",451.54,"MTS"]
[null,"ATS1660","Wymienne osłony na czytnik ATS1190 - zestaw 10 sztuk-białe",192.6,"MTO"]
[null,"ATS1664","Wymienne osłony na czytnik ATS1190 - zestaw 10 sztuk-czarne",192.6,"MTO"]
[null,"ATS1631","Wtyk z przewodami do złącz rozszerzeń modułów wejsć / wyjść ",39.590000000000003,"MTS"]
[null,"ATS1630","Przewód do programowania centrali ATS Master z portu RS232 (port serwisowego J18 centrali)",118.77,"MTS"]
[null,"ATS1632","Przewód połączeniowy PC-RS232 do interfejsu ATS1801 (5m) (ATS Master)",199.02,"MTS"]
[null,"ATS1633","Przewód połączeniowy PC-RS232 do interfejsu ATS1801 (15m) (ATS Master)",217,"MTS"]
[null,"ACA300N","Konwerter RS232/IP do integracji central FP z ATS8600",3155,"MTS"]

{"sheet":"SSWiN FlexZone","index":10,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,4],[28,1,28,4],[40,1,40,4]]}
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status","Klasa wg PN-EN 50131","Klasa wg Techom (PN-93/E-08390/14)"]
[null,"Zewnętrzny system ochrony obwodowej \"FlexZone\" (przewód sensorowy)"]
[null,"DF104","Centrala FlexZone-4 w obudowie metalowej. Obsługuje 4 strefy detekcji.",16506,"MTS"]
[null,"DF160","Centrala FlexZone-60 w obudowie metalowej. Obsługuje 60 stref detekcji.",23383,"MTO"]
[null,"DF955-C1","Karta sieciowa światłowodowa multi-mode (MMFO)  do sieci G2 Silver",4126,"MTO"]
[null,"DF955-C2","Karta sieciowa EIA-422 (miedź) do sieci G2 Silver.",4126,"MTO"]
[null,"DF955-C3","Karta sieciowa światłowodowa single-mode (SMFO)  do sieci G2 Silver",4126,"MTO"]
[null,"DF955-C4","Karta Ethernet 10/100BASE-TX /RJ45, PoE, do sieci G2 Silver",4126,"MTO"]
[null,"DF215","Przwód sensorowy FlexZone, rolka 150m",8711,"MTS"]
[null,"DF800","Zestaw do łączenia odcinków przewodu",550,"MTS"]
[null,"DF801","Terminator przewodu FlexZone",825,"MTS"]
[null,"DF860","Zaciski mocujące przewód (paczka 1000 sztuk)",734,"MTS"]
[null,"DF962","Moduł ze złączami do obejścia bramy przesuwnej",5043,"MTO"]
[null,"DF950-CM","Oprogramowanie do konfiguracji UCM (Universal Configuration Module).W komplecie przewód USB.",825,"MTS"]
[null,"DF501","Karta sieciowa Mini Network Interface Unit (USB /RS-422 & MMFO).Do montażu DIN.",5043,"MTO"]
[null,"DF502","Karta sieciowa Mini Network Interface Unit (USB /RS-422 & SMFO).Do montażu DIN.",5043,"MTO"]
[null,"DF955-SW","Oprogramowanie do zarządzania (Network Mamager).",7794,"MTO"]
[null,"DF400","Karta modułu UltraLink z 8wejściami/8 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.",7244,"MTO"]
[null,"DF432","Karta modułu UltraLink z 32 wyjściami przekaźnikowymi.Do montażu DIN.",8711,"MTO"]
[null,"DF205","Przewód do przedłużenia magistrali UltraLink, 58 cm",458,"MTO"]
[null,"DF648","Zasilacz do modułów I/O UltraLink do montażu DIN, 48 VDC, 40W, 85 – 264 VAC",963,"MTO"]
[null,"DF410","Bezprzewodowy moduł obejścia bramy, zasilany bateryjnie w szarej obudowie",4126,"MTO"]
[null,"DF420","Bezprzewodowy moduł obejścia bramy, zasilany solarnie, w szarej obudowie",4126,"MTO"]
[null,"DF955-C5","Odbiornik do modułów bezprzewodowych obejścia bramy",6877,"MTO"]
[]
[null,"Zewn. system ochrony obwodowej \"Flex\" (przewód sensorowy)"]
[null,"DF951","FlexPS-centrala 1-2 strefowa w obudowie zewnętrznej  NEMA 4 (IP66)",11964,"MTO"]
[null,"DF450","FlexPI-centrala 1 strefowa w obudowie plastikowej  (wewn)",7886,"MTO"]
[null,"DF851","Przewód sensorowy mikrofonowy – 300m (984 ft.)",10291,"MTS"]
[null,"DF950-CM","Oprogramowanie do konfiguracji centrali +dokumentacja na CD (eng) centralek  FlexPS/PI",825,"MTS"]
[null,"DF861","Obudowa do centrali FlexPS",884,"MTO"]
[null,"DF852","Przewód połączeniowy (nieczuły) 30m",868,"MTO"]
[null,"DF860","Zaciski mocujące przewód (paczka 1000 sztuk)",734,"MTS"]
[null,"DF863","Terminatory - zestaw (sk-9)",231,"MTS"]
[null,"DF868","Hermetyczna puszka połączeniowa do  łącenia przewodu Armour-FLEX i terminatorów DF828",1737,"MTO"]
[null,"DF962","Moduł ze złączami do obejścia bramy przesuwnej",5043,"MTO"]
[]
[null,"Akcesoria sieciowe do central Flex"]
[null,"DF955-C1","Karta sieciowa światłowodowa Multi-mode (MMFO) do central Flex",4126,"MTO"]
[null,"DF955-C2","Karta sieciowa przewodowa EIA-422 do central Flex",4126,"MTO"]
[null,"DF955-SW","Oprogramowanie na CD  do zarządzania i konfiguracji sieci central Flex",7794,"MTO"]
[null,"DF955-U","Jednostka centralna do sieci central Flex (SNIU) – bez zasilacza",16476,"MTO"]

{"sheet":"CCTV IP","index":11,"n_rows":629,"n_cols":5,"rows_kept":629,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,null,"SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ"]
[]
[null,1,"KOMPONENTY SYSTEMÓW TELEWIZJI CYFROWEJ IP"]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"LEGENDA"]
[]
[null,"SD - Standard Resulution (rozdzielczość standardowa, max wspierana przez kamerę VGA; 4CIF; D1)"]
[null,"HD - High Resulution (rozdzielczość megapikselowa, max wspierana przez kamerę 1,3; 2; 3 lub 5MPX)"]
[null,"AI - Auto Iris"]
[null,"BLC - kompensacja światła padającego z naprzeciwka (Back Light Compensation)"]
[null,"C,CS - typ gniazda obiektywu"]
[null,"DD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu Direct Drive"]
[null,"ES - elektroniczna migawka"]
[null,"IR - możliwość obserwacji w podczerwieni"]
[null,"IR LED - doświetlenie pola obserwacji w podczerwieni wbudowanymi diodami IR LED"]
[null,"P/T/Z - Pan/Tilt/Zoom"]
[null,"VD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu VideoDrive"]
[null,"XP4 (WDR) - Wide Dynamic Range: kamery XP4 dynamika do max 120dB"]
[null,"Analityka Obrazu"]
[null,"Algorytmy podstawowe (seria kamer 11, 53):"]
[null,"Detekcja Ruchu, Sabotaż kamery, Maski Prywatności, Przekroczenie linii;"]
[null,"Algorytmy zaawansowane dodatkowo posiadają (seria kamer 12, 54, 55):"]
[null,"Rozpoznawanie Twarzy, Wykrywanie Zdarzeń Audio, Detekcja Intruza, Wykrycie Utraty Ostrości, Wykrycie Zmiany Sceny, Obiekt pojawiający i znikający z obszaru, Liczenie osób"]
[]
[null,"MTS - towar dostęny w przeciągu tygodnia"]
[null,"MTO - towar dostępny do 8 tygodni"]
[]
[]
[null,"1.1","KAMERY IP (SD/HD), OBIEKTYWY I AKCESORIA"]
[]
[null,null,"Konfigurowalne parametry kodeka kamery:"]
[null,null,"- typ kodeka (H264, MPEG4)"]
[null,null,"- kodowanie przy użyciu trybu dual streaming"]
[null,null,"- typy strumieni – tylko wideo, lub wideo + audio"]
[null,null,"- rozdzielczość (zależna od typu zastosowanego przetwornika) od 640x480 do 2560x1920"]
[null,null,"- zajętość pasma transmisji, pozwalająca zdefiniować czy dynamicznie przydzielamy pasmo czy mamy na stałe przydzieloną szerokość pasma"]
[null,null,"- szybkość zapisu (frame rate) dla standardu PAL do 25fps"]
[null,null,"- adres mulicastowy, port RTSP"]
[null,null,"Wewnętrzny port dla kart SD/SDHC (do 32GB) do celów lokalnego nagrywania (z wyłączeniem wersji niskoprofilowej)"]
[null,null,"Możliwość zdalnego przeglądania obrazów bieżących/nagranych oraz pełnej konfiguracji kamery poprzez stronę WWW"]
[null,null,"Dodatkowe analogowe wyjście sygnału wideo"]
[null,null,"Programowalne wejście i wyjście typu I/O, audio oraz RS485"]
[null,null,"Możliwość ustawienia harmonogramów dla rejestracji zdarzeń w kamerze"]
[null,null,"Reakcja na alarm; wysłanie emaila na predefiniowane konto, aktywacja wyjścia kamery, rozpoczęcie nagrywania na pamięci wewnętrznej"]
[null,null,"Definiowalny czas opóźnienia aktywacji wyjścia przekaźnikowego od 5s do 10 min lub reakcja wyjścia mapująca wejście"]
[null,null,"Definiowalny czas pre i pos alarmu dla potrzeb nagrywania"]
[null,null,"Detekcja ruchu z możliwością zdefiniowania 396 stref oraz poziomu czułości"]
[null,null,"Maski prywatności pozwalające zamaskować fragmenty obrazu np. okna prywatnych posesji"]
[]
[]
[null,"1.1.1","KAMERY ZINTEGROWANE SZYBKOOBROTOWE P/T/Z IP"]
[]
[null,null,"Parametry kamer zintegrowanych serii TruVision  PTZ IP HD w wersji z zoom'em optycznym x20:"]
[null,null,"W standardzie analiza obrazu: tryb śledzenia obiektu, dynamiczna analiza ruchu"]
[null,null,"Definicja skalowalnych obszarów (ROI): Zmiana parametrów kompresji, nazwa, maski prywatności"]
[null,null,"Wbudowany zaawansowany koder H264 zgodny z  ONVIF / PSIA / CGI"]
[null,null,"Kamera dualna, CMOS 1/3\", zoom optyczny x20, cyfrowy do x16, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przekaźnikowe"]
[null,null,"Rozdzielczości:1080p (wersja 2MPX), 960p, 720p, 4CIF, CIF, QCIF, mechaniczny filtr IR"]
[null,null,"Szybkość obrotu 540°/s Pan/Preset , 400°/s Tilt/ Preset"]
[null,null,"Protokoły: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE"]
[null,null,"Obiektyw: 4.7mm (wide) do 94mm (tele); F1.6 - 3.5"]
[null,null,"Czułość: 0.05 Lux/ F1.6 (Kolor), 0.005 Lux/F1.6 (cz-b)"]
[null,null,"Elektroniczna migawka: od 1/25 do 1/100.000 sek"]
[null,null,"Temperatura pracy : -30°C do 65°C (dla modeli zewn.)"]
[null,null,"Funkcja Pan 360 st. Funkcja Tilt z Auto Flip automatycznie obracająca obraz o 180 stopni przy przejściu przez najniższy punkt trasy"]
[null,null,"Slot na kartę pamięci SDHC do 32GB"]
[null,null,"Pełna zgodność z rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi platformy Tru Vision"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVP-1102","Kamera PTZ TruVision™ 1.3 MPx (1280x960 @25 fps), 1/3'' CMOS, wewnętrzna IP54, wandaloodporna kopuła IK10, montaż sufitowy,  pełny tryb D/N, DWDR, 3D DNR, H.264, ONVIF/PSIA, Śledzenie obiektów, zoom optyczny 20X, złącze karty SDHC, 2-kierunkowe audio, PoE+/24Vac",6046,"MTO"]
[null,"TVP-1105","Kamera PTZ TruVision™ 2 MPx (1920x1080 @25 fps), 1/3'' CMOS, wewnętrzna IP54, wandaloodporna kopuła IK10, montaż sufitowy,  pełny tryb D/N, DWDR, 3D DNR, H.264, ONVIF/PSIA, Śledzenie obiektów, zoom optyczny 20X, złącze karty SDHC, 2-kierunkowe audio, PoE+/24Vac",8061,"MTO"]
[null,"TVP-1122","Kamera PTZ TruVision™ 2 MPx (1920x1080 @ 25 fps), 1/3'' CMOS, zewnętrzna IP66, pełny tryb D/N, DWDR, 3D DNR, H.264, ONVIF/PSIA, Śledzenie obiektów, zoom optyczny 30X, złącze karty SDHC, 2-kierunkowe audio, wbudowany promiennik IR o zasięgu do 150m, Hi-PoE+/24Vac",10330,"MTS"]
[null,"TVP-5101","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, wewnętrzna, kopułkowa, montaż scienny, sufitowy, w suficie podwieszanym, True D/N, DWDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 30m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 4X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE/12VDC,  analityka obrazu",1591,"MTS"]
[null,"TVP-5102","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, zewnętrzna IP66, montaż scienny, sufitowy, True D/N, DWDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 150m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 20X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, Hi-PoE/24VAC, analityka obrazu",5160,"MTS"]
[null,"TVP-5103","Kamera PTZ TruVision 3 MPX, zewnętrzna IP66, montaż scienny, sufitowy, w suficie podwieszanym, True D/N, WDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 50m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 20X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, PoE+/12VDC, zaawansowana analityka obrazu",5805,"MTS"]
[null,"TVP-5104","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, zewnętrzna IP67, wandaloodporna IK10, montaż scienny, sufitowy, Super Low Light, True D/N, WDR,  IR Cut, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 24X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, Hi-PoE/24VAC, zaawansowana analityka obrazu",8600,"MTS"]
[null,"TVP-5105","Kamera PTZ TruVision 2 MPX, zewnętrzna IP66, wandaloodporna IK10, montaż scienny, sufitowy, Super Low Light, True D/N, WDR,  IR Cut, promiennik IR o zasięgu do 200m, H265, H.264, ONVIF/PSIA, 36X zoom optyczny, gniazdo na kartę SDHC, Hi-PoE/24VAC, zaawansowana analityka obrazu",12040,"MTS"]
[]
[null,"1.1.1.1","Akcesoria montażowe do kamer zintegrowanych PTZ IP"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVP-WMB","Uchwyt ścienny do kamer TruVision PTZ",559,"MTS"]
[null,"TVP-WM-CM","Adapter kątowy (narożny) do wspornika  TVP-WMB",430,"MTS"]
[null,"TVP-WM-PM","Uchwyt na rurę do wspornika  TVP-WMB",430,"MTS"]
[null,"ATD-6814-PSU","Zasilacz 4A dla 24VAC do kamer serii Legend/Ultraview PTZ w wersji zewnętrznej",688,"MTS"]
[null,"TVP-CBB","Puszka montażowa do kamer TruVision PTZ TVP-5103",146,"MTS"]
[null,"TVP-CCBWM","Uchwyt ścienny z adapterem do kamer TruVision PTZ TVP-5103",258,"MTS"]
[null,"TVP-CFM","Uchwyt do montażu w suficie podwieszanym do kamer TruVision PTZ TVP-5103",163,"MTS"]
[null,"TVP-CWM","Uchwyt ścienny wewnętrzny do kamer TruVision PTZ TVP-5101",181,"MTS"]
[null,"TVP-CB1","Pierścień montażowy TruVision do kamery PTZ TVP-5103 (używać z TVD-SNB, TVD-PPB, TVD-CBW, TVD-M2-WM)",86,"MTO"]
[null,"UVP-SN100","Uchwyt typu łabędzia szyja do kamer PTZ TVP1104/1122/5102/5104/5105, wyprowadzenie do kabli, rura o średnicy 32 mm",1346,"MTO"]
[null,"UVP-C30","Uchwyt sufitowy 30 cm do kamer PTZ TVP1104/1122/5102/5104/5105, wyprowadzenie do kabli, rura o średnicy 32 mm",691,"MTS"]
[null,"UVP-C60","Uchwyt sufitowy 60 cm do kamer PTZ TVP1104/1122/5102/5104/5105, wyprowadzenie do kabli, rura o średnicy 32 mm",753,"MTO"]
[null,"UVP-C180","Regulowany uchwyt sufitowy od 100 do 180 cm do kamer PTZ TVP1104/1122/5102/5104/5105, wyprowadzenie do kabli, rura o średnicy 32 mm",1453,"MTS"]
[null,"TVP-SAM","Ramię obrotowe do kamer TVP1104/1122/5102/5104/5105",3207,"MTO"]
[]
[null,"1.1.1.2","Zapasowe kopuły do kamer zintegrowanych PTZ IP"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"UVB-2206","Kopuła przeźroczyysta 6\"  do kamer  PTZ; TVP-1101,TVP-1104, TVP-1107, TVP-2101, TVP-2104, TVP-2401, TVP-2402",84,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.2","Kamery TruVision™ IP w obudowie standardowej"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVC-5401","Kamera standardowa TruVision IP, H.265/H.264, 2.0MPx, technologia Super Low Light, WDR, pełny tryb D/N, automatyczna korekcja ostrości (Back Focus), audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC / 24VAC",3268,"MTS"]
[null,"TVC-5402","Kamera standardowaTruVision IP, H.265/H.264, 3.0MPx, WDR, pełny tryb D/N, automatyczna korekcja ostrości (Back Focus), audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC / 24VAC",2778,"MTS"]
[null,"TVC-5403","Kamera standardowa TruVision IP, H.265/H.264, 5.0MPx, DWDR, pełny tryb D/N,  automatyczna korekcja ostrości (Back Focus), audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe,  BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC / 24VAC",3044,"MTO"]
[]
[null,"1.1.2.1","Obiektywy do kamer megapikselowych (HD) 1.3MPX-5MPX"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"YV2.8x2.8SA-SA2L","Obiektyw do kamer 3Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.2, Auto Iris DC",602,"MTS"]
[null,"YV2.8x2.8SR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 3 Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.3, Auto Iris DC",1101,"MTO"]
[null,"YV10x5HR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 1.3 Mpx 1/3\" 5-50mm F1.6, Auto Iris DC, IR",886,"MTO"]
[null,"DV3.4X3.8SA-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 3.8-13 mm, D/N, Auto Iris DC, F1.4-F360",839,"MTO"]
[null,"DV3.8x4SR4A-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 4- 15.2mm, D/N, Auto Iris DC, F1.5-F360",1426,"MTO"]
[null,"DV10X8SR4A-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 8-80 mm, D/N, Auto Iris DC, F1.6-F360",2383,"MTO"]
[null,"TVL-002","Obiektyw TruVision 3 MPX, 5 - 50mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.7,  format obrazu 1/2.7\", automatyczne sterowanie przesłony (Auto-iris), dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości do 3 MPX (nie dla kamer standardowych serii TruVision z technologią Super Low Light)",1264,"MTO"]
[null,"TVL-003","Obiektyw TruVision 8 MPX, 3.8 - 16mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.5, dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości 4 MPX do 8MPx oraz z technologią Super Low Light",1393,"MTO"]
[null,"TVL-004","Obiektyw TruVision 8 MPX, 11 - 40mm zmiennoogniskowy, typu CS, F1.5, dedykowany do współpracy z promiennikami IR, przeznaczony dla kamer standardowych o rozdzielczości do 8MPx oraz z technologią Super Low Light",2081,"MTO"]
[null,"TVL-005","Obiektyw TruVision 1.3 - 3MPX, zmiennoogniskowy 2,7 - 12 mm, F1.2, typu CS, format obrazu 1/2.7, automatyczna przysłona, dedykowany do współpracy z promiennikami IR.",869,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.2.2","Uchwyty do kamer standardowych IP z rodziny TruVision™"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVC-OH2-H","Obudowa zewnętrzna, odchylana pokrywa,długość 445mm-maks.długość kamery 300mm,uchwyt ścienny,grzałka 24Vac,IP67",817,"MTS"]
[null,"TVC-OH3-HT","Obudowa zewnętrzna kamery TruVision z oświetlaczami podczerwieni i grzejnikiem, klasa IK10 i IP67",2236,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.3","Kamery TruVision™ IP w obudowach zewnętrznych tubowych metalowych z IR LED i obiektywem stałoogniskowym"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-5501","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, H.265/H.264, 3MPX,obiektyw 4mm @ F2.0, technologia Low-Light, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, IP67, PoE / 12VDC",860,"MTS"]
[null,"TVB-5502","Kamera tubowa TruVision IP, zewnętrzna, H.265/H.264, 8MPX/4K,obiektyw 4mm @ F2.0, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, IP67, PoE / 12VDC",1333,"MTS"]
[null,"TVB-5601","Kamera tubowa TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 4mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",628,"MTS"]
[null,"TVB-5602","Kamera tubowa TruVision 4MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 4mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",697,"MTS"]
[null,"TVB-5603","Kamera tubowa TruVision 8MPx/4K, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 4mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",1049,"MTS"]
[]
[null,"1.1.4","Kamery TruVision™ IP w obudowach zewnętrznych tubowych metalowych z IR LED i obiektywem zmiennoogniskowym"]
[]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-5401","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 2.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light,  WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66",4463,"MTS"]
[null,"TVB-5402","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 2.0MPx, obiektyw 8 - 32mm motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light,  WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 80m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66",4773,"MTS"]
[null,"TVB-5403","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 3.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66 ",3818,"MTS"]
[null,"TVB-5404","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 3.0MPx, obiektyw 8 - 32mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 80m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66 ",4618,"MTS"]
[null,"TVB-5405","Kamera tubowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 5.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, wej./ wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-af) / 12VDC, grzałka, IP66",4696,"MTS"]
[null,"TVB-5604","Kamera tubowa TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny tryb D/N, WDR, 50m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE+ (802.3-at)/12VDC, IP67, IK10",1479,"MTS"]
[null,"TVB-5605","Kamera tubowa TruVision 4MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny tryb D/N, WDR, 50m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE+ (802.3-at)/12VDC, IP67, IK10",1643,"MTS"]
[null,"TVB-5606","Kamera tubowa TruVision 8MPx/4K, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny tryb D/N, WDR, 50m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE+ (802.3-at)/12VDC, IP67, IK10",2064,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.1.5","Kamery TruVision™ IP w obudowie zewnętrznej kopułowej z IR LED i obiektywem stałoogniskowym"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-5501","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, H.265/H.264, 3MPX, 2.8mm, technologia Low-Light, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP67,IK10, PoE / 12VDC, BNC",903,"MTS"]
[null,"TVD-5502","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnętrzna, H.265/H.264, 8MPX/4K, 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe, obsługa kart MICRO SD/SDHC/SDXC, IP67,IK10, PoE / 12VDC, BNC",1333,"MTS"]
[null,"TVD-5601","Kamera kopułowa TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10",628,"MTS"]
[null,"TVD-5602","Kamera kopułowa TruVision 4MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10",697,"MTS"]
[null,"TVD-5603","Kamera kopułowa TruVision 8MPx/4K, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10",1049,"MTS"]
[]
[]
[]
[null,"1.1.6","Kamery TruVision™ IP w obudowach kopułowych z IR LED i obiektywem zmiennoogniskowym"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-5401","Kamera kopułowa TruVision IP, wewnętrzna, H.265/H.264, 2.0 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, IK10",3784,"MTS"]
[null,"TVD-5402","Kamera kopułowa TruVision IP, wewnętrzna, H.265/H.264, 3.0 MPx , obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, IK10",3268,"MTS"]
[null,"TVD-5403","Kamera kopułowa TruVision IP, wewnętrzna, H.265/H.264, 5.0 MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, DWDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, IK10",4008,"MTO"]
[null,"TVD-5404","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 2.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4678,"MTS"]
[null,"TVD-5405","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, 2.0MPx, obiektyw 8 - 32mm  motor-zoom + auto-focus, technologia Super Low Light, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4945,"MTO"]
[null,"TVD-5406","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 3.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4266,"MTS"]
[null,"TVD-5407","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 3.0MPx, obiektyw 8 - 32mm  motor-zoom + auto-focus, WDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 50m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4592,"MTO"]
[null,"TVD-5408","Kamera kopułowa TruVision IP, zewnątrzna, H.265/H.264, 5.0MPx, obiektyw 2.8 - 12mm motor-zoom + auto-focus, DWDR, pełny tryb D/N, podświetlenie IR 30m, audio, 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, BNC, obsługa kart micro SD/SHDC, analityka obrazu, POE (802.3-at) / 12VDC, grzałka, IP66, IK10",4653,"MTO"]
[null,"TVD-5604","Kamera kopułowa TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10",1496,"MTS"]
[null,"TVD-5605","Kamera kopułowa TruVision 4MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, Audio, analityka obrazu, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10",1643,"MTS"]
[null,"TVD-5606","Kamera kopułowa TruVision 8MPx/4K, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, wejścia/wyjścia, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10",2064,"MTS"]
[]
[null,"1.1.7.1","Uchwyty do kamer kopułowych IP z rodziny TruVision™"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-CB3","Pierścień montażowy do kamer wewnętrznych analogowych TruVision, TruVision IP oraz UltraView IP",71,"MTS"]
[null,"TVD-CB5A","Pierścień montażowy do kamer TruVision IP w obudowie zewnętrznej wzmocnionej",97,"MTS"]
[null,"TVD-CB6","Pierścień montażowy (135 mm/5 in.) dla zmotoryzowanych kamer turret serii S6. Do montażu w połączeniu z TVD-SNB, TVD-PPB, TVD-CBW.",103,"MTS"]
[null,"TVD-CB7","Pierścień montażowy (155 mm/6 in.) dla zmotoryzowanych kamer kopułkowych serii S6. Do montażu w połączeniu z TTVD-SNB, TVD-PPB, TVD-CBW.",103,"MTS"]
[null,"TVD-CBW","Uchwyt ścienny TruVision kompatybilny z pierścieniem montażowym TVD-CB2, TVD-CB3, TVD-CB5A, TVD-CB6, TVD-CB7",176,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-AD","Płyta montazowa TruVision LWB do puszki TVD-SNB-BB",86,"MTO"]
[null,"TVD-M-PMA","Adapter do montażu na słupie, zgodny z TVD-SNB",151,"MTS"]
[null,"TVD-PPB","Uchwyt sufitowy (wys. 54 cm) do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5, TVD-CB3 lub TVD-CB2",177,"MTS"]
[null,"TVD-SNB","Uchwyt typu \"łabędzia szyja\" do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5, TVD-CB3 lub TVD-CB2",155,"MTS"]
[null,"TVD-M2-PNDT","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (podkładka dystansowa) (56cm)",267,"MTO"]
[null,"TVD-M2-WM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej ścienny",111,"MTS"]
[null,"TVD-M2-FM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (do sufitu podwieszanego)",74,"MTS"]
[null,"TVD-M-CMA","Adapter narożny TruVision do TVD-SNB (lub kamer tubowych TVC-IP)",86,"MTO"]
[null,"TVD-VFM2","Uchwyt wewnętrzny do kamer kopułowych TVD-5604,5605,5606 (do sufitu podwieszanego)",241,"MTO"]
[null,"DR-RWM-AD","Adapter montażowy do kamer kopułowych TruVision Dome (zgodny z DR-RWM, TVD-M2-WM)",34,"MTS"]
[null,"TVD-SNB-BB","Puszka montażowa do uchwytu TruVision TVD-SNB",267,"MTS"]
[null,"TVD-BB1","Puszka montażowa do kamer kopułowych TruVision (zgodna z TVD-11/31)",86,"MTS"]
[null,"TVD-BB3","Puszka monitażowa prosta do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",86,"MTS"]
[null,"TVD-BB3A","Puszka monitażowa ukośna do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",86,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-1","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z kamerami niskoprofilowymi Analog/ IP oraz kamerami analogowymi HD-TVI, oraz serią TVD-11/31)",86,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-2","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z seriami: TVD-6/7, TVD-22/42, TVD-24/44, TVD-11/31, TVD-12/32)",86,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-S","Osłona przeciwdeszczowa do uchwytu TruVision  TVD-LWB",56,"MTS"]
[null,"TVD-VFM","Adapter montażowy do sufitów podwieszanych dla kamer kopułowych TruVision",95,"MTS"]
[null,"TVB-2G-AD","Adapter montażowy do uchwytu LWB dla kamer tubowych stałoogniskowych serii TVB",65,"MTO"]
[null,"TVB-BB1","Puszka montażowa do kamer tubowych stałoogniskowych serii TVB",56,"MTS"]
[null,"TVB-CM","Adapter narożny TruVision do kamer tubowych zmiennoogniskowych serii S6",490,"MTO"]
[null,"TVB-PM","Adapter słupowy TruVision do kamer tubowych zmiennoogniskowych serii S6",430,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.1.8","Kamery TruVision™ IP w niskoprofilowej zewnętrznej wandaloodpornej obudowie kopułowej"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVW-5601","Kamera niskoprofilowa 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2mm, pełny tryb D/N, WDR, 10m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, Mikrofon, Audio, wejścia/wyjścia, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8, szara",912,"MTS"]
[null,"TVW-5602","Kamera niskoprofilowa 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 10m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, Mikrofon, Audio, wejścia/wyjścia, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8, szara",912,"MTS"]
[null,"TVW-5603","Kamera niskoprofilowa 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 10m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, Mikrofon, Audio, wejścia/wyjścia, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8, biała",912,"MTS"]
[null,"TVW-5604","Kamera niskoprofilowa 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 10m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, Mikrofon, Audio, wejścia/wyjścia, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8, czarna",912,"MTS"]
[null,"TVW-5605","Kamera niskoprofilowa 4MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 10m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, Mikrofon, Audio, wejścia/wyjścia, PoE (802.3-af)/12VDC, IP66, IK8, szara",1032,"MTS"]
[]
[null,"1.1.9.1","Uchwyty do kamer niskoprofilowych IP z rodziny TruVision™"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-CB2","Pierścień montażowy do kamer TruVision IP w obudowach kopułowych niskoprofilowych,",89,"MTS"]
[null,"TVW-DVM","Uchwyt dwukierunkowy do kamer niskoprofilowych TruVision",275,"MTO"]
[null,"TVW-AWB-1","Puszka montażowa zewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",172,"MTS"]
[null,"TVW-AWB-2","Puszka montażowa wewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",103,"MTS"]
[null,"TVW-2G-AD","Adapter montażowy uchwytu dwukierunkowego do kamer niskoprofilowych TruVision",60,"MTO"]
[null,"TVW-BB1","Puszka montażowa do kamer niskoprofilowych TruVision serii 6",120,"MTS"]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.1.10","Kamery TruVision™ IP kopułowe (typu Turret)"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVT-5501","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 3 MPx, zewnętrzna, H.265/H.264, obiektyw 4mm, technologia Low-Light, pełtny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",860,"MTS"]
[null,"TVT-5502","Kamera kopułowa (turret) TruVision, 8 MPx/4K, zewnętrzna, H.265/H.264, obiektyw 4mm,pełtny tryb D/N, WDR, podświetlenie IR 30m, analityka obrazu, Micro SD/SDHC/SDXC Slot, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67",1376,"MTS"]
[null,"TVT-5601","Kamera kopułowa (turret) TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, szara",697,"MTS"]
[null,"TVT-5602","Kamera kopułowa (turret) TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, biała",697,"MTS"]
[null,"TVT-5603","Kamera kopułowa (turret) TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, czarna",697,"MTS"]
[null,"TVT-5604","Kamera kopułowa (turret) TruVision 4MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, szara",757,"MTS"]
[null,"TVT-5605","Kamera kopułowa (turret) TruVision 4MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, biała",757,"MTS"]
[null,"TVT-5606","Kamera kopułowa (turret) TruVision 4MPx, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, czarna",757,"MTS"]
[null,"TVT-5607","Kamera kopułowa (turret) TruVision 8MPx/4K, H.265/H.264, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, obsługa micro SD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, szara",1049,"MTS"]
[null,"TVT-5608","Kamera kopułowa (turret) TruVision 2MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, Alarmy, obsługa microSD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, szara",1410,"MTS"]
[null,"TVT-5609","Kamera kopułowa (turret) TruVision 4MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, Alarmy, obsługa microSD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, szara",1522,"MTS"]
[null,"TVT-5610","Kamera kopułowa (turret) TruVision 4MPx, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, Alarmy, obsługa microSD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, biała",1522,"MTS"]
[null,"TVT-5611","Kamera kopułowa (turret) TruVision 8MPx/4K, H.265/H.264, obiektyw 2.8~12mm motor-zoom, pełny D/N, WDR, 30m IR, analityka obrazu, Audio, Alarmy, obsługa microSD/SDHC/SDXC, PoE (802.3-af)/12VDC, IP67, IK10, szara",2030,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.1.11","Kamery TruVision™ IP \"FishEye\" o kącie widzenia 360°"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVF-5201","Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 6.0 MPx, WDR, 1.29mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 15m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE+ (803.at) /12VDC",3234,"MTS"]
[null,"TVF-5202","Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 12.0 MPx, WDR, 1.29mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 15m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, POE+ (803.at) /12VDC",4549,"MTO"]
[null,"TVF-5203","Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 6.0MPx, DWDR, 1.29mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 15m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, IP67, IK10, PoE + (802.3-at) /12VDC",3492,"MTS"]
[null,"TVF-5204","Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 12.0MPxL, DWDR, 1.29mm \"rybie oko\", pełny tryb D/N, 15m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze SD/SDHC, IP67, IK10, PoE + (802.3-at) /12VDC",4962,"MTO"]
[]
[null,"1.1.11.1","Akcesoria montażowe do kamer  IP o kącie widzenia 360°"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVF-BBM","Pierścień montażowy TruVision™ 360° sufitowy, wbudowany przepust kablowy, wykonanie metalowe, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych",71,"MTS"]
[null,"TVF-WBM","Pierścień montażowy TruVision™ 360° naścienny, wbudowany przepust kablowy, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych",71,"MTO"]
[null,"TVF-CBM","Pierścień montażowy TruVision™ 360° do sufitów podwieszanych (zgodny z uchwytami TVD-PPB oraz TVD-SNB)",71,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.1.12","Kamery TruVision™ IP w obudowach dyskretnych"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVA-1101","Kamera dyskretna TruVision (moduł kamery), 1.3MPx, PAL, WDR, pełny tryb D/N, pojedyncze złącze obiektywu, audio, alarm, złącze SD/SDHC, Analityka obrazu, PoE (803.af) /12VDC",1281,"MTS"]
[null,"TVL-0101","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, pinhole, 3.7mm@ F2.3, przewód 2m",452,"MTS"]
[null,"TVL-0102","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 3.7mm@ F2.3, przewód 2m",452,"MTS"]
[null,"TVL-0103","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, cylinder, 4mm@ F2.3, przewód 2m",452,"MTO"]
[null,"TVL-0104","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, pinhole, 3.7mm@ F2.3, przewód 8m",516,"MTS"]
[null,"TVL-0105","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 3.7mm@ F2.3, przewód 8m",516,"MTS"]
[null,"TVL-0106","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, cylinder, 4mm@ F2.3, przewód 8m",516,"MTO"]
[null,"TVL-0107","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 2.0mm, przewód  2m",516,"MTO"]
[null,"TVL-0108","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, Cylinder, 2.0mm, przewód 2m",516,"MTO"]
[null,"TVL-0109","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, typ \"L\", 2.0mm, przewód  8m",559,"MTO"]
[null,"TVL-0110","Kamera dyskretna TruVision (moduł obiektywu), 1.3MPx, Cylinder, 2.0mm, przewód 8m",559,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.1.13","Kamery TruVision™ IP WIFI"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-8101","Kamera TruVision 1080p NTSC/PAL, WIFI, zewnętrzna tubowa, szara, pełny tryb D/N, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, 20m IR, 4mm, PoE/12VDC ",1161,"MTS"]
[null,"TVQ-8101","Kamera TruVision 1080p, NTSC/PAL, WIFI, wewnętrzna typu desktop, biała, pełny tryb D/N, H.264, PSIA/ONVIF/CGI, Audio, 10m IR, 2.0mm @F2.0, PoE/12VDC ",1053,"MTS"]
[]
[null,"1.1.14","Kamery termowizyjne TruVision™ IP"]
[null,null,"Kompresja H.265"]
[null,null,"Niechłodzony czujnik termiczny"]
[null,null,"Duży zasięg detekcji obiektów"]
[null,null,"Klasa środowiskowa IP66 do instalacji zewnętrznej"]
[null,null,"50 fps"]
[null,null,"Wbudowana analityka do ochrony obwodowej"]
[null,null,"Wyjście video: 2x IP + 1 analogowe"]
[null,null,"Zasilanie PoE"]
[null,null,"Obsługa kart SD"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-5701","Kamera termowizyjna TruVision tubowa, 384x288, obiektyw stałoogniskowy 15mm, H265, True WDR, Audio, Alarm, złącze SD/SDHC, analityka obrazu, POE (803.af) /12VDC/24VAC",15910,"MTS"]
[null,"TVB-5702","Kamera termowizyjna TruVision tubowa, 384x288, obiektyw stałoogniskowy 35mm, H265,True WDR, Audio, Alarm, złącze SD/SDHC, analityka obrazu, POE (803.af) /12VDC/24VAC",21500,"MTO"]
[null,"TVB-5706","Kamera termowizyjna TruVision tubowa, 640x512, obiektyw stałoogniskowy 15mm, H265,True WDR, Audio, Alarm, złącze SD/SDHC, zaawansowana analityka obrazu oraz detekcja pożaru, POE (803.af) /12VDC/24VAC",29240,"MTO"]
[null,"TVB-5707","Kamera termowizyjna TruVision tubowa, 640x512, obiektyw stałoogniskowy 25mm, H265,True WDR, Audio, Alarm, złącze SD/SDHC, zaawansowana analityka obrazu oraz detekcja pożaru, POE (803.af) /12VDC/24VAC",29240,"MTO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.1.15","Kamery ANPR TruVision™ IP"]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-5412","Kamera ANPR TruVision tubowa, 2.8-12mm, H.264, 1080P, Super Low Light,  WDR, true D/N, 50m IR,  Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Inteligencja, POE+ (802.3-at) /12VDC, IP66",4128,"MTO"]
[null,"TVB-5413","Kamera ANPR TruVision tubowa, 8-32mm, H.264, 1080P, Super Low Light,  WDR, true D/N, 80m IR,  Audio, Alarm, BNC, micro SD/SHDC slot, Inteligencja, POE+ (802.3-at) /12VDC, IP66",4558,"MTO"]
[]
[]
[]
[null,"1.1.16","Kamery w obudowach nierdzewnych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-5801","Kamera tubowa TruVision 2MPX, obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw Super Low Light IP VF, 3.8-16mm, True D/N, WDR, H.265, 50M IR, gniazdo na kartę SD/SDHC/SDXC, 24 VAC, IP67",9976,"MTO"]
[null,"TVB-5802","Kamera tubowa TruVision 2MPX, obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw Super Low Light IP VF, 11-40mm, True D/N, WDR, H.265, 100M IR,  gniazdo na kartę SD/SDHC/SDXC, 24 VAC, IP67",10535,"MTO"]
[null,"TVD-5801","Kamera kopułowa TruVision 2MPX, obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw Super Low Light IP VF, 2.8-12mm, True D/N, WDR, H.265, 30M IR, gniazdo na kartę SD/SDHC/SDXC, PoE(802.3at) lub 12VDC /24 VAC, IP67",8591,"MTO"]
[null,"TVP-5201","Kamera kopułowa PTZ TruVision 2MPX, obudowa ze stali nierdzewnej, obiektyw Super Low Light, montaż ścienny lub wiszący, True D/N, WDR,  IR Cut, H.264, ONVIF/PSIA, 23X zoom optyczny, gniazdo na kartę SD/SDHC/SDXC, HI-PoE/24VAC IP67, IK10",15480,"MTO"]
[]
[null,"1.1.16.1","Akcesoria montażowe do kamer w obudowach nierdzewnych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-WBS","Ścienny uchwyt monatażowy ze stali nierdzewnej do kamer TVB-5801, 5802",1032,"MTO"]
[null,"TVP-WBS","Ścienny uchwyt monatażowy ze stali nierdzewnej do kamery PTZ TVP-5201",1290,"MTO"]
[null,"TVP-PAS","Wiszący uchwyt monatażowy ze stali nierdzewnej do kamery PTZ TVP-5201",1247,"MTO"]
[null,"TVD-WBS","Ścienny uchwyt monatażowy ze stali nierdzewnej do kamery kopułowej TVD-5801",2236,"MTO"]
[null,"TVJ-JBS","Puszka rozgałeźna ze stali nierdzewnej",1290,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.2","REJESTRATORY CYFROWE ZGODNE Z TruVision Navigator™i AKCESORIA"]
[]
[null,"1.2.2","Sieciowe Rejestratory IP z serii TVN11"]
[null,null,"Możliwość zapisu obrazów w rozdzielczości SD i HD"]
[null,null,"Obsługa do 4/8/16 strumieni IP wideo; wydajność 40/80/160Mbps dla strumieni przychodzących"]
[null,null,"Dowolny przydział pasma do kanału wideo ograniczony wydajnością rejestratora"]
[null,null,"Dyski w zależności do modelu od 1TB do 6TB"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer IP  produkcji UTC i innych producentów"]
[null,null,"Wsparcie funkcji „dual streaming” dla kamer IP"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer megapixelowych"]
[null,null,"Wsparcie dla standardu PSIA/ONVIF"]
[null,null,"Wspierane rozdzielczości zależne od kompatybilnych kamer od 640x480 (VGA) do 4K (8MPX)"]
[null,null,"Zapis w trybie ciągłym lub zdarzeń z kamer IP sterowany poprzez detekcję ruchu w kamerze lub wejścia alarmowe rejestratora "]
[null,null,"Obraz wideo zapisany w formacie zależnym od źródła (MJPEG, H.264, H.265)"]
[null,null,"Wersje z  wbudowanymi gniazdami Ethernet do podłączania kamer-do 8 gniazd do bezpośredniego przyłączenia kamer"]
[null,null,"4 wejścia alarmowe, 1 wyjście alarmowe"]
[null,null,"2 Interfejsy USB "]
[null,null,"Złącza do podłączenia 2 niezależnych monitorów HDMI/VGA"]
[null,null,"Wejście/wyjście audio (mozliwość podłączenia głośników i mikrofonu)"]
[null,null,"Standardowa wielkość umożliwiająca montaż w szafie rakowej 19” (dla wersji 8/16 kanałowej) "]
[null,null,"Współpraca z aplikacją TRuVision Navigator (od wersji 8.0) oraz TVRmobile Software na Android i iPhone"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-1104c-1T","TruVision NVR 11, 4 kanły IP, pasmo wejściowe 40 Mbps, 1TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1U",1732,"MTS"]
[null,"TVN-1104c-2T","TruVision NVR 11, 4 kanały IP, pasmo wejściowe 40 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1U",2071,"MTS"]
[null,"TVN-1104cS-1T","TruVision NVR 11, 4 kanały IP, 4 gniazda PoE, pasmo wejściowe 40 Mbps, 1TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1U",2259,"MTS"]
[null,"TVN-1104cS-2T","TruVision NVR 11, 4 kanały IP, 4 gniazda PoE, pasmo wejściowe 40 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1U",2597,"MTS"]
[null,"TVN-1108-2T","TruVision NVR 11, 8 kanałów IP, pasmo wejściowe 80 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",2635,"MTS"]
[null,"TVN-1108-4T","TruVision NVR 11, 8 kanałów IP, pasmo wejściowe 80 Mbps, 4TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",3953,"MTS"]
[null,"TVN-1108S-2T","TruVision NVR 11, 8 kanałów, 8 gniazd PoE, pasmo wejściowe 80 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",3577,"MTS"]
[null,"TVN-1108S-4T","TruVision NVR 11, 8 kanałów, 8 gniazd PoE, pasmo wejściowe 80 Mbps, 4TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",4894,"MTS"]
[null,"TVN-1116-2T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, pasmo wejściowe 160 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",2924,"MTS"]
[null,"TVN-1116-4T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, pasmo wejściowe 160 Mbps, 4TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",4214,"MTO"]
[null,"TVN-1116-6T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, pasmo wejściowe 160 Mbps, 6TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",5496,"MTO"]
[null,"TVN-1116S-2T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, 16 gniazd PoE,  pasmo wejściowe 160 Mbps, 2TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",3870,"MTS"]
[null,"TVN-1116S-4T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, 16 gniazd PoE,  pasmo wejściowe 160 Mbps, 4TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",5160,"MTO"]
[null,"TVN-1116S-6T","TruVision NVR 11, 16 kanałów, 16 gniazd PoE,  pasmo wejściowe 160 Mbps, 6TB HDD, H.265/H.264, HDMI/VGA, obudowa 1,5U",6438,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.2.3","Sieciowe Rejestratory IP z serii TVN22/TVN22P H.265"]
[null,null,"Możliwość zapisu obrazów w czsie rzeczywistym w rozdzielczościach SD i HD"]
[null,null,"Obsługa do 8/16/32/64 strumieni IP wideo; wydajność 80/160/256/320 Mbps dla strumieni przychodzących"]
[null,null,"Dyski do 24TB (TVN 22/TVN 22S) oraz do 48TB (TVN 22P) "]
[null,null,"Obsługa RAID 0,1,5,6,10"]
[null,null,"Wsparcie funkcji „dual streaming” dla kamer IP"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer megapixelowychdo 8Mpx (4K)"]
[null,null,"Wsparcie dla standardu PSIA/ONVIF"]
[null,null,"Dwa niezalezne interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet"]
[null,null,"Zapis w trybie ciągłym lub zdarzeń z kamer IP sterowany poprzez detekcję ruchu w kamerze lub wejścia alarmowe rejestratora "]
[null,null,"Modele z PoE: TVN 22S (8 lub 16 portów PoE+  max. 30W dla portu) "]
[null,null,"8/16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe"]
[null,null,"Złącza do podłączenia 3 niezależnych monitorów HDMI/VGA/BNC"]
[null,null,"Wejście/wyjście audio (mozliwość podłączenia głośników i mikrofonu)"]
[null,null,"Współpraca z pulpitem KTD-405U i TVK-800"]
[null,null,"Standardowa wielkość umożliwiająca montaż w szafie rakowej (19”- 2U)"]
[null,null,"Współpraca z aplikacją truVision Navigator 6.0 SP1 lub nowszą oraz TVRmobile Software na Android i iPhone"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-2208-2T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",4687,"MTO"]
[null,"TVN-2208-4T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",5547,"MTO"]
[null,"TVN-2208-8T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",7267,"MTO"]
[null,"TVN-2208-12T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",8987,"MTO"]
[null,"TVN-2208-16T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",10707,"MTO"]
[null,"TVN-2208-18T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",12728,"MTO"]
[null,"TVN-2208-24T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",15695,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-2216-2T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",5203,"MTO"]
[null,"TVN-2216-4T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",6063,"MTO"]
[null,"TVN-2216-8T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",7783,"MTO"]
[null,"TVN-2216-12T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",9503,"MTO"]
[null,"TVN-2216-16T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",11223,"MTO"]
[null,"TVN-2216-18T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",13244,"MTO"]
[null,"TVN-2216-24T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",16211,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-2232-2T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",5934,"MTO"]
[null,"TVN-2232-4T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",6794,"MTO"]
[null,"TVN-2232-8T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",8514,"MTO"]
[null,"TVN-2232-12T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",10234,"MTO"]
[null,"TVN-2232-16T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",11954,"MTO"]
[null,"TVN-2232-18T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",13975,"MTO"]
[null,"TVN-2232-24T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",16942,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-2208S-2T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",5057,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-4T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",5917,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-8T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",7637,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-12T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",9357,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-16T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",11077,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-18T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",13098,"MTO"]
[null,"TVN-2208S-24T","TruVision TVN22, 8 kanałów IP, 8 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 80 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",16065,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-2216S-2T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD,obudowa 1,5U",6407,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-4T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD,obudowa 1,5U",7267,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-8T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD,obudowa 1,5U",8987,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-12T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD,obudowa 1,5U",10707,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-16T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 1,5U",12427,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-18T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD,obudowa 1,5U",14448,"MTO"]
[null,"TVN-2216S-24T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, 16 portów PoE, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 160 Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD,obudowa 1,5U",17415,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-2216P-2T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",7267,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-4T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",8127,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-8T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",9847,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-12T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",11567,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-16T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD,obudowa 2U",13287,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-18T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",15308,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-24T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",16727,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-32T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 32TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",20167,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-36T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 36TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",24209,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-42T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 42TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",27176,"MTO"]
[null,"TVN-2216P-48T","TruVision TVN22, 16 kanałów IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 256Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 48TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",30143,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-2232P-2T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",9374,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-4T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 4TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",10234,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-8T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",11954,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-12T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",13674,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-16T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",15394,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-18T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",17415,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-24T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",18834,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-32T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 32TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",22274,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-36T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 36TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",26316,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-42T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 42TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",29283,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-48T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 48TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",32250,"MTO"]
[null,"TVN-2232P-64T","TruVision TVN22, 32 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 64TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",45580,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-2264P-4T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 2TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",11223,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-8T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 8TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",12943,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-12T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 12TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",14663,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-16T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 16TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",16383,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-18T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 18TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",18404,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-24T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 24TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",19823,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-32T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 32TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",23263,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-36T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 36TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",27305,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-42T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 42TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",30272,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-48T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 48TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",33239,"MTO"]
[null,"TVN-2264P-64T","TruVision TVN22, 64 kanały IP, H.265/H.264/MPEG-4, ONVIF/PSIA, pasmo wejściowe 320Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, eSATA, HDMI/VGA/BNC, 64TB HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 2U",47300,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.2.4","Sieciowe Rejestratory IP z serii TVN71"]
[null,null,"Sieciowy rejestrator IP"]
[null,null,"Obsługa 128 kanałów"]
[null,null,"Pasmo wejściowe do 576Mbps"]
[null,null,"Obsługa RAID 0/1/5/6/10"]
[null,null,"Cztery interfejsy sieciowe 1Gbps (2x RJ45 + 2x SFP)"]
[null,null,"Wbudowana pojemność w zależności od modelu i obsługi RAID od 16 do 96TB"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer IP  produkcji UTC i innych producentów"]
[null,null,"Wsparcie funkcji „dual streaming” dla kamer IP"]
[null,null,"Wsparcie dla kamer megapixelowych do12 Mpix"]
[null,null,"Wsparcie dla standardu PSIA/ONVIF"]
[null,null,"Dwa redundantne zasilacze"]
[null,null,"16 wejść alarmowyc, 4 wyjścia przekaźnikowe"]
[null,null,"Praca w trybie hot-spare"]
[null,null,"Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku eSATA"]
[null,null,"Możliwość obslugi zewnętrznych repozytoriów SAN/NAS"]
[null,null,"Możliwość montażu w szafie RACK (3U)"]
[null,null,"Brak licencjonowania kanałów IP"]
[null,null,"Integracja z OnGuard, Advisor Management, Mastermind"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-7101-16T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 16TB HDD, obudowa 3U",27520,"MTO"]
[null,"TVN-7101-32T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 32TB HDD, obudowa 3U",34400,"MTO"]
[null,"TVN-7101-48T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 48TB HDD, obudowa 3U",41280,"MTO"]
[null,"TVN-7101-64T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 64TB HDD, obudowa 3U",48160,"MTO"]
[null,"TVN-7101-72T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 72TB HDD, obudowa 3U",51600,"MTO"]
[null,"TVN-7101-96T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 96TB HDD, obudowa 3U",61920,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-16T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 16T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",29584,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-32T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 32T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",38528,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-48T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 48T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",47472,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-64T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 64T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",56416,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-72T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 72T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",60888,"MTO"]
[null,"TVN-7101R-96T","TruVision NVR 71, 128 kanałów IP, H.265/H.264, ONVIF, sumaryczne pasmo wejściowe 567 Mbps, 96T HDD, RAID 0/1/5/6/10, obudowa 3U",74304,"MTO"]
[]
[null,"1.2.5","Akcesoria do Rejestratorów IP z serii TVN11/TVN22/TVN71"]
[]
[null,null,"Akcesoria do rejestratorów","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVN-HDD-4TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 4TB dla rejestratorów Truvision",2580,"MTS"]
[null,"TVN-HDD-6TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 6TB dla rejestratorów Truvision",3870,"MTS"]
[null,"TVN-HDD-8TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 8TB dla rejestratorów Truvision (TVR45HD, TVN 22/22P i TVN 71)",4730,"MTS"]
[null,"TVN-HDDR-4TB-2","Rozszerzenie pojemności HDD o 4TB do rejestratorów TruVision TVN70-71 (dedykowane do wersji RAID)",2718,"MTS"]
[null,"TVN-HDDR-6TB-2","Rozszerzenie pojemności HDD o 6TB do rejestratorów TruVision TVN70-71 (dedykowane do wersji RAID)",3193,"MTS"]
[null,"TVN-HDDR-8TB-1","Rozszerzenie pojemności HDD o 6TB do rejestratorów TruVision TVN70-71 (dedykowane do wersji RAID)",3956,"MTO"]
[null,"TVR-REMOTE-1","Dodatkowy (zapasowy) pilot IR do rejestratorów TruVision™",434,"MTO"]
[null,"TVR-DVD-1","Zewnętrzny napęd DVD do rejestratorów cyfrowych Truvision",688,"MTO"]
[null,"TVR-RK-1","Zestaw uchwytów 'rack' dla rejestratorów",434,"MTO"]
[null,"TVN-PSU1","Zasilacz 12VDC/3.33A do TVR11 (4/8ch), TVR12 (4/8ch), TVR15HD (4/8ch), TVN10(Non-PoE), TVN11 (Non-PoE)",266,"MTO"]
[null,"TVN-1X04CS-PS","Zasilacz do TVN-1104cS i TVN-1004cS",266,"MTO"]
[null,"TVN-7101-FAN","TRUVISION NVR 71, CZĘŚĆ ZAMIENNA, WENTYLATOR",1032,"MTO"]
[null,"TVN-7101-PS","TRUVISION NVR 71, CZĘŚĆ ZAMIENNA, WEWNĘTRZNY ZASILACZ",1806,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.2.6","Pulpit sterujący do rejestratorów i kamer PTZ Truvsion"]
[null,null,"Współpraca z rejestratorami rodzin NVR i DVR, dekoderami i kamerami IP"]
[null,null,"Sterowanie PTZ"]
[null,null,"Wyświetlanie obrazu z kamer IP na wbudowanym ekranie LCD "]
[null,null,"Wyświeltanie OSD rejestratorów "]
[null,null,"Sterowanie wyjściami monitorów w rejestratorach "]
[null,null,"Pełne zarządzanie presetami i trasami"]
[null,null,"7” wyświetlacz dotykowy "]
[null,null,"4-osiowy joystick"]
[null,null,"Wsparcie dla zasilania \tPoE-"]
[null,null,"W komplecie z piórkiem dotykowym"]
[null,null,"Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVK-800","Pulpit sterujący z wyświetlaczem kolorowymi i joystickiem do sterowania P/T/Z,12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów poprzez sieć Ethernet",4894,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.2.7","Pulpit sterujący do rejestratorów i kamer PTZ"]
[]
[]
[null,null,"Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVK-600","Pulpit sterujący z joystickiem do sterowania P/T/Z, RS485, RJ45, 12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów. ",3354,"MTS"]
[]
[]
[null,"1.2.8","Pulpit sterujący wspierany przez oprogramowanie TruVision Navigator"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TruVision Navigator","Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji rejestratorów z rodziny TVR, TVN, DVSR, SymDec/Symsafe, DVMRe, konfiguracja jednostanowiskowa lub klient-serwer, w sieciach IP, wersja PL; obsługa do 3 monitorów na jednej stacji PC","Gratis","MTS"]
[null,"TVK-400-USB","Klawiatura USB do programu TruVision Navigator ",5758,"MTS"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","https://firesecurityproducts.com/en/product/video/TruVision%20Navigator%208_0/79266"]
[]
[]
[null,"1.3","Sprzętowe kodery/dekodery H.264"]
[null,null,"Koder:pozwala na podłączenie kamer analogowych do systemu z kamerami IP"]
[null,null,"Dekoder:pozwala na podłączenie dodatkowych monitorów/stanowisk obserwacyjnych do systemu z kamerami IP"]
[null,null,"Kompatybilne z serią urządzeń TruVision i oprogamowaniem TruVision Navigator"]
[null,null,"Rozdzielczość dla wejść kamer zgodna z 960H, 4CIF, 2CIF, CIF oraz QCIF"]
[null,null,"Dekoder:obsługa monitorów o rodzielczości Full HD, podział na 16, funkcje quad i sekwencja"]
[null,null,"Wielopoziomowy system zabezpieczeń"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVE-120","Enkoder Truvision IP, 1 kanał, 960H lub HD-TVI (maks. 5MP), audio, alarm, RS-485, PoE (803.AF) / 12VDC, kompaktowy",903,"MTS"]
[null,"TVE-420","Enkoder Truvision IP, 4 kanały, 960H lub HD-TVI (maks. 5MP), audio, alarm, RS-485, PoE (803.AF) / 12VDC, kompaktowy",1419,"MTS"]
[null,"TVE-820","Enkoder Truvision IP, 8 kanałów, 960H lub HD-TVI (maks. 8MP), audio, alarm, RS-485, 12VDC, 19-calowy wolnostojący lub do szafy rack",2021,"MTS"]
[null,"TVE-1620","Enkoder Truvision IP, 16 kanałów, 960H lub HD-TVI (maks. 8 MP), Audio, Alarm, RS-485, 12VDC, 19-calowy wolnostojący lub do szafy rack",3397,"MTS"]
[null,"TVE-DEC12","Dekoder TruVision do 16 strumieni Full HD, H265, 3 wyjścia (HDMI, VGA, BNC), 12 VDC",3522,"MTS"]
[null,"TVE-RMB","Uchwyt d montażu w szafie RACK, kompatybilny z koderami TVE-410/810",103,"MTO"]
[]
[]
[null,"1.4","MONITORY I AKCESORIA"]
[]
[null,"1.4.1","Monitory LED serii Truvision, aktywne matryce TFT, format ekranu 5:4 i 16:10"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVM-2002","Monitor TRUVISION 20\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1548,"MTO"]
[null,"TVM-2202","Monitor TRUVISION 22\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1806,"MTO"]
[null,"TVM-2212","Monitor TRUVISION 22\" LED, VGA, HDMI, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1462,"MTO"]
[null,"TVM-2402","Monitor TRUVISION 24\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",2236,"MTO"]
[null,"TVM-2702","Monitor TRUVISION 27\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",2838,"MTO"]
[null,"TVM-3202","Monitor TRUVISION 32\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",3612,"MTO"]
[null,"TVM-4002","Monitor TRUVISION 40\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",6020,"MTO"]
[]
[null,"1.4.2","Akcesoria montażowe do monitorów LCD"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"FPMA-W25","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 10-30\"",93,"MTS"]
[null,"FPMA-W75","Uchwyt ścienny  (1 przegub,regulacja w pionie),czarny, 10-21\" ",199,"MTS"]
[null,"FPMA-W830","Uchwyt ścienny  (3 przeguby),srebrny, 10-24\" ",248,"MTS"]
[null,"FPMA-C100","Uchwyt sufitowy (długość :79-129 cm),czarny,10-26\" ",403,"MTS"]
[null,"FPMA-D960","Uchwyt stołowy ,czarny, 10-26\"",425,"MTO"]
[null,"FPMA-D960D","Uchwyt stołowy dla 2 monitorów ,czarny, 10-24\"",678,"MTO"]
[null,"LED-W140","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 23-47\" ",221,"MTS"]
[null,"LED-W240","Uchwyt ścienny (pochylany), czarny,  23-47\" ",244,"MTS"]
[null,"LED-W560","Uchwyt ścienny  (3 przeguby), czarny, 32-60\" ",469,"MTS"]
[null,"FPMA-C400SILVER","Uchwyt sufitowy (długość : 64-105 cm),srebrny,22-52\" ",868,"MTO"]

{"sheet":"CCTV Analog","index":12,"n_rows":292,"n_cols":5,"rows_kept":292,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ"]
[]
[null,2,"KOMPONENTY SYSTEMÓW TELEWIZJI ANALOGOWEJ (PAL)"]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"LEGENDA"]
[]
[null,"AI - Auto Iris"]
[null,"HLC - kompensacja światła padającego z naprzeciwka (Back Light Compensation)"]
[null,"C,CS - typ gniazda obiektywu"]
[null,"DD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu Direct Drive"]
[null,"ES - elektroniczna migawka"]
[null,"IR - możliwość obserwacji w podczerwieni"]
[null,"IR LED - doświetlenie pola obserwacji w podczerwieni wbudowanymi diodami IR LED"]
[null,"P/T/Z - Pan/Tilt/Zoom"]
[null,"VD - automatyka przysłony (Auto Iris) typu VideoDrive"]
[null,"XP4 (WDR) - Wide Dynamic Range: kamery XP4 dynamika do max 120dB"]
[]
[null,"MTS - towar dostęny w przeciągu tygodnia"]
[null,"MTO - towar dostępny do 8 tygodni"]
[]
[]
[null,"2.1","KAMERY ZINTEGROWANE SZYBKOOBROTOWE  P/T/Z  I AKCESORIA"]
[]
[null,"2.1.1","Kamery zintegrowane serii TruVision PTZ HD-TVI"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVP-6101","Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI, PAL, 1080P, 32X, WDR, montaż ścienny, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66",3612,"MTS"]
[null,"TVP-6102","Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI,  PAL, 1080P, 32X, WDR, montaż ścienny / w suficie podwieszanym, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP54, PAL",3528,"MTS"]
[null,"TVP-6103","Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI, PAL, 1080P, 32X, IR LED 150m, WDR, montaż ścienny, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66",4116,"MTS"]
[]
[null,"2.1.2","Akcesoria do kamer zintegrowanych serii TruVision PTZ"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVP-WMB","Uchwyt ścienny do kamer TruVision PTZ",559,"MTS"]
[null,"TVP-WM-CM","Adapter kątowy (narożny) do wspornika  TVP-WMB",430,"MTS"]
[null,"TVP-WM-PM","Uchwyt na rurę do wspornika  TVP-WMB",430,"MTS"]
[null,"ATD-6814-PSU","Zasilacz 4A dla 24VAC do kamer PTZ w wersji zewnętrznej",688,"MTS"]
[]
[null,"2.1.3","Zapasowe kopuły do kamer zintegrowanych PTZ"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"UVB-2206","Kopuła przeźroczyysta 6\"  do kamer  PTZ; TVP-1101,TVP-1104, TVP-1107, TVP-2101, TVP-2104, TVP-2401, TVP-2402",84,"MTO"]
[]
[null,"2.2","KAMERY STANDARDOWE I AKCESORIA"]
[]
[null,"2.2.1","Kamery standardowe (bez obiektywów)"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVC-2401","Kamera standardowa Truvision HD-TVI,1080P, PAL, C/CS, pełny tryb D/N, WDR,dualne wyjście 960H/ HD-TVI , sterowanie OSD przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC",744,"MTS"]
[]
[null,"2.2.2","Obiektywy do kamer standardowych (SD)"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"YV2.8x2.8SA-SA2L","Obiektyw do kamer 3Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.2, Auto Iris DC",602,"MTS"]
[null,"YV2.8x2.8SR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 3 Mpx 1/3\" 2.8-8mm F1.3, Auto Iris DC",1101,"MTO"]
[null,"YV10x5HR4A-SA2L","Obiektyw do kamer 1.3 Mpx 1/3\" 5-50mm F1.6, Auto Iris DC, IR",886,"MTO"]
[null,"DV3.4X3.8SA-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 3.8-13 mm, D/N, Auto Iris DC, F1.4-F360",839,"MTO"]
[null,"DV3.8x4SR4A-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 4- 15.2mm, D/N, Auto Iris DC, F1.5-F360",1426,"MTO"]
[null,"DV10X8SR4A-SA1L","Obiektyw do kamer rodziny TruVision  3 i 5 MegaPixel 1/2\" 8-80 mm, D/N, Auto Iris DC, F1.6-F360",2383,"MTO"]
[]
[]
[null,"2.2.3","Obudowy i uchwyty do kamer standardowych"]
[]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVC-OH2-H","Obudowa zewnętrzna, odchylana pokrywa,długość 445mm-maks.długość kamery 300mm,uchwyt ścienny,grzałka 24Vac,IP67",817,"MTS"]
[null,"TVC-OH3-HT","Obudowa zewnętrzna kamery TruVision z oświetlaczami podczerwieni i grzejnikiem, klasa IK10 i IP67",2236,"MTO"]
[]
[]
[null,"2.3","KAMERY ANALOGOWE DYSKRETNE, KOPUŁKOWE, TUBOWE I AKCESORIA"]
[]
[]
[null,"2.3.1","Kamery TruVision HD-TVI w obudowach tubowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVB-2401","Kamera TruVision 720P (1280 × 720 @25fps) w obudowie tubowej, wyjście HD-TVI, 3.6mm, pełny tryb D/N, DWDR, 20m IR, 12VDC, IP66",235,"MTS"]
[null,"TVB-2402","Kamera TruVision 720P (1280 × 720 @25fps) w obudowie tubowej, wyjście analogowe 960H oraz HD-TVI, 2.8 -12mm, pełny tryb D/N, DWDR, 40m IR, 12VDC/24VAC, IP66",634,"MTS"]
[null,"TVB-2403","Kamera TruVision 1080P (1920 x 1080 @25 fps) w obudowie tubowej, wyjścia 960H oraz HD-TVI, 3.6mm, pełny tryb D/N, WDR, 20m IR, 12VDC, IP66",540,"MTS"]
[null,"TVB-2404","Kamera TruVision 1080P (1920 x 1080 @25 fps) w obudowie tubowej, wyjścia 960H oraz HD-TVI, 2.8 - 12mm, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, 12VDC/24VAC, IP66",838,"MTS"]
[null,"TVB-2405","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,1080P, ob.2.8 do 12mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentry,12 VDC / 24 VAC, IP66",861,"MTS"]
[null,"TVB-2406","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,1080P, ob.5 do 50mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentry,12 VDC / 24 VAC, IP66",1213,"MTS"]
[null,"TVB-2407","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,3MPX w obudowie tubowej, ob3,6mm, pełny tryb D/N, WDR, 20m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC, IP66",447,"MTS"]
[null,"TVB-2408","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,3MPX w obudowie tubowej, ob.2.8 do 12mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC, IP66 ",894,"MTS"]
[null,"TVB-2409","Kamera TruVision HD-TVI w obudowie tubowej ,5MPx, obiektyw 3.6mm, PAL",516,"MTO"]
[null,"TVB-2410","Kamera TruVision HD-TVI w obudowie tubowej ,5MPx, obiektyw 2.8-12mm motor,PAL",989,"MTS"]
[]
[]
[]
[null,"2.3.2","Kamery TruVision HD-TVI w obudowach kopułkowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-2401","Kamera TruVision 720P (1280 × 720 @25fps) w obudowie kopułowej plastikowej, wyjście HD-TVI, 2.8mm, pełny tryb D/N, DWDR, 20m IR, 12VDC, IP66",235,"MTS"]
[null,"TVD-2402","Kamera TruVision 720P (1280 × 720 @25fps) w obudowie kopułowej wandaloodpornej, wyjście analogowe 960H oraz HD-TVI, 2.8 -12mm, pełny tryb D/N, DWDR, 40m IR, 12VDC/24VAC, IP66, IK10",744,"MTS"]
[null,"TVD-2403","Kamera TruVision 1080P (1920 x 1080 @25 fps) w obudiwie kopułowej plastikowej, wyjścia 960H oraz HD-TVI, 2.8 mm, pełny tryb D/N, WDR, 20m IR, 12VDC, IP66",540,"MTS"]
[null,"TVD-2404","Kamera TruVision 1080P (1920 x 1080 @25 fps) w obudiwie kopułowej wandaloodpornej, wyjścia 960H oraz HD-TVI, 2.8 - 12mm, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, 12VDC/24VAC, IP66",884,"MTS"]
[null,"TVD-2405","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,1080P, ob.2.8 do 12mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentry,12 VDC / 24 VAC, IP66,IK10",939,"MTS"]
[null,"TVD-2406","Kamera TruVision HD-TVI w obudowie kopułowej ,5MPx, obiektyw 2.8-12mm motor,PAL",1118,"MTS"]
[]
[]
[]
[]
[null,"2.3.3","Kamery TruVision™ IP w niskoprofilowej zewnętrznej wandaloodpornej obudowie kopułowej"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVW-6101","Kamera niskoprofilowa TruVision HD-TVI, 1080P, obiektyw stałoogniskowy 2.8mm, pełny tryb D/N, WDR w/ TVI, 10m IR, wyjście TVI lub 960H, kontrola TVI, 12VDC, IP66, IK8",550,"MTS"]
[]
[]
[]
[null,"2.3.4","Kamery TruVision HD-TVI w obudowach typu turret"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVT-2401","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,3MPX w obudowie kopułowej typu turret, ob3,6mm, pełny tryb D/N, WDR, 20m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC, IP66",499,"MTS"]
[null,"TVT-2402","Kamera Truvision  HD-TVI /PAL,3MPX  w obudowie kopułowej typu turret, ob.2.8 do 12mm motor, pełny tryb D/N, WDR, 40m IR, dualne wyjście 960H/HD-TVI , sterowanie OSB przez koncentryk,12 VDC / 24 VAC, IP66 ",808,"MTS"]
[null,"TVT-2403","Kamera TruVision HD-TVI  w obudowie kopułowej typu turret ,5MPx, obiektyw 3.6mm, PAL",559,"MTS"]
[null,"TVT-2404","Kamera TruVision HD-TVI  w obudowie kopułowej typu turret ,5MPx, obiektyw 2.8-12mm motor,PAL",946,"MTS"]
[]
[null,"2.3.5","Uchwyty do kamer kopułowych"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVD-CB3","Pierścień montażowy do kamer wewnętrznych analogowych TruVision, TruVision IP oraz UltraView IP",71,"MTS"]
[null,"TVD-CB5A","Pierścień montażowy do kamer TruVision IP w obudowie zewnętrznej wzmocnionej",97,"MTS"]
[null,"TVD-M-PMA","Adapter do montażu na słupie, zgodny z TVD-SNB",151,"MTS"]
[null,"TVD-PPB","Uchwyt sufitowy (wys. 54 cm) do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5A, TVD-CB3 lub TVD-CB2",177,"MTS"]
[null,"TVD-SNB","Uchwyt typu \"łabędzia szyja\" do kamer kopułowych TruVision, wymaga dodatkowo TVD-CB5A, TVD-CB3 lub TVD-CB2",155,"MTS"]
[null,"TVD-M2-PNDT","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (podkładka dystansowa) (56cm)",267,"MTO"]
[null,"TVD-M2-WM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej ścienny",111,"MTS"]
[null,"TVD-M2-FM","Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej (do sufitu podwieszanego)",74,"MTS"]
[null,"DR-RWM-AD","Adapter montażowy do kamer kopułowych TruVision Dome (zgodny z DR-RWM, TVD-M2-WM)",34,"MTS"]
[null,"TVD-SNB-BB","Puszka montażowa do uchwytu TruVision TVD-SNB",267,"MTS"]
[null,"TVD-BB1","Puszka montażowa do kamer kopułowych TruVision (zgodna z TVD-11/31)",86,"MTS"]
[null,"TVD-BB3","Puszka monitażowa prosta do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",86,"MTS"]
[null,"TVD-BB3A","Puszka monitażowa ukośna do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)",86,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-1","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z kamerami niskoprofilowymi Analog/ IP oraz kamerami analogowymi HD-TVI, oraz serią TVD-11/31)",86,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-2","Uchwyt \"L\" do kamer kopułowych TruVision (zgodny z seriami: TVD-6/7, TVD-22/42, TVD-24/44, TVD-11/31, TVD-12/32)",86,"MTS"]
[null,"TVD-LWB-S","Osłona przeciwdeszczowa do uchwytu TruVision  TVD-LWB",56,"MTS"]
[null,"TVB-BB1","Puszka montażowa do kamer tubowych stałoogniskowych serii TVB",56,"MTS"]
[]
[null,"2.3.6","Uchwyty do kamer niskoprofilowych z rodziny TruVision™"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVW-DVM","Uchwyt dwukierunkowy do kamer niskoprofilowych TruVision",275,"MTO"]
[null,"TVW-AWB-1","Puszka montażowa zewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",172,"MTS"]
[null,"TVW-AWB-2","Puszka montażowa wewnętrzna ukośna do kamer kopułowych niskoprofilowych TruVision",103,"MTS"]
[null,"TVW-2G-AD","Adapter montażowy uchwytu dwukierunkowego do kamer niskoprofilowych TruVision",60,"MTO"]
[]
[null,"2.3.7","Zasilacze uniwersalne do kamer 12Vdc"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"PSU-3.5A","Uniwersalny zasilacz do kamer 12Vdc/3.5A",124,"MTS"]
[null,"PSU-5.0A","Uniwersalny zasilacz do kamer 12Vdc/5A",142,"MTS"]
[]
[]
[null,"2.4","REJESTRATORY CYFROWE ZGODNE Z TruVision Navigator™"]
[]
[null,"2.4.1","Rejestratory cyfrowe hybrydowe z serii TVR15HD"]
[]
[null,null,"Rejestrator hybrydowy z kompresją H.264 do 4/8/16 kanałów analogowych / IP (w zależności od modelu)"]
[null,null,"Możliwość zapisu sygnału wideo z kamer analogowych, 960H, HD-TVI (720P, 1080P, 3MPx, 5MPx) oraz IP"]
[null,null,"Zapis w czasie rzeczywistym do rozdzielczości Full HD"]
[null,null,"Analityka wideo dla kamer analogowych: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia, wyjątek audio, zmiana scenerii, detekcja ruchu"]
[null,null,"Pojemność wewnętrzna do 12TB"]
[null,null,"Zapis redundantny na wielu dyskach (grupy HDD)"]
[null,null,"\tMożliwość odtwarzania w tył dla łatwiejszego wyszukiwania zdarzeń  "]
[null,null,"\tWyjścia wideo w formacie HDMI, VGA oraz BNC"]
[null,null,"Możliwość odtwarzania wstecz"]
[null,null,"\tSystem powiadomień e-mail"]
[null,null,"Archiwizacja USB"]
[null,null,"\tSterowanie PTZ poprzez panel przedni, mysz, pilota oraz pulpit TVK-800"]
[null,null,"\tW pełni kompatybilny z TruVision Navigator"]
[null,null,"Znak wodny w zapisanym materiale wideo"]
[null,null,"Technologia 'dual streaming' w celu optymalizacji pracy w sieciach IP"]
[null,null,"W komplecie: pilot zdalnego sterowania i mysz optyczna do obsługi rejestratora"]
[null,null,"Współpraca z pulpitem TVK-800"]
[null,null,"Zaawasowane funkcje diagnostyczne"]
[null,null,"Tryb wykrywania sabotażu wideo w postaci: odłączenia kamery, przecięcia przewodów, zamalowania, zakrycia obiektywu, zmiany ostrości obrazu, nagłej zmiany położenia kamery"]
[null,null,"Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Ethernet RJ-45"]
[null,null,"Wsparcie funkcji V-stream"]
[null,"AKTUALIZACJE:","http://www.interlogix.com/video"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVR-1504CHD-1T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 1T HDD",1634,"MTS"]
[null,"TVR-1504CHD-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 2T HDD",2150,"MTS"]
[null,"TVR-1504CHD-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 4 kanały, analityka wideo, 4T HDD",3182,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVR-1508HD-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 8 kanałów, analityka wideo, 2T HDD",2924,"MTS"]
[null,"TVR-1508HD-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 8 kanałów, analityka wideo, 4T HDD",3956,"MTO"]
[null,"TVR-1508HD-8T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 8 kanałów, analityka wideo, 8T HDD",5160,"MTO"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVR-1516HD-2T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 2T HDD",4472,"MTS"]
[null,"TVR-1516HD-4T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 4T HDD",5504,"MTS"]
[null,"TVR-1516HD-6T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 6T HDD",6149,"MTO"]
[null,"TVR-1516HD-8T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 8T HDD",7568,"MTS"]
[null,"TVR-1516HD-12T","Rejestrator hybrydowy TruVision, 16 kanałów, analityka wideo, 12T HDD",9632,"MTO"]
[]
[null,"2.4.2","Rejestratory cyfrowe hybrydowe z serii TVR46HD"]
[]
[null,null,"Obsługuje standardowe kamery analogowe, HD-TVI i IP"]
[null,null,"Do 32 kamer (HD-TVI, IP lub analogowe)"]
[null,null,"Do 32 kamer IP (przy wyłączaniu wszystkich kanałów analogowych)"]
[null,null,"Obsługa rozdzielczości do 4K (8 MPX) HD-TVI i kamer IP"]
[null,null,"Obsługa kamer IP ONVIF Profile S."]
[null,null,"Sterowanie over-the-coax do konfiguracji lub sterowania kamer PTZ TruVision HD-TVI"]
[null,null,"Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym"]
[null,null,"Do 32 TB pamięci wewnętrznej"]
[null,null,"Rozszerzalna pamięć: wewnętrznie (w zależności od modelu) i przez NAS"]
[null,null,"Kreator rozruchu dla szybkiej i łatwej instalacji"]
[null,null,"Wyjścia wideo HDMI, VGA i BNC (tylko zdarzenie)"]
[null,null,"Operacje za pomocą OSD / przeglądarki / oprogramowania"]
[null,null,"Integracja paneli włamaniowych IP UTC poprzez raportowanie SIA / XSIA"]
[null,null,"Obsługiwane przez TruVision Navigator bez licencji klienta / hosta lub samodzielną aplikację"]
[null,null,"Aplikacja TVRmobile na iOS i Androida"]
[null,null,"Integracja z różnymi platformami oprogramowania UTC"]
[null,null,"Współpraca z pulpitem TVK-800"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVR-4616-2T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  2TB (1x2TB)",5556,"NPI"]
[null,"TVR-4616-4T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  4TB (2x2TB)",6536,"NPI"]
[null,"TVR-4616-6T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  6TB (3x2TB)",7516,"NPI"]
[null,"TVR-4616-8T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  8TB (4x2TB)",8497,"NPI"]
[null,"TVR-4616-12T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  12TB (3x4TB)",10458,"NPI"]
[null,"TVR-4616-16T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  16TB (4x4TB)",12418,"NPI"]
[null,"TVR-4616-18T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  18TB (3x6TB)",13399,"NPI"]
[null,"TVR-4616-24T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  24TB (4x6TB)",16340,"NPI"]
[null,"TVR-4616-32T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 16 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  32TB (4x8TB)",20262,"NPI"]
[null,null,null,"Cena netto:","Status:"]
[null,"TVR-4632-2T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  2TB (1x2TB)",8849,"NPI"]
[null,"TVR-4632-4T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  4TB (2x2TB)",9830,"NPI"]
[null,"TVR-4632-6T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  6TB (3x2TB)",10810,"NPI"]
[null,"TVR-4632-8T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  8TB (4x2TB)",11791,"NPI"]
[null,"TVR-4632-12T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  12TB (3x4TB)",13751,"NPI"]
[null,"TVR-4632-16T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  16TB (4x4TB)",15712,"NPI"]
[null,"TVR-4632-18T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  18TB (3x6TB)",16693,"NPI"]
[null,"TVR-4632-24T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  24TB (4x6TB)",19634,"NPI"]
[null,"TVR-4632-32T","Rejestrator hybrydowy DVR 46, 32 kanałowy, H.264/H.265, 4K (8 MPX) HD-TVI i IP, obsługa RAID (0,1, 5, 6, 10),  32TB (4x8TB)",23555,"NPI"]
[null,null,"Akcesoria do rejestratorów","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVR-REMOTE-1","Dodatkowy (zapasowy) pilot IR do rejestratorów TruVision™",434,"MTO"]
[null,"TVR-DVD-1","Zewnętrzny napęd DVD do rejestratorów cyfrowych Truvision",688,"MTO"]
[null,"TVR-RK-1","Zestaw uchwytów 'rack' dla rejestratorów",434,"MTO"]
[null,"TVN-HDD-4TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 4TB dla rejestratorów Truvision",2580,"MTS"]
[null,"TVN-HDD-6TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 6TB dla rejestratorów Truvision",3870,"MTS"]
[null,"TVN-HDD-8TB","Rozszerzenie pojemności HDD o 8TB dla rejestratorów Truvision (TVR45HD, TVN 22/22P i TVN 71)",4730,"MTO"]
[]
[]
[]
[null,"2.4.3","Oprogramowanie TruVision Navigator"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TruVision Navigator","Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji rejestratorów z rodziny TVR, TVN, DVSR, SymDec/Symsafe, DVMRe, konfiguracja jednostanowiskowa lub klient-serwer, w sieciach IP, wersja PL; obsługa do 3 monitorów na jednej stacji PC","Gratis"]
[null,"TVK-400-USB","Klawiatura USB do programu TruVision Navigator ",5758,"MTS"]
[]
[null,"AKTUALIZACJE:","https://firesecurityproducts.com/en/product/video/TruVision%20Navigator%208_0/79266"]
[]
[null,"2.4.4","Pulpity sterujące do rejestratorów / kamer PTZ"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVK-800","Pulpit sterujący z wyświetlaczem kolorowymi i joystickiem do sterowania P/T/Z,12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów",4894,"MTS"]
[null,"TVK-600","Pulpit sterujący z joystickiem do sterowania P/T/Z, RS485, RJ45, 12V DC, do kamer PTZ i rejestratorów. ",3354,"MTS"]
[]
[]
[null,"2.3","MONITORY I AKCESORIA"]
[]
[null,"2.3.1","Monitory LED serii Truvision, aktywne matryce TFT, format ekranu 5:4 i 16:10"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"TVM-2002","Monitor TRUVISION 20\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1548,"MTO"]
[null,"TVM-2202","Monitor TRUVISION 22\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1806,"MTO"]
[null,"TVM-2212","Monitor TRUVISION 22\" LED, VGA, HDMI, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",1462,"MTO"]
[null,"TVM-2402","Monitor TRUVISION 24\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",2236,"MTO"]
[null,"TVM-2702","Monitor TRUVISION 27\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",2838,"MTO"]
[null,"TVM-3202","Monitor TRUVISION 32\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",3612,"MTO"]
[null,"TVM-4002","Monitor TRUVISION 40\" LED, VGA, HDMI, BNC, Audio, Stereo Audio In, FULL HD, 1920X1080",6020,"MTO"]
[]
[null,"2.3.2","Akcesoria montażowe do monitorów LCD"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:"]
[null,"FPMA-W25","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 10-30\"",93,"MTS"]
[null,"FPMA-W75","Uchwyt ścienny  (1 przegub,regulacja w pionie),czarny, 10-21\" ",199,"MTS"]
[null,"FPMA-W830","Uchwyt ścienny  (3 przeguby),srebrny, 10-24\" ",248,"MTS"]
[null,"FPMA-C100","Uchwyt sufitowy (długość :79-129 cm),czarny,10-26\" ",403,"MTS"]
[null,"FPMA-D960","Uchwyt stołowy ,czarny, 10-26\"",425,"MTO"]
[null,"FPMA-D960D","Uchwyt stołowy dla 2 monitorów ,czarny, 10-24\"",678,"MTO"]
[null,"LED-W140","Uchwyt ścienny (stały, płaski), czarny, 23-47\" ",221,"MTS"]
[null,"LED-W240","Uchwyt ścienny (pochylany), czarny,  23-47\" ",244,"MTS"]
[null,"LED-W560","Uchwyt ścienny  (3 przeguby), czarny, 32-60\" ",469,"MTS"]
[null,"FPMA-C400SILVER","Uchwyt sufitowy (długość : 64-105 cm),srebrny,22-52\" ",868,"MTO"]

{"sheet":"Network","index":13,"n_rows":139,"n_cols":8,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"URZĄDZENIA SIECIOWE"]
[]
[null,"Uwaga: baza produktów znajduje się na stronie:"]
[null,"https://pl.firesecurityproducts.com/pl/bu/video"]
[]
[null,"MTS - towar dostęny w przeciągu tygodnia"]
[null,"MTO - towar dostępny do 8 tygodni"]
[]
[null,1,"Przełączniki przemysłowe i montowane na szynę DIN"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"NS2051-4P/1T","Niezarządzalny przełącznik 5-portowy 10/100Base-T RJ45, w tym 4 x15,4W PoE (802.3af ), temp pracy -40-75°C; opcja redundantny zasilacz",1642,"MTS","PS48VDC240W-EU "]
[null,"NS2052-8P-2C","Niezarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy PoE+ 10/100Base-T RJ45 z dwoma portami SFP 10/100/1000, temp pracy -40-75°C, zasilanie 48-56V DC, akceptuje SFP serii S25, S35",2799,"MTS","PS48VDC240W-DIN"]
[null,"NS3050-8T","Niezarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy 10/100/1000Base-T, temp pracy -40 -75°C, zasilanie 12-48VDC lub 24VAC",1222,"MTS","613P-EU"]
[null,"NS3550-2T-8S","Zarządzalny przełącznik 8-portowy 100/1000 SFP + 2porty 10/100/1000Base-T RJ45, temp pracy -40-75°C, zasilanie 12-48V DC, akceptuje SFP serii S25, S35",3011,"MTS","PS48VDC65W-EU\nPS48VDC100W-DIN"]
[null,"NS3550-8T-2S","Zarządzalny przełącznik 8-Portowy 10/100/1000 Base-T RJ45 + 2 porty 100/1000 SFP, temp pracy -40-75°C, zasilanie 12-48VDC lub 24VAC, akceptuje SFP serii S25, S35",3011,"MTS","PS48VDC100W-DIN"]
[null,"NS3552-8P-2S-V2","Zarządzalny przełącznik 8-portowy 10/100/1000Base-T RJ45, w tym 8 x 30W PoE+ (802.3af/at) + 2porty 100/1000 SFP, temp pracy -40-75°C, zasilanie 48V DC, akceptuje SFP serii S25, S35",5201,"MTS","PS48VDC480W-DIN"]
[null,"NS3553-4P-1T-2S","Zarządzalny przemysłowy przełącznik 4-Porty 10/100/1000Base-T RJ-45 PoE Ultra 60W, dwa porty SFP 10/100/1000Base-X, jeden port uplink 10/100/1000Base-T RJ-45, temp. -40~75℃, zasilanie 52 do 56 VDC",4478,"MTO"]
[null,"NS3562-8P-2S-V2","Zarządzalny przemysłowy przełącznik 8-Portowy 10/100/1000Base-Tx z PoE+ (IEEE802.3af/at), 2-Porty 100/1000 SFP, temp. pracy -40-75°C, zasilanie 52 do 56 VDC, płaska obudowa naścienna",4553,"MTS","PS48VDC480W-DIN"]
[null,"NS3552-16P-2T-2S","Zarządzalny przemysłowy przełącznik 16-Portowy 10/100/1000Base-Tx z PoE+ ( IEEE802.3af/at), 2-Porty 100/1000 SFP oraz 2-Porty 100/1000 RJ45, temp. pracy-40-75°C, zasilanie 48V DC",9017,"MTS","PS48VDC480W-DIN"]
[null,null,null,0,0]
[null,2,"Przełączniki serii ECO",0,0,null,null,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"ES2402-8P-2C-V2","Ekonomiczny zarządzalny Przełącznik Fast Ethernet, 8-portów 10/100BaseT, PoE+ (802.3-at), 2 współdzielone porty Gigabit Ethernet SFP, budżet PoE 125W, temp pracy 0 do +50°C",2139,"MTS","zasilacz wewnętrzny"]
[null,"ES2402-16P-2C-V2","Ekonomiczny zarządzalny Przełącznik Fast Ethernet, 16-portów 10/100BaseT, PoE+ (802.3-at), 2 współdzielone porty Gigabit Ethernet SFP, budżet PoE 220W, temp pracy 0 do +50°C",2940,"MTS","zasilacz wewnętrzny"]
[null,"ES2402-24P-2C-V2","Ekonomiczny zarządzalny Przełącznik Fast Ethernet, 24-porty 10/100BaseT, PoE+ (802.3-at), 2 współdzielone porty Gigabit Ethernet SFP, budżet PoE 220W, temp pracy 0 do +50°C",4170,"MTS","zasilacz wewnętrzny"]
[]
[null,3,"Przełączniki 16 portowe",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"NS3502-8P-2T-2S-V2","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet. 8 portów 10/100/1000BaseT z PoE+ (IEEE802.3af/at) + 4-porty 100/1000Base-T SFP, temp. pracy 0~50℃, zasilanie 48V DC, akceptuje SFP serii S20, S30",3175,"MTS","zasilacz wewnętrzny"]
[null,"NS3503-16P-4C","Zarządzalny przełącznik 16-Portowy 10/100/1000Base-Tx z PoE Ultra 60W (IEEE802.3af/at/POE Ultra), 2-Porty 100/1000 SFP, temp. 0~50℃",7441,"MTS"]
[null,null,null,0,0]
[null,4,"Przełączniki szkieletowe 24 portowe",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"NS3500-24T-4C-V2","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T  i 4 współdzielone porty SFP,  temp. pracy 0~50℃, pobór mocy 30W, konstrukcja bezwentylatorowa",2079,"MTS"]
[null,"NS3702-24P-4S-V2","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4 współdzielone porty SFP, w tym 24 x15,4W PoE (802.3af) lub 12 x30W PoE+ (802.3at), funkcja Static Routing, temp. pracy 0~50℃",5365,"MTS"]
[null,"NS4702-24P-4X-V2","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet wyposażony w 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at i 4 współdzielone porty 1/10GBase SFP/SFP+ ; w tym 24 x15,4W PoE (802.3af) lub do 13 x 30W PoE+ (802.3at), funkcja Static Routing, temp. pracy 0~50℃, dotykowy wyświetlacz do konfiguracji i monitorowania.",6514,"MTS"]
[null,"NS4750-24S-4T-4X-V2","24-portowy gigabitowy przełącznik SFP, 4 10Gig SFP + i routing statyczny",5721,"MTS"]
[null,"NS4802-24P-4S-2X","Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet z funkcją STACK, 24-Porty 10/100/1000Base-T PoE IEEE802.3at, 4 współdzielone porty SFP Gigabit Ethernet; 2 porty  1/10BaseG SFP+, funkcja PoE 24 x15,4W PoE (802.3af) lub 14 x 30W PoE+ (802.3at), zasilacz 380W, Static Routing, temp. pracy 0~50℃, przewód połączeniowy 0,5m STACK w komplecie",9089,"MTS"]
[null,null,null,0,0]
[null,5,"Media konwertery",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"MC-4TX2FX","Mediakonwerter 4 porty 100Base-TX + 2 port światłowodowy MM 100Base-FX (2Km) (złącze SC), temp pracy -10~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż na ścianie lub szynie DIN",743,743,"613P-EU"]
[null,"MC250-4T/1FM","Mediakonwerter 4 porty 100Base-TX + 1 port światłowodowy MM 100Base-FX (2Km) (złącze SC), temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż na ścianie lub szynie DIN",524,524,"613P-EU "]
[null,"MCR205-1T/1S","Mediakonwerter Fast Ethernet do modułu SFP, kompatybilny z 100Base-FX/LX/BX SFP, zasilanie 5Vdc, akceptuje SFP serii S20",383,"MTS","MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MC250-1T/1S","Mediakonwerter Fast Ethernet do modułu SFP, 10/100-T RJ45 + 1-Port SFP, temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25",602,"MTS","613P-EU "]
[null,"MC250-4T/1FS","Mediakonwerter 4 porty 100Base-TX + 1 port światłowodowy SM 100Base-FX (15Km) (złącze SC), temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż na ścianie lub szynie DIN",712,"MTS","613P-EU "]
[null,"MC250-4T/2S","Mediakonwerter 4 porty Fast Ethernet do modułu SFP,  4x10/100Base-Tx RJ45+ 2 Porty  SFP, temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC, montaż naścienny lub na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25",712,"MTS","613P-EU "]
[null,"MCR300-1T/1S","Zarządzalny mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, kompatybilny z 1000Base-SX/LX/ZX SFP, zasilanie 5Vdc, akceptuje SFP serii S30",465,"MTS","MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MC355-1T/1S","Zarządzalny mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, wersja przemysłowa; temp pracy -30~75℃; kompatybilny z 1000Base-SX/LX/ZX SFP, akceptuje SFP serii S30, S35",985,"MTS","MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MC350-1T-2S","Mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, 1-port 10/100/1000Base-T Copper + 2-porty SFP, temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC - montaż na szynie Din lub naścienny, akceptuje moduły SFP serii S20 i S30 ",1587,"MTS","613P-EU "]
[null,"MC350-4T-2S","Mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP. 4-Porty 10/100/1000Base-T + 2-Porty SFP,  temp pracy -40~75℃, zasilanie 12-48V DC - montaż na szynie Din lub naścienny, akceptuje moduły SFP serii S20 i S30 ",1751,"MTS","613P-EU "]
[null,null,null,0,0]
[null,6,"Media konwertery do montażu w obudowie RACK lub stand alone",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"MCR205-1T/1S","Mediakonwerter Fast Ethernet do modułu SFP, kompatybilny z 100Base-FX/LX/BX SFP, zasilanie 5Vdc, akceptuje SFP serii S20",383,"MTS","MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MCR300-1T/1S","Zarządzalny mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, kompatybilny z 1000Base-SX/LX/ZX SFP, zasilanie 5Vdc",465,"MTS","MCR-R15 lub PS5VDC2A-EU "]
[null,"MCR-R15","Obodowa rack  (2,4 U) 15 slotów z zasilaczem",2190,"MTS"]
[null,"MCR-RPS","Zasilacz redundantny do obudowy RACK - 130W",985,"MTO"]
[null,null,null,0,0]
[null,7,"Media konwertery z PoE",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"MC100FX-TX-POE","Mediakonwerter 100Base-FX MM (2km) złącze SC na 10/100Base-TX + zasilanie PoE 15,4W",547,"MTS","PS48VDC.38A-EU"]
[null,"MC201-1P/1FS","Mediakonwerter 100Base-FX SM (15km) złącze SC na 10/100Base-TX + zasilanie PoE 15,4W",657,"MTS","PS48VDC.38A-EU"]
[null,"MC251-4P/1S","Mediakonwerter 4 porty Fast Ethernet do modułu SFP,  4x10/100Base-Tx IEEE802.3af RJ45+ 1 Port  SFP, w tym 4 x15,4W PoE (802.3af), temp pracy -40~75℃, zasilanie 24-48V DC lub 24V AC, montaż na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25",1642,"MTS","PS48VDC240W-EU \nPS48VDC240W-DIN"]
[null,"MC352-1P/1S","Mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP,  10/100/1000Base-T IEEE802.3af/at RJ45 + 1-Port SFP, w tym 1 x30W PoE+ (802.3at), temp pracy -40~75℃, zasilanie 24-48V DC lub 24V AC, montaż na szynie DIN, akceptuje SFP serii S20, S25, S30, S35",1314,"MTS","PS48VDC65W-EU \nPS48VDC240W-EU \nPS48VDC240W-DIN"]
[null,"MC352-4P-2S","Mediakonwerter Gigabit Ethernet do modułu SFP, 4-Porty 10/100/1000Base-Tx IEEE802.3at + 2-Porty  SFP; w tym 4 x30W PoE+ (802.3at) , temp. pracy -40~75℃; zasilanie 48V DC - montaż na szynie Din lub na ścianie, akceptuje SFP serii S20, S25, S30, S35",3557,"MTS","PS48VDC240W-DIN\nPS48VDC240W-EU"]
[null,null,null,0,0]
[null,8,"Media konwertery dla przewodów COAX",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"POC252-1CX-1P","Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony kamery), zasilanie PoC (Power over COAX)",1069,"MTS"]
[null,"POC252-1CXP-1T","Mediakonwerter Ethernet over COAX, PoE 802.3-at, 1x10/100Base-T, 1xBNC, temp. -10 do +60°C (montaż od strony sieci), zasilanie 56VDC dla 34W",1069,"MTS"]
[null,"POC2052-4P-1CX","Niezarządzalny mediakonwerter 4-porty 10/100Mbps Ethernet 30W PoE+ (802.3af/at) na COAX, temp. -40~75℃, zasilanie 52 do 56 VDC",2719,"MTO"]
[null,"POC2502-8CXP-2T-2S","Zarządzalny 8-portowy mediakonwerter na COAX, 8-portów BNC PoC (Power over Coax) zgodne z 802.3at PoE+, 2-porty 10/100/1000Base-T,  2-porty SFP 10/1000, budżet PoE 240W, VLAN, Agregacja, QoS, temp. 0 do +50°C, zasilanie 100-240VAC",8554,"MTO"]
[null,"POC2502-16CXP-2T-2S","Zarządzalny 16-portowy mediakonwerter na COAX, 16-portów BNC PoC (Power over Coax) zgodne z 802.3at PoE+, 2-porty 10/100/1000Base-T,  2-porty SFP 10/1000, budżet PoE 380W, VLAN, Agregacja, QoS, temp. 0 do +50°C, zasilanie 100-240VAC",13366,"MTO"]
[null,null,null,0,0]
[null,9,"POE splitery i adaptery zasilania (injectory)",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"POE302-MS","Adapter zasilania PoE+ (802.3-at), 1 port 0/100/1000Base-T",285,"MTS","PS56VDC65W-EU "]
[null,"POE302-EX","Ekstender sygnału Gigabit Ethernet + POE-AF (1x 30W PoE do 300m); 1-Port 10/100/1000Base-Tx, temp pracy 0~50℃, wersja stand alone lub montaż naścienny",602,"MTS"]
[null,"POE304-MS","Injector 1-portowy 10/100/1000Base-T Copper do 1-portowego 10/100/ 1000Base-T IEEE802.3af/at/ POE-bt (wstrzykuje dane z budżetem PoE 54V DC/60W)\n(0 ~ 50 ℃) - wersja stand alone lub montaż naścienny",638,"MTS","PS54VDC65W-EU "]
[null,"POE304-EX-4P","Ekstender sygnału z 1-portu 10/100/1000Base-Tx (ze źródłem POE-bt - np. NS3503-16P-4C) na 4-porty 10/100/ 1000Base-Tx IEEE802.3at (Budżet PoE maks. 60 W - do 300m)\n(-40 ~ 75 ℃) - Szyna DIN lub Uchwyt ścienny",1381,"MTS"]
[null,null,null,0,0]
[null,10,"Zasilacze",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"ESP-300","Zabezpieczenie przepięciowe dla portu Ethernet (10/100/1000Base-T)",274,"MTS"]
[null,"PS5VDC2A-EU","zasilacz media konwertera, 5VDC, 2A",120,"MTS"]
[null,"613P-EU","zasilacz media konwertera, 13.5VDC, 1.3A",208,"MTS"]
[null,"PS48VDC.38A-EU","zasilacz media konwertera, 48VDC, 0.38A",120,"MTS"]
[null,"PS48VDC240W-EU/UK","Zasilacz 48VDC, 5Amp, 240W, temp pracy -40~+70°C, IP67",1383,"MTO"]
[null,"PS48VDC100W-DIN","Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 100W ",438,"MTS"]
[null,"PS48VDC240W-DIN","Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 240W ",1094,"MTS"]
[null,"PS48VDC480W-DIN","Zasilacz na szynę DIN, wejście 100-240V AC wyjście 48VDC 480W ",2736,"MTS"]
[null,"PS54VDC72W-EU","zasilacz media konwertera, 54VDC, 72W",244,"MTO"]
[null,null,null,0,0]
[null,11,"Moduły SFP wielomodowe",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:",null,"Status:","Zasilacz:"]
[null,"S20-2MLC-2","Port SFP Fast Ethernet 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 1310nm - 2Km, (100BASE-FX)",383,"MTS"]
[null,"S25-2MLC-2","Port SFP Fast Ethernet 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 1310nm - 2Km, temp. pracy -40~+75°C",575,"MTS"]
[null,"S25-1MLC-A-2","SFP-Port 100Mbit Mini-GBIC Module 'A' end - 1 Fibre - 2Km - Multi-Mode - 1310/1550nm, temp. pracy -40~+75°C",542,"MTO"]
[null,"S25-1MLC-B-2","SFP-Port 100Mbit Mini-GBIC Module 'B' end - 1 Fibre - 2Km - Multi-Mode - 1550/1310nm,  temp. pracy -40~+75°C",542,"MTO"]
[null,"S30-2MLC","Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 850nm - 550m (1000Base-SX)",329,"MTS"]
[null,"S30-2MLC-2","Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 1310nm - 2Km (1000BASE-SX)",383,"MTS"]
[null,"S35-2MLC","Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 850nm - 550m (1000Base-SX), temp. pracy -40~+75°C",575,"MTS"]
[null,null,null,0,0]
[null,12,"Moduły SFP jednomodowe",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"S20-2SLC-20","Port SFP-Fast Ethernet, 2xFiber Mini GBIC SM -20km. 1310nm (100BASE-LX)",575,"MTS"," "]
[null,"S25-2SLC-20","Port SFP-Fast 2xFiber Mini GBIC SM 1310nm-20km (100BASE-LX), temp pracy -40~+85°C",657,"MTS"," "]
[null,"S30-2SLC-10","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10km. 1310nm (1000BASE-LX)",411,"MTS"," "]
[null,"S30-2SLC-70","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -70km. 1310nm (1000BASE-ZX)",2518,"MTO"," "]
[null,"S30-1SLC/A-20","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -20km TX 1310nm RX 1490nm  (1000BASE-BX20-U)",985,"MTO","Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S30-1SLC/B-20","Port SFP-Gigabit 1xFiber Mini GBIC SM -20km  TX 1490nm RX 1310nm (1000BASE-BX20-D)",1713,"MTO","Urządzenia z indeksami A i B stanowią parę"]
[null,"S35-2SLC-10","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM -10km. 1310nm (1000BASE-LX), temp pracy -40~+85°C",657,"MTS"," "]
[null,"S35-2SLC-70","Port SFP-Gigabit 2xFiber Mini GBIC SM 1310nm-70km (1000BASE-ZX), temp pracy -40~+85°C",3613,"MTO"," "]
[null,null,null,0,0]
[null,13,"SFP+ Multimode & Single Mode 10BaseG",0,0]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"S40-2MLC","Port SFP+ 10BaseG-SR SFP+ - 2 nitki światłwodu Multimode Mode (OM3 Fiber) - zasięg 300m - okno 850nm; temp pracy 0~70℃",657,"MTS"," "]
[null,"S40-2SLC-10","Port SFP+ 10BaseG-LR SFP+ - 2 nitki światłowodu Single-Mode - zasoęg 10km - okno 1310nm; temp pracy 0~70℃",1204,"MTS"," "]
[null,null,null,0,0]
[null,14,"Moduły SFP RJ45"]
[]
[null,"Symbol:","Opis:","Cena netto:","Status:","Zasilacz:"]
[null,"S30-RJ","Moduł adaptera RJ45 do slotów SFP-Gigabit Mini GBIC",493,"MTS"]